**Príloha č. 5 súťažných podkladov**

1. **Plnenie požiadaviek na predmet zákazky pre časť 1.**

***4 nákladné vozidlá do 7,5 t s pohonom 4x2***

Štyri nákladné vozidlá do 7,5 t s pohonom 4x2 vo verziách:

* verzia A: so skriňovou nadstavbou s hydraulickým čelom 2 ks,
* verzia B: so skriňovou nadstavbou bez hydraulického čela 2ks.

**Uchádzač vyplní stĺpec podfarbený žltou (nahradí kurzívou uvedený text svojou odpoveďou – pravdivým údajom o ponúkanom plnení), v prípade uvádzania číselných hodnôt je nevyhnutné dodržať príslušnú mernú jednotku uvádzanú pre prislúchajúcu položku.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technická špecifikácia** (ak nie je výslovne uvedené inak, platí pre všetky verzie)**:** | ***Tento stĺpec******vypĺňa uchádzač*** |
| Značka a typ vozidla | *Uchádzač doplní údaje* |
| Motor | nafta | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| Minimálny výkon motora | 125 kW | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| Pohon | 4x2 | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| Kabína | 3-miestna (dvoj sedadlo spolujazdca) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| Prevodovka | manuál alebo automat | *Uchádzač doplní jednu z možností* |
| Minimálna užitočná hmotnosť  | **Verzia A** (s hydraulickým čelom): 1 700 kg | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| **Verzia B** (bez hydraulického čela): 2 000 kg | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| Maximálna celková hmotnosť vozidla | 7,5 t  | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| Podvozok | Dvojnápravový s dvojmontážou na zadnej náprave, rámový z oceľových "C" pozdĺžnikov s pohonom zadných kolies, stabilizátor oboch náprav, kapacita batérie – min. 110 Ah, rázvor náprav musí byť navrhnutý tak, aby maximálny previs neprevýšil 1 500 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselné hodnoty a údaje* |
| Počet (ks) | **Verzia A** (s hydraulickým čelom): 2 ks (Košice, Nitra) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| **Verzia B** (bez hydraulického čela):2 ks (Košice, Nitra) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Minimálna požadovaná výbava**
 |  |
| 1.1 | ABS  | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.2 | Airbag vodiča (nepovinné) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.3 | Uzávierka diferenciálu | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.4 | Posilňovač riadenia | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.5 | Zadné hmlové svetlo | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.6 | Predné hmlové svetlá | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.7 | Nastaviteľné predné svetlomety z miesta vodiča | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.8 | Automatické vypnutie svetiel pri vypnutí motora | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.9 | Funkcia automatického rozsvietenia svetiel pri naštartovaní motora | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.10 | Zvuková signalizácia pri cúvaní | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.11 | Klimatizácia | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.12 | Vnútorné osvetlenie | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.13 | Biela farba vozidla | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.14 | Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládačom, alarm kabíny aj nadstavby | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.15 | Rádio s Bluetooth | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.16 | Povinná výstroj a výbava vozidla | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.17 | Elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.18 | Gumové rohože | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.19 | Ťažné zariadenie guľa D31kN + priečny čap (nepovinný) – uveďte, či je priečny čap vo výbave vozidla | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.20 | Montážna sada na mýtnu jednotku (predpríprava na priame pripojenie mýtnej jednotky s vyvedeným káblom) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.21 | Horná odkladacia polica a zásuvka DIN 12/24V, max. 15V | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní číselnú hodnotu* |
| 1.22 | Sedadlo vodiča odpružené a výškovo nastaviteľné | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.23 | Dvoj sedadlo spolujazdca, 3 bodové pásy, stredový stolík (polička) príp. odnímateľný stolík na palubnej doske, odkladacia schránka | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.24 | Opierky rúk sedadla | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1.25 | Palivová nádrž min. 75 l | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní číselnú hodnotu* |
| 1.26 | Celoročné terénne pneumatiky (prípadne M+S) vrátane oceľových diskov s rezervným kolesom | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a uvedie typ pneumatík* |
| 1.27 | Elektrické ovládanie okna vodiča a spolujazdca | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Špecifikácia nadstavby a zariadenia**
 |  |
| 2.1 | Minimálna životnosť: 10 rokov | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 2.2 | Minimálna záruka: 5 rokov | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 2.3 | Minimálna užitočná nosnosť pre Verziu A (s hydraulickým čelom) po montáži nadstavby a zariadenia: 1 700 kg | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 2.4 | Minimálna užitočná nosnosť pre Verziu B (bez hydraulického čela) po montáži nadstavby a zariadenia: 2 000 kg | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 2.5 | Maximálna hmotnosť zariadenia / nábytku: 400 kg (Modul 1 až Modul 4) | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 2.6 | Farba vozidla a nadstavby: biela | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 2.7 | Montáž zariadenia do vozidla je zahrnutá v cene | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 2.8 | Použité materiály pri nábytku skriňovej nadstavby sú vhodné na používanie vo vozidle na pozemných komunikáciách a budú certifikované / splnili "crash test". Akceptované materiály: zliatiny hliníka a kov, v kombinácií s pevným plastom pri kufríkoch, plastových boxoch a pod. Kovové časti budú odolné voči korózií. Regálový systém a aj všetky doplnky musia byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k samovoľnému pohybu týchto častí. | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Skriňová nadstavba**
 |  |
| 3.1 | Vonkajšie rozmery: dĺžka: min. 4 600 mm, šírka: min. 2 300 mm, výška: min. 2 200 mm (vnútorná min. 2 100 mm) | *Uchádzač doplní číselné hodnoty* |
| 3.2 | Zateplená polystyrénom, prípadne polyuretánovou penou, nenasiakavý obklad s umývateľnou povrchovou úpravou hrúbky od 4 do 5 mm alebo kompozitný panel s vonkajšími a vnútornými stenami z laminátu alebo plechu (AL alebo FE) s hrúbkou od 0,5 do 2 mm, jadro panelu z PU peny alebo tvrdeného polystyrénu | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselné hodnoty* |
| 3.3 | Protišmyková, oderu vzdorná a vode odolná podlaha z preglejky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.4 Pravá strana skriňovej nadstavby** |  |
| 3.4.1 | Na pravej strane vpredu elektrické zdvíhanie a spúšťanie fliaš na zváranie a vozík na fľaše s držiakom zváracích hadíc (otočný výťah, nie je v samostatnej komore) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.4.2 | Bočné jednokrídlové dvere s priechodnou šírkou min. 1 200 mm, s aretáciou v otvorenej polohe aj pri otvorených dverách v priestore pre zváracie fľaše, výsuvné schody s nášľapnou plochou so šírkou min. 800 mm z dierovaného pozinkovaného plechu s protišmykovou úpravou a hĺbkou nášľapu min. 240 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselné hodnoty* |
| 3.4.3 | Priestor pre elektrocentrálu umiestnený za bočnými dverami, otvor s výškou min. 800 mm, šírka min. 1 100 mm, hĺbka min. 700 mm, samostatne uzamykateľné dvere zvonku otvárané nahor s aretáciou v dvoch polohách: 1. poloha 100° a 2. poloha 170°, výsuvná plošina s aretáciou v zasunutej aj vysunutej polohe s nosnosťou min. 150 kg, nosná platňa z vode odolnej preglejky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselné hodnoty* |
| 3.4.4 | Na pravej bočnej stene 1 otvárateľné okno, umiestnené nad priestorom pre elektrocentrálu nad stredom pracovného stola | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.5 Ľavá strana skriňovej nadstavby** |  |
|  3.5.1 | Na ľavej bočnej stene jedno otvárateľné okno umiestnené nad stredom prvého pracovného stola (bližšie ku kabíne vozidla) a jedno neotvárateľné okno umiestnené nad stredom druhého pracovného stola | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.6 Zadná strana skriňovej nadstavby**  |  |
| 3.6.1 | Zadné dvojkrídlové dvere s aretáciou v otvorenej polohe, v pravom krídle uzáver aj zvnútra, v každom krídle dverí jedno otvárateľné posuvné okno, výsuvné schody s nášľapnou plochou pod podlahou v strede nadstavby | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.7 Strecha skriňovej nadstavby**  |  |
| 3.7.1 | Jedno otvárateľné strešné okno umiestnené v strede nadstavby v strednej línii | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.7.2 | 2 ks oranžový rotačný odnímateľný magnetický maják s možnosťou umiestnenia vzadu na streche v strede nadstavby (ideálne umiestnenie elektrickej zásuvky pri zadných dverách vo vnútri nadstavby, resp. na dosah obsluhy) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.8 Predné čelo skriňovej nadstavby**  |  |
| 3.8.1 | 1 ks oranžový rotačný odnímateľný magnetický maják s možnosťou umiestnenia vpredu na prednom čele v strede skriňovej nadstavby nad kabínou vozidla (ideálne umiestnenie elektrickej zásuvky pri bočných dverách vo vnútri nadstavby, resp. na dosah obsluhy) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.9 Priestor pod skriňovou nadstavbou**  |  |
| 3.9.1 | Vonkajšia nádrž na pitnú vodu s minimálnym objemom 30 litrov  | *Uchádzač doplní číselnú hodnotu* |
| 3.9.2 | Skrátenie zadného previsu na potrebnú dĺžku zodpovedajúcu legislatíve | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.9.3 | Dodanie a montáž nového držiaka rezervného kolesa (v prípade, že sa bude musieť demontovať držiak zo zadného previsu kvôli skráteniu alebo plošine, bude nutné vyrobiť a namontovať nový bočný držiak) alebo držiaka rezervného kolesa na prednom ráme s ručným navijakom | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní informáciu o spôsobe montáže držiaka rezervného kolesa* |
| 3.9.4 | Bočné zábrany proti vklineniu v zmysle platnej legislatívy | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.9.5 | Plastové blatníky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.9.6 | Gumové zásterky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.9.7 | Vzadu vpravo vodotesná skrinka pre vyústenie elektroinštalácie (1x vstup, 2x výstup) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.10 Vonkajšie (pozičné) osvetlenie skriňovej nadstavby**  |  |
| 3.10.1 | Vonkajšie osvetlenie nadstavby na zadnom čele | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.10.2 | Vonkajšie pozičné osvetlenie nadstavby na bočných stenách v súlade s legislatívou | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.11 Vnútorné osvetlenie skriňovej nadstavby**  |  |
| 3.11.1 | Vnútorné osvetlenie nadstavby 2x (z vozidla) z batérie vozidla na 12V a 2x 230V z externého zdroja alebo elektrocentrály umiestnené v strednej línii nadstavby, ovládanie vypínačmi umiestnenými na pravej strane nadstavby v zadnej časti za pravým krídlom dvojkrídlových zadných dverí a taktiež vypínačmi umiestnenými za bočnými dverami na ľavej strane | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.11.2 | Vnútorné osvetlenie z batérie vozidla na 12V sa aktivuje z kabíny vozidla vypínačom so signalizáciou a následne budú funkčné vypínače pri zadných a bočných dverách (najskôr sa musí zapnúť vypínač v kabíne a potom budú funkčné vypínače v nadstavbe) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.11.3 | Vnútorné osvetlenie LED pásmi | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.12 Vnútorný elektrický rozvod v skriňovej nadstavbe** |  |
| 3.12.1 | Vnútorný elektrický rozvod od externého zdroja, poistková rozvodná skrinka umiestnená v pravej zadnej časti vozidla, rozvod vodičov k zásuvkám a vypínačom povrchovo v el. lištách:1x dvoj zásuvka 230V nad priestorom pre centrálu (pravá strana) umiestnená čo najbližšie k bočným dverám2x zásuvka 220V nad pracovnými stolmi (ľavá strana)1x zásuvka 400V/32A nad voľným priestorom v zadnej časti pod elektrickou rozvodnou skriňou (pravá strana) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.12.2 | Vzadu pod vozidlom na pravej strane vodotesná skrinka, ktorá bude obsahovať vonkajší vývod a prívod elektrickej energie - 1x vývod zásuvka 230V, 1x vývod zásuvka 400V/32A, 1x prívod zásuvka 400V/32A (pri napojení vozidla z externého zdroja predlžovacím káblom 400V/32A sa musí vozidlo dať zamknúť a odber elektrickej energie realizovať cez túto skrinku) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.12.3 | Zásuvka 12V / max. 10A na ľavej strane – typ zapaľovač (auto zásuvka) – nad pracovným stolom umiestnená čo najbližšie k zadným dverám | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| 3.12.4 | Snímače na signalizáciu otvorených dverí v nadstavbe s privedenou kabelážou do kabíny (na každých dverách) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.12.5 | Snímače pre alarm nadstavby s privedenou kabelážou do kabíny (na každých dverách) pre signalizáciu otvorených dverí a alarm, snímače budú iba po jednom ks pri každých dverách | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.13 Vykurovanie v skriňovej nadstavbe**  |  |
| 3.13.1 | Nezávislé naftové kúrenie s výkonom min. 3 500 W na ľavej strane – pod pracovným stolom – ovládanie v nadstavbe | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
|  **3.14 Nábytok v skriňovej nadstavbe**  **(popísaný v 4 nižšie uvedených moduloch)** |  |
|  **3.14.1 Modul 1 - Regálová zostava**  |  |
| 3.14.1.1 | 1 ks podstavec s výklopným čelom | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.1.2 | 5 ks regálových vaní s 3 priečkami, rozmer vane: (š) 1 350 – 1 450 mm x (v) 840 – 880 mm x (h) 600 – 750 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.1.3 | Obloženie bokov dierovaným plechom | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.14.2 Modul 2 - Pracovný stôl (ľavá strana skriňovej nadstavby)** |  |
| 3.14.2.1 | 2 ks pracovný stôl obojstranný\* s rozmermi: (š) 1 350 – 1 400 mm x (v) 840 – 880 mm x (h) 600 – 750 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.2.2 | 1 ks skrinka k stolu so 4 zásuvkami, z toho výška zásuvky 3x 190 – 220 mm a 1x 120 – 150 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.2.3 | 2 ks skrinka k stolu s 5 zásuvkami, z toho výška zásuvky 2x 190 – 220 mm, 1x 120 – 150 mm a 2x 90 – 110 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.2.4 | 1 ks skrinka k stolu so 6 zásuvkami, z toho výška zásuvky 1x 190 – 220 mm, 1x 120 – 150 mm a 4x 90 – 110 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.2.5 | Obloženie bokov skriniek dierovaným plechom | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.2.6 | 2 ks pracovná doska z preglejky s hrúbkou 24 – 30 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.14.3 Modul 3 - Pracovný stôl (pravá strana skriňovej nadstavby)** |  |
| 3.14.3.1 | 1 ks pracovný stôl**\*** bez zásuvkových skríň s rozmermi: (š) 1 000 – 1 300 mm x (v) 840 – 880 mm x (h) 600 – 750 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní číselnú hodnotu pre prechod v strede medzi nábytkom* |
| 3.14.3.2 | pracovná doska z preglejky s hrúbkou 24 – 30 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **3.14.4 Modul 4 – Príslušenstvo** |  |
| 3.14.4.1 | upínacia lišta s dĺžkou min. 1,5 m s držiakmi pre ručné náradie min. 10 ks | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| 3.14.4.2 | 1 ks zverák dielenský otočný min. 125 mm (šírka čeľusti) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| 3.14.4.3 | 1 ks zabudovaný stojan k vŕtačke (elektrická malá vŕtačka s príklepom – nie je predmetom dodania) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 3.14.4.4 | 1 ks dvojkotúčová brúska min. 150 mm priemer kotúčov a výkon min. 350 W | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| *\* je potrebné ponechať prechod v strede medzi nábytkom v šírke min. 800 mm* |  |
| 1. **Ostatné požiadavky**
 |  |
| 4.1 | Všetky okná s rozmermi: min. 450 mm x 500 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselné hodnoty* |
| 4.2 | Všetky okná umiestnené vo výške min. 1 200 mm od podlahy nadstavby (spodná hrana okna) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| 4.3 | Všetky zámky a kľúče od zámkov budú spárované a označené raznicou, prípadne iným systémom značenia, aby nedošlo k zámene kľúčov | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 4.4 | Všetky dvere na nadstavbe budú vybavené zámkom s uzamykaním na kľúč | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 4.5 | Bez kotviacich ôk v podlahe na uchytenie nákladu | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 4.6 | Reflexné tabule podľa platnej legislatívy | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 4.7 | Polep reflexnými pásmi nadstavby podľa platnej legislatívy | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 4.8 | 1 ks hasiaci prístroj práškový 6 kg, s držiakom, umiestnený na bočnej stene pracovného stola nad centrálou na pravej strane nadstavby (pod skrinkou elektro rozvodu) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Hydraulické čelo (ďalej aj len „HČ“, len pre verziu A)**
 |  |
| 5.1 | Plošina z neželezného kovového materiálu s výškou 1 400 – 1500 mm x šírka nadstavby, výstražné vlajky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.2 | Ochranné kolieska proti odieraniu hláv | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| **5.3 Zdvíhací mechanizmus HČ** |  |
| 5.3.1 | Nosnosť min. 750 kg pri vzdialenosti ťažiska 800 mm | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní číselnú hodnotu* |
| 5.3.2 | 2 valce zdvihu a 2 dvojčinné valce naklápania alebo dvojvalcová plnohodnotná plošina | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní údaj* |
| 5.3.3 | Antikorózna povrchová úprava (podľa EN ISO 12944-2 C5M) alebo žiarovo zinkovaná | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní údaj* |
| 5.3.4 | Zábrana (nárazník) proti vklineniu | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.3.5 | Ochranné manžety na valcoch | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.3.6 | Nízko údržbové čapy a puzdrá | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.3.7 | Skrutkovateľné konzoly | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.3.8 | Automatické sklopenie a vyrovnávanie plošiny pri vykládke a nakládke | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
|  **5.4 Ovládanie a elektropríslušenstvo HČ** |  |
| 5.4.1 | 2-ručné ovládanie v pevnej uzatvárateľnej vodotesnej skrinke | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.4.2 | Elektronické riadenie s možnosťou diagnostiky | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.4.3 | Tichý elektro pohon 12V v hlavnom nosníku | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.4.4 | Kontrolný vypínač v kabíne vodiča s LED kontrolkou | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 5.4.5 | Nožný ovládač na plošine | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Pravidelné garančné servisné prehliadky predpísané výrobcom vozidla (predpokladaný ročný nájazd vozidiel 15 000 km)** **po dobu 5 rokov odo dňa dodania každého vozidla alebo do najazdenia 100 000 km**, súčasťou ktorých je dodávka všetkých potrebných náplní a náhradných dielov predpísaných výrobcom spolu s poskytnutím súvisiacej práce
 | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní údaj* |
| 1. **Pravidelné legislatívou predpísané prehliadky**: revízie zdvíhacích zariadení (hydraulické čelo, elektrické zdvíhanie a spúšťanie fliaš na zváranie a pod.) a hasiaceho prístroja s vystavením protokolov o skúške z vykonaných revízií zariadení
 | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE a doplní údaj* |
| 1. **Termín dodania vozidla**
 |  |
| 8.1 | Čo možno najskôr, najneskôr však do 2 rokov od uzavretia zmluvy | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 8.2 | Indikácia predpokladaného termínu dodania vozidiel obstarávateľovi | *Uchádzač doplní predpokladaný termín* |
| 8.3 | V čase dodania vozidlo bude spĺňať všetky požiadavky na bezpečnostné prvky v zmysle smernice EU o bezpečnej cestnej premávke, tzv. Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel, resp. vtedy aktuálnej legislatívy tak, aby mohlo byť vozidlo bez ďalších prieťahov registrované (do 30 dní od dodania) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 8.4 | V čase dodania vozidlo bude mať vykonanú geometriu kolies po montáži nadstavby, ak nie je od výroby nastavené hneď na maximálnu hmotnosť, a taktiež bude mať vozidlo vykonané overenie tachografu (po registrácii vozidla) a všetky legislatívou vyžadované revízie všetkých zariadení pred uvedením vozidla do prevádzky tak, aby bolo vozidlo i s nadstavbou schopné jazdy a užívania bez obmedzenia | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Záručná doba**
 |  |
| 9.1 | Minimálne 2 roky bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov na celé vozidlo  | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní údaj* |
| 9.2 | Minimálne 5 rokov do celkového nájazdu 100 000 km na celé vozidlo (okrem vybraných komponentov) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE**a doplní údaj* |
| 9.3 | Použité materiály musia zabezpečovať dostatočnú funkčnosť zariadenia z pohľadu vysokej miery záťaže pri preprave a manipulácii s nákladmi veľkej hmotnosti | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Záručný a pozáručný servis**
 |  |
| 10.1 | Bezplatné odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisného strediska v prípade garančnej poruchy (vady krytej zárukou) po dobu 60 mesiacov | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 10.2 | Zmluvné servisné stredisko v SR pre vozidlo (podvozok) vo vzdialenosti najviac 100 km od lokality prevádzkovania / umiestnenia vozidla (aktuálne umiestnenie Košice a Nitra, ktoré sa môže v budúcnosti zmeniť na lokality Bratislava, Komárno, Lučenec, Michalovce, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Prievidza, Zvolen alebo Žilina) | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 10.3 | Zmluvné servisné stredisko v SR pre nadstavbu vozidla | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 1. **Montáž skriňovej nadstavby**
 |  |
| 11.1 | Montáž skriňovej nadstavby | Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE |
| 11.2 | Vykonanie montážnych a iných skúšok a povinných revízií v zmysle legislatívy | Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE |
| 11.3 | Vydanie podkladov k zápisu do TP vozidla, zaškolenie obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, certifikáty | Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE |
| 1. **Montáž HČ (len pre verziu A)**
 |  |
| 12.1 | Montáž HČ | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 12.2 | Vykonanie montážnych a iných skúšok a povinných revízií v zmysle legislatívy | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |
| 12.3 | Vydanie podkladov k zápisu do TP vozidla, zaškolenie obsluhy, návody na obsluhu a údržbu, certifikáty | *Uchádzač doplní jednu z možností ÁNO/NIE* |