**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Vysokozdvižné vozíky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky sú vysokozdvižné vozíky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Špecifikácia VZV 1** | **1** |  |  | * Základná nosnosť 3500kg
* Zostatková nosnosť pri plnej výške zdvihu vrátane prídavného zariadenia 2000kg
* Výška zdvihu 5500mm
* Pojazd diesel
* Dĺžka vidlíc 1200mm
* Emisná norma stage V
* Typ pneumatík plné superelastické
* Motor: 4- valcový, EURO 5
* Výkon motora: min. 42 kW
* Odpružená kabína na silenblokoch
* OPS ( senzor tlaku v sedadle)
* Doplnková výbava: originálná oceľová kabína s kúrením, ovládanie hydrauliky na ľakťovej opierke samostatnými tlačidlami, LED pracovné svetlá a kombinované svetlá, maják, vnútorné zrkadlo, úprava do prašného prostredia, zvuková signalizácia
* Prídavné zariadenie: rotátor vidlíc s pozicionérom a hydraulickým zaistením materiálu (nim. Rozovretie 1540mm),

bočná istiaca vidlica 100x40x1200mm s možnosťou inštalácie z oboch strán prídavného zariadenia |  |  |  |
| **2** | **Špecifikácia VZV 2** | **1** |  |  | * Základná nosnosť min 2500kg
* Zostatková nosnosť pri plnej výške zdvihu 2300kg
* Výška zdvihu min 3000mm
* Prejazdová výška VZV s kabínou max 2150 mm
* Pojazd diesel
* Dĺžka vidlíc 1200mm
* Predĺženie vidlíc
* Emisná norma stage V
* Typ pneumatík plné superelastické
* Doplnková výbava: originálná oceľová kabína s kúrením, ovládanie hydrauliky na ľakťovej opierke samostatnými tlačidlami, LED pracovné svetlá a kombinované svetlá, maják, vnútorné zrkadlo, úprava do prašného prostredia, zvuková signalizácia
* Prídavné zariadenie: integrovaný bočný posuv.
 |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |

45