Technická specifikace

Jedná se o čtyřpatrové panelové domy se dvěma byty na patře.

Výměna vodovodního potrubí TÚV + cirkulace vody, SV

Výměna ventilů v bytech včetně dopojení

Výměna stoupačkových ventilů TÚV + cirkulace vody, SV