**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Nákladné vozidlo s návesom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **náves** | **1** |  |  | Technická špecifikácia   * Celková hmotnosť min 35000 kg * Pohotovostná hmotnosť max 6450 kg * Celková výška max 3800 mm * Šírka nakladacieho priestoru min 2400 mm * Objem min 57m3   Podvozok   * Oceľová klzná doska, hrubá 8 mm * 2” kráľovský čap , demontovateľný zospodu * Oceľové podpery sedla * Držiak rezervy na dve kolesá * Bočné zábrany proti vklineniu * Hliníkový vzduchojem – 120 L * Sklápací zadný nárazník * Skrinka na náradie * Proti hlukové uloženie korby   Nápravy a pruženie   * 3x náprava SAF INTRADISK CD, technické zaťaženie 9000kg/náprava * Pneumatické pruženie * Zdvíhacia 1-vá náprava ovládaná automaticky * Meranie zaťaženia náprav – Wabco Smartboard * Ventil nastavenia výšky podvozku , ovládanie ručné   Kolesá a disky   * Prémiové pneumatiky 6x 385/65 R 22,5 * 6x hliníkové disky , prelis 120 mm * Polkruhové blatníky sa zásterkami * 2x zakladací klin s držiakmi   Brzdy   * Kotúčové brzdy priemer 430mm * Dvojkruhový brzdový systém Wabco * Pružinová parkovacia brzda * Bezpečnostný systém RSS proti prevráteniu * EBS zástrčka, pneumatická prípojka červená a žltá umiestnená na prednom čele   Elektrický systém   * 24 V elektrický systém spĺňajúci požiadavky ADR trieda EX II * Zadné pracovné svetlá LED – 2ks * Multifunkčné zadné svetlá   Nadstavba   * Nadstavba vyrobená z hliníkových dvojvrstvových profilov * Vnútorná hrúbka bočných stien min. 2,5 mm * Hliníková podlaha, hrúbka min. 7 mm * Klapka/Dvojkrídlové zadné dvere so zosilneným obvodovým rámom a dvojitým gumovým tesnením * Každé krídlo dverí je vybavené jednou uzamykacou tyčou a jednou výsypkou * Prípravok na vysýpanie cez výsypku   Strešný systém   * Rolovacia plachta s hliníkovými rúrkami, ovládaná ručne * 4 x sklopná odnímateľná obruč * 4 x vertikálne upínacie popruhy s račňami * 1 x kľuč na navíjanie plachty * 1 x tyč na ovládanie plachty * Rebrík 3,5m   Hydraulický systém   * Hydraulický válec Hyva , zdvih 7,6 m, uhol vyklápania 45 stupňov * 3/4 " hydraulické pripojenie, pracovný tlak do 190 BAR   Možnosť prepravovať paletizovaný tovar  OEV – technický preukaz – časť II  Certifikát o konformite výrobku - COC  CEMNT Certifikát  Náves neregistrovaný , nový |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |