**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | TEĽMAN Ladislav |
| **Sídlo:** | Seňa 133, 04458 Seňa |
| **IČO:** | 47795522 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup rozmetadla PH a sejaceho stroja na presný výsev |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

**1) nesené rozmetadlo priemyselných hnojív – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| **nesené rozmetadlo priemyselných hnojív** | |  |
| Zásobník objem min. 3200 l | |  |
| Kryt zásobníka sklopný | |  |
| Rozmetacie disky s lopatkami z tvrdenej ocele | |  |
| Pripojenie ISOBUS | |  |
| ISOBUS ovládací terminál | |  |
| Variabilná aplikácia | |  |
| Automatický systém váženia a kalibrácie | |  |
| Senzor náklonu s kompenzáciou dávky vo svahoch | |  |
| Úvraťové rozmetanie | |  |
| Automatické vypínanie sekcii v klinoch | |  |
| Snímanie pojazdovej rýchlosti – GPS navigácia | |  |
| Zadné svetlá | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena bez DPH v EUR** |  | |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejací stroj na presný výsev s prihnojovaním – 1 ks**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Technické požiadavky** | | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Pneumatický sejací stroj | |  |
| Distribúcia osiva - pneumaticky | |  |
| Objem zásobníka osiva: min. 55 l | |  |
| Pracovný záber: min.: 2,25 m | |  |
| Objem zásobníka hnojiva: min. 1000 l | |  |
| Prepravná šírka: max.: 3,0 m | |  |
| Medziriadková vzdialenosť variabilne nastaviteľná: rozteč 45 až 80 cm | |  |
| Počet výsevných jednotiek: min.: 6 ks | |  |
| Elektronická kontrola výsevu min.: 6 ks | |  |
| Dvojdiskové výsevné pätky | |  |
| Elektropohon výsevného ústrojenstva | |  |
| Prítlak výsevných jednotiek min. 140 kg | |  |
| Pripojenie k traktoru: min. ťažná sila max 130 HP | |  |
| Predrezávací pár tanierov: min. 6 ks | |  |
| Zatlačovacie kolo s nastavením prítlaku | |  |
| Zatlačovacie medzikolo s nastavením prítlaku | |  |
| Nesené prevedenie, záves kategórie II. | |  |
| Prepravné osvetlenie | |  |
| Teleskopický rám | |  |
| ISO BUS kompatibilita | |  |
| Riadenie softwarovým operačným systémom | |  |
| Plynulé nastavovanie výsevu | |  |
| Individuálne vypínanie jednotlivých jednotiek | |  |
| **Typové označenie stroja:** |  | |
| **Názov výrobcu:** |  | |
| **Cena bez DPH v EUR** |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkom za 1) + 2) bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)