**Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obstarávateľ:** | TEĽMAN Ladislav |
| **Sídlo:**  | Seňa 133, 04458 Seňa |
| **IČO:** | 47795522 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov zákazky** | Nákup rozmetadla PH a sejaceho stroja na presný výsev |

**Potenciálny dodávateľ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| Meno, priezvisko, titul, funkcia: |  |
| Telefón/e-mail: |  |
| **Údaje o DPH:** | Sme / Nie sme platci DPH[[1]](#footnote-1) |

**1) nesené rozmetadlo priemyselných hnojív – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| **nesené rozmetadlo priemyselných hnojív** |  |
| Zásobník objem min. 3200 l |  |
| Kryt zásobníka sklopný |  |
| Rozmetacie disky s lopatkami z tvrdenej ocele |  |
| Pripojenie ISOBUS |  |
| ISOBUS ovládací terminál |  |
| Variabilná aplikácia |  |
| Automatický systém váženia a kalibrácie |  |
| Senzor náklonu s kompenzáciou dávky vo svahoch |  |
| Úvraťové rozmetanie |  |
| Automatické vypínanie sekcii v klinoch |  |
| Snímanie pojazdovej rýchlosti – GPS navigácia |  |
| Zadné svetlá |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

**2) Sejací stroj na presný výsev s prihnojovaním – 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické požiadavky** | **Splnenie požiadavky / parametre \*** |
| Pneumatický sejací stroj |  |
| Distribúcia osiva - pneumaticky |  |
| Objem zásobníka osiva: min. 55 l |  |
| Pracovný záber: min.: 2,25 m |  |
| Objem zásobníka hnojiva: min. 1000 l |  |
| Prepravná šírka: max.: 3,0 m |  |
| Medziriadková vzdialenosť variabilne nastaviteľná: rozteč 45 až 80 cm |  |
| Počet výsevných jednotiek: min.: 6 ks |  |
| Elektronická kontrola výsevu min.: 6 ks |  |
| Dvojdiskové výsevné pätky |  |
| Elektropohon výsevného ústrojenstva |  |
| Prítlak výsevných jednotiek min. 140 kg |  |
| Pripojenie k traktoru: min. ťažná sila max 130 HP |  |
| Predrezávací pár tanierov: min. 6 ks |  |
| Zatlačovacie kolo s nastavením prítlaku |  |
| Zatlačovacie medzikolo s nastavením prítlaku |  |
| Nesené prevedenie, záves kategórie II. |  |
| Prepravné osvetlenie |  |
| Teleskopický rám |  |
| ISO BUS kompatibilita |  |
| Riadenie softwarovým operačným systémom |  |
| Plynulé nastavovanie výsevu |  |
| Individuálne vypínanie jednotlivých jednotiek |  |
| **Typové označenie stroja:** |  |
| **Názov výrobcu:** |  |
| **Cena bez DPH v EUR** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena celkom za 1) + 2) bez DPH v EUR** |  |

**\* vyplniť podľa pokynov vo výzve.**

1. Nehodiace sa škrtnúť [↑](#footnote-ref-1)