**Príloha č. 1. k Súťažným podkladom**

**návrh uchádzača naplnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Dodávka Van s chladiacou úpravou“
      5. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom :

|  |
| --- |
|  |
| =.....................................................................................,....... Euro  Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH |
|  |
|  |

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 2 k Súťažným podkladom**

**Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
      2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
      3. IČO : ..................................................................
      4. Názov zákazky : „Dodávka Van s chladiacou úpravou“
      5. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opis | Požadovaná hodnoty | Jednotka | Ponúkaná hodnota |
| Dĺžka | max 5,50 | m |  |
| Výška | max 2,30 | m |  |
| Objem ložnej plochy pred prestavbou | min. 10 | m3 |  |
| Farba | biela | - |  |
| Farba interiéru | Čierna základná  s čalúnenými opierkami hlavy | - |  |
| Maximálny výkon | max. 120 | KW |  |
| Druh zdroja napájania | diesel | - |  |
| Emisná norma | Euro 6D | - |  |
| Prevodovka: | manuál  min 6 rýchlostných stupňov | - |  |
| Dodávateľ vozidla je aj priamo autorizované servisné stredisko na chladiaci agregát | áno | - |  |
| Minimálna výbava | | | |
| Airbag vodiča a predpínače bezpečnostných pásov | áno | - |  |
| Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním | áno | - |  |
| Dvojmiestna lavica v kabíne vodiča s trojbodovými pásmi | áno | - |  |
| ESC+ASR+HBA (hydraulický brzdový asistent) + asistent rozjazdu v kopci | áno | - |  |
| Elektrické ovládanie predných okien | áno | - |  |
| Elektricky ovládané, vyhrievané (odhmlovacie) spätné zrkadlá | áno | - |  |
| Palivová nádrž | min.90 | l |  |
| Plnohodnotná rezerva | áno | - |  |
| Pneumatiky eko trieda A, | minimálne15" |  |  |
| Autorádio /s hands free súpravou/ s anténou a reproduktormi , | áno | - |  |
| Svetlá pre denné svietenie | áno | - |  |
| Zadné dvere dvojkrídlové – plechová výplň | áno | - |  |
| Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom | áno | - |  |
| Zadné zosilnené dvojlamemlové pružiny | áno | - |  |
| Parkovací senzor vzadu | áno | - |  |
| Bedrové nastavenie sedadla vodiča + lakťová opierka | áno | - |  |
| Plechová prepážka bez priezoru do nákladového priestoru | áno | - |  |
| Kryt olejovej vane motora | áno | - |  |
| Predné a zadné zásterky | áno | - |  |
| Držiak tabletu a dokumentov | áno | - |  |
| Odkladacia priehradka nad čelným sklom | áno | - |  |
| Plné kryty kolies | áno | - |  |
| Tempomat s obmedzovačom rýchlosti | áno | - |  |
| Chladiarenská úprava vrátane legislatívy, dodanie a montáž prepravného chladenia a izotermickej čiastočnej izolácie, ktorá obsahuje: | áno | - |  |
| Požiadavky na chladenie : | | | |
| Prepravné chladenie do 0°C | áno | - |  |
| Chladenie integrované (s podvozkovou kondenzačnou jednotkou ) | áno |  |  |
| Chladiacim výkonom | min. 2400 | W |  |
| Požiadavky na prestavbu: | | | |
| Prestavba s certifikátom ATP – FNA, povrch liaty laminát, hermeticky uzatvorený jednoliaty celok, bez spojov; na stenách nemôžu byť žiadne skrutky, nity. Možnosť čistiť tlakovou hadicou, bez možnosti zatekania. | áno | - |  |
| Liata proti sklzová podlaha, | áno | - |  |
| Nástupné rohové lišty pri bočných aj zadných dverách ložnej plochy pre zabezpečenie nástupných hrán | áno | - |  |
| Zachované pôvodné osvetlenie /alebo LED osvetlenie prestavby/ a servisné otvory v izolácii | áno | - |  |
| Záznamník teploty so vstavanou tlačiarňou | áno | - |  |
| Dodávateľ prestavby priamo dodáva aj montuje chladiaci agregát a je aj priamy výrobca izotermickej izolácie, resp. prestavby na pojazdnú predajňu a je držiteľom certifikátu ISO 9001:2015. | áno | - |  |
| Záruka komplet na chladenie aj prestavbu | min. 24 | mesiacov |  |
| Výrobca prestavby je držiteľom „Osvedčenia výrobcu“ na základe zákona o premávke na pozemných komunikáciách a taktiež je držiteľom „Osvedčenia zástupcu výrobcu“  k prepravnému chladeniu, ktoré dodáva a montuje. | áno | - |  |

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

pečiatka, meno a podpis

uchádzača