**Príloha č. 1 Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**

*„Obstaranie teleskopického nakladača“*

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral **osobne / poštou / emailom** (nehodiace sa prečiarknite) dňa ....................................., Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

1. **Teleskopický nakladač**

|  |
| --- |
| **Teleskopický nakladač – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| **Základné technické parametre:** |
| Maximálna výška zdvihu Min.6900 mm |  |
| Maximálna nosnosť Min. 4000 kg |  |
| **Rozmery, riadenie a pojazd:** |
| Rázvor náprav Max. 2900 mm |  |
| Maximálna výška stroja, bez majáku ( pri pneu 405/70 R24) Max. 2500 mm |  |
| Celková dĺžka stroja od predného nosiča bez zadného závesu Max. 4800 mm |  |
| Polomer zatáčania (nad pneu šírky 405/70 R24) Max. 3920 mm |  |
| Maximálna svetlá výška ( pri pneu 405/70 R24) Max. 410 mm |  |
| Plne hydrostatická prevodovka s reverzáciou na joysticku |  |
| Minimálne 3 jazdné rýchlostné rozsahy radené aj počas jazdy |  |
| Maximálna rýchlosť min. 40 km/h |  |
| Permanentný pohon všetkých 4 kolies  |  |
| Elektronická parkovacia brzda s automatickou aktiváciou |  |
| Minimálne 4 režimy riadenia kolies (riadenie kolies prednej nápravy, riadenie všetkých 4 kolies, krabí chod, manuálny krabí chod) |  |
| Režimy riadenia kolies s automatickou synchronizáciou smeru kolies oboch náprav. |  |
| Uzávierka diferenciálu na prednej náprave |  |
| **Kabína:** |
| Sedadlo vzduchom odpružené s vyhrievaním |  |
| Vykurovanie kabíny vrátane klimatizácie |  |
| Proporcionálny joystick pre ovládanie rôznych funkcii teleskopického ramena |  |
| Posuvný a teleskopicky nastaviteľný stĺpik riadenia |  |
| Priebežné jednodielne čelné a stropné sklo – bez vodorovnej priečky |  |
| Stierače a ostrekovače čelnej a strešnej časti okna |  |
| Slnečná clona čelného a strešného okna |  |
| Otvárateľné zadné okno |  |
| Indikátor preťaženia |  |
| Vnútorné spätné zrkadlo |  |
| Kontrola hladiny oleja v kabíne |  |
| Držiak na terminál |  |
| Rádio s MP3 |  |
| Zámok vyklápania náradia |  |
| Automatický prerušovač batérie |  |
| **Teleskopické rameno:** |
| Bočné vedenie ramena |  |
| Systém odpruženia ramena aktivovaný/deaktivovaný tlačítkom aj počas jazdy |  |
| 3. a 4. okruh hydrauliky na ramene ovládaný na joysticku |  |
| Pripojovacia rychloupínacia doska so zaistením prípojných adaptérov z kabíny (bez použitia náradia) |  |
| **Motor:** |
| 4-valcový dieselový motor, chladený vodou, Stage V |  |
| Výkon motora Min. 95 kW |  |
| Krútiaci moment Min. 490 Nm-1 |  |
| Objem palivové nádrže Min. 145 l |  |
| Objem nádrže na močovinu Min.10 l |  |
| Reverz ventilátora chladiča kedykoľvek, pri akýchkoľvek otáčkach motora |  |
| **Hydraulický systém** |
| Variabilné axiálne piestové čerpadlo (Load Sensing) |  |
| Maximálny výkon hydraulického čerpadla Min. 155 l/min |  |
| Prevádzkový tlak hydraulického systému Min. 265 bar |  |
| **Príslušenstvo** |
| Zadný záves pre príves |  |
| Zadná 7-pólová zásuvka pre pripojenie prívesu |  |
| Centralizované mazanie stroja max. na troch miestach |  |
| Stroj vybavený v súlade s pravidlami cestnej prevádzky SR |  |
| Pracovné svetlomety minimálne 2 x halogén vpredu na kabíne |  |
| Pracovné svetlomety minimálne 2 x halogén vzadu na kabíne |  |
| Pracovné svetlomety minimálne 2 x halogén vpredu na teleskop. ramene |  |
| Zakladací klin pod kolesá min. 1 ks  |  |
| **Pneumatiky** |
| 460/70 R24 - Poľnohospodársky (šípový) profil pneumatík  |  |
| **Adaptéry:** |
| Veľkoobjemová lopata na ľahký materiál max. 2,5 cbm s vymeniteľným šróbovaným britom |  |
| Paletové vidly ISO 3 B s nosnosťou do 4,5 t |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Sumarizácia cenovej ponuky:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena spolu v EUR bez DPH** |  |
| **Cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**