**Príloha č. 1 Technická špecifikácia a jednotkové ceny:**

**IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA**

*„Obstaranie pozberovej linky na balenie cibule a zemiakov a potrebného príslušenstva“*

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral **osobne / poštou / emailom** (nehodiace sa prečiarknite) dňa ....................................., Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

**Identifikačné údaje uchádzača:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodný názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **Kontaktná adresa:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **IČ DPH:** |  |
| **Štatutárny zástupca:** |  |
| **Kontaktná osoba:** |  |
| **Email:** |  |
| **Telefón:** |  |

1. **Príjmový dopravník so separačnými valcami**

|  |
| --- |
| **Príjmový dopravník so separačnými valcami – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| šírka bočníc príjmového dopravníka na vstupe min. 2800 mm |  |
| objem zásobníka min. 7 m3 |  |
| šírka pohyblivého dna min. 1100 mm |  |
| plynule regulovateľná rýchlosť pohybu pohyblivého dna cez variator |  |
| separačné valce pre čistenie a triedenie produktu min. 6 ks |  |
| plynule nastaviteľný sklon a medzera medzi separačnými valcami 15-50 mm |  |
| produktový dopravník na konci príjmového dopravníka s obojsmerným chodom |  |
| diaľkové ovládanie stroja s min. 10 m káblom |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Vynášací dopravník**

|  |
| --- |
| **Vynášací dopravník – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| vynášací dopravník s T unášačmi  |  |
| vynášací dopravník s min. dĺžkou 2 400 mm |  |
| vynášací dopravník s min. šírkou 550 mm  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Orezávač cibule**

|  |
| --- |
| **Orezávač cibule – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| orezávač cibule pre čistenie koreňov a suchých častí stoniek a šupiek |  |
| rotujúci nôž orezávača cibule s plynule nastaviteľnou rýchlosťou |  |
| pracovná šírka orezávača cibule min. 850 mm |  |
| rošt orezávača cibule s medzerou 25 mm |  |
| dopravník pre vynesenie orezaného odpadu z orezávača cibule s rozmermi min. (šxd) 500 x 1900 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Horizontálny dopravník**

|  |
| --- |
| **Horizontálny dopravník – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| dopravník s hladkým PVC pásom  |  |
| min. šírka dopravníka 550 mm  |  |
| min. dĺžka dopravníka 3 500 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Horizontálny dopravník**

|  |
| --- |
| **Horizontálny dopravník – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| dopravník s hladkým PVC pásom  |  |
| min. šírka dopravníka 550 mm  |  |
| min. dĺžka dopravníka 5 000 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Valčekový inšpekčný stôl**

|  |
| --- |
| **Valčekový inšpekčný stôl– 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| min. rozmery valčekového inšpekčného stola  1000 x 2500 mm (šxd) |  |
| plynule nastaviteľná rýchlosť pohybu valčekového inšpekčného stola frekvenčným meničom |  |
| LED osvetlenie valčekového inšpekčného stola |  |
| stredový odpadový kanál valčekového inšpekčného stola |  |
| odpadový dopravník pre manipuláciu odpadov z valčekového inšpekčného stola pre plnenie odpadu do pristavenej bedne s výškou 1 250 mm s min. rozmermi 300 x 2 900 mm (šxd) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Odpadový dopravník pre manipuláciu odpadov z valčekového inšpekčného**

|  |
| --- |
| **Odpadový dopravník pre manipuláciu odpadov z valčekového inšpekčného stola – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| odpadový dopravník pre manipuláciu odpadov z valčekového inšpekčného stola pre plnenie odpadu do pristavenej bedne s výškou 1250 mm |  |
| min. šírka dopravníka 300 mm |  |
| min. dĺžka dopravníka 2 900 mm |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Automatická priama váha a automatický baliaci stroj**

|  |
| --- |
| **Automatická priama líniová váha pre váženie zemiakov a cibule – 1 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| automatická priama líniová váha pre váženie zemiakov a cibule s dvomi dovažovacími pásmi, priečnym váhovým pásom a s rozsahom váženia min. 5-25 kg  |  |
| priečny váhový dopravník s dverami na oboch koncoch umožňujúci automatické aj manuálne ručné balenie naváženého produktu |  |
| displej pre nastavenie parametrov váženia  |  |
| plnoautomatická balička zemiakov a cibule do sieťovaných vriec z rolky |  |
| min. výkon automatickej baliacej linky 5,5 ton/hod. |  |
| automatické aplikovanie PE pásky a zašívanie vreca |  |
| oporný dopravník pre vrecia s vibrovaním pod miestom plnenia |  |
| kontrola upchatia násypky baličky plneným produktom |  |
| vibrovanie plniaceho otvoru baličky |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

1. **Drevené boxy**

|  |
| --- |
| **Drevené boxy** **– 32 ks** |
| **Technický údaj - požadovaný parameter** | **Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre \*** |
| určené na manipuláciu a skladovanie zemiakov a cibule  |  |
| min. rozmery 1600x1240x1200 (šxdxv) mm |  |
| drevené boxy vyrobené so sušeného hobľovaného smrekového dreva (max. vlhkosť 20%) |  |
| spodok bedne z tvrdého dreva |  |
| bočné vystuženie z vodeodolnej preglejky betonplex |  |
| boxy s vypáleným s označením alebo logom klienta |  |
| dodávka boxov s kompletnou montážou |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov ponúknutého tovaru** |  |
| **Obchodné meno výrobcu** |  |
| **Cena v EUR bez DPH** |  |
| **DPH 20%** |  |
| **Celková cena spolu v EUR s DPH** |  |

**Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V .................................................., dňa ...........................................................**

**-----------------------------------------------------**

 **podpis + pečiatka**