Příloha č. 2

**„Oprava havarijního stavu kabelové sítě Chironova, DPMB a.s.“**

* **technické zadání**
* Vyhotovení výkopu pro pokládku šesti trakčních kabelů
* Délka výkopu je 70m, šířka 0,7m, hloubka 0,7m
* Pod silnicí v ul. Nad Pisárkami je založeno 11 stávajících PE chrániček ø110mm, zde se stavební práce nebudou provádět. Výkop bude veden v délce 50m ve stávající trase kabelů od těchto chrániček směrem k měnírně Kamenný Vrch a 20m směrem na Kohoutovice.
* Dno výkopu bude zapískováno vrstvou 10cm. Po pokládce kabelů pracovníky DPMB budou tyto kabely zapískovány do výše 20cm nad kabely a vráceny betonové desky z původní trasy.
* Zemní práce, zapískování, položení betonových desek a konečné zapravení výkopu zajistí dodavatel zemních prací.
* Umístění havarijního místa – viz. samostatná příloha