|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Príloha č. 1c** | | | | |
| **Technická špecifikácia** | | | | |
| Názov uchádzača: | | | | |
| Sídlo uchádzača: | | | | |
| IČO uchádzača: | | | | |
| DIČ uchádzača: | | | | |
| IČ DPH uchádzača: | | | | |
| Kontaktné údaje uchádzača (tel. č., email): | | | | |
|  | | | | |
| **Zariadenie na šokové zmrazenie a skladovanie pekárenských produktov** | | | | |
| Názov výrobcu: ......................................................................................................................................................  Typové označenie: ................................................................................................................................................. | | | | | |
|  | **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | **Cena/1ks v EUR bez DPH** | |
| **Základný stroj** | Ložná plocha šokovania 3x vozík 620x1020x1800mm (ŠxHxV) | Áno |  | .................,- | |
| Hodinová kapacita šokovania – minimálne (kg) | 200 |  |
| Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |
| Priechodné prevedenie šokovania | Áno |  |
| 2x jednokrídle dvere na šokovaní | Áno |  |
| Hrúbka PUR panelov vrátane podlahy – minimálne (mm) | 120 |  |
| Nerezová podlaha v šokovaní | Áno |  |
| Led – osvetlenie | Áno |  |
| Pocitová teplota pri šokovaní v rozsahu – minimálne (°C) | -18 až -38 |  |
| Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |
| Vonkajšie rozmery zhadzovacej miestnosti ŠxHxV – minimálne (mm) | 5300x5300x3200 |  |
| Počet výkyvných dverí – minimálne (ks) | 1 |  |
| Rozmer výkyvných dverí ŠxV – minimálne (mm) | 900x2300mm |  |
| Teplotný rozsah v zhadzovacej miestnosti – minimálne (°C) | +5 až +15 |  |
| Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |
| Hrúbka PUR panelov – minimálne (mm) | 120 |  |
| Automatický odvlhčovací systém | Áno |  |
| Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |
| Vonkajšie rozmery skladovacej miestnosti ŠxHxV – minimálne (mm) | 4700x6200x3200 |  |
| Počet posuvných dverí – minimálne (ks) | 1 |  |
| Rozmer posuvných dverí ŠxV – minimálne (mm) | 1200x2000mm |  |
| Teplotný rozsah v skladovacej miestnosti – minimálne (°C) | -18 až -20 |  |
| Hodinová kapacita – minimálne (kg/hod.) | 500 |  |
| Nerezové prevedenie vo vnútri zariadenia | Áno |  |
| Hrúbka PUR panelov vrátane podlahy – minimálne (mm) | 120 |  |
| Rozvod chladiva medzi zariadením, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke – minimálne (m) | 10 |  |
| Dotykový programovateľný ovládací panel s pamäťou receptúr | Áno |  |
| Možnosť diaľkového dohľadu a ovládania cez mobilnú aplikáciu alebo pc | Áno |  |
| Nepretržitá online monitorovacia služba poruchových stavov od výrobcu zariadenia | Áno |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | | |  | |
| **DPH 20 %** | | |  | |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | | |  | |

**Poznámky :**

**Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.**

**V , dňa .............................................**

**Podpis a pečiatka uchádzača**