Obstarávateľ:

**Agro Čelovce s.r.o.**

**Čelovce 65, 991 41 Čelovce**

**IČO: 36 621 269**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Stroje na sejbu**

**Predmet zákazky:** nákup 4 strojov diskový podmietač, plečka, sejačka na hustosiate plodiny a ťahaný postrekovač

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

1. **Diskový podmietač**

Pracovný záber 5 m +/- 5 %

Hmotnosť min. 6500 kg

Priemer diskov min. 600 mm

Maximálna pracovná hĺbka min. 20 cm

Hydraulické nastavenie pracovnej hĺbky

Hĺbkové zapracovanie rastlinných zvyškov

a drobenie pôdy

Utužovací valec

Pneumatický dvojokruhový brzdový systém

Osvetlenie na prepravu na pozemných

komunikáciách

Možnosť variabilného výsevu

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

1. **Plečka**

Počet riadkov 8

Spôsob pripojenie – nesený v TBZ traktora

Medziriadková vzdialenosť 75 cm

Sekcia pozostávajúce z 2 ochranných

diskov a 3 radličiek

Elektronické navádzanie na riadok

Hydraulický sklopný rám

Osvetlenie pre prácu v noci

Možnosť prihnojovania granulovaným hnojivom

Objem zásobníka na hnojivo min. 900 l

Osvetlenie na prepravu na pozemných

komunikáciách

Aplikátor na kvapalné hnojivá s variabilným prihnojovaním

s nádržou s minimálnym objemom min. 1300 litrov

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

1. **Sejačka na hustosiate plodiny**

Pracovná šírka 6 m

Prepravná šírka 3 m

Dvojradový diskový systém na

spracovanie pôdy

Priemer tanierov diskového systému min. 400 mm

Dvojitý zásobník

Obsah dvojitého zásobníka 5000 l

Možnosť použiť celý obsah zásobníka

na osivo

Možnosť delenej zásoby

Systém prihnojovania

Vzdialenosť riadkov max. 15 cm

ISOBUS pripojenie stroja

Pneumatická brzdová sústava

Usporiadanie pracovných ústrojenstiev stroja:

Spracovanie pôdy-prihnojovacie kotúče-

utužovacie valce-výsevné pätky

Koľajové riadky 2 x 2 rady

Zavlačovače za výsevnými bodkami

Možnosť variabilného výsevu

Osvetlenie na prepravu na pozemných komunikáciách

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR

1. **Ťahaný postrekovač**

Pracovný záber 24 m

Nádrž s objemom min. 4000 l

Preplachovacia nádrž na vnútorné/vonkajšie

čistenie s objemom min. 400 l

Nádrž na čistú vodu s objemom min. 15 l

Čerpadlo s prietokom min. 270 lit./min.

Elektronická regulácia postrekovej dávky

Automatické vypínanie sekcií

Hydraulicky ovládané ramená

Ultrazvukové riadenie výšky ramien min. 3 senzory

Individuálne naklápanie ramien

Širokouhlý kĺbový hriadeľ

ISOBUS pripojenie stroja

Sledovanie stopy traktora

Kolesá 300/95 R46 s plynulým nastavením

rozchodu v rozmedzí min. 180 – 210 cm

Odpruženie nápravy

Parkovacia brzda a prevádzkové pneumatické

brzdy

Spodný záves K80

Osvetlenie na prepravu na pozemných komunikáciách

Spôsobilé na premávku po pozemných komunikáciách v SR