**Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | **Záchranné plavidlo s motorom a s prívesom na prepravu** |
| **Predmet zákazky:**  | Obstaranie 20 kusov záchranných plavidiel so závesným motorom, s nízkym ponorom a s prívesom na prepravu plavidla pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Plavidlá sa budú využívať pri výkone záchranných a povodňových prác, evakuácií osôb, zvierat a materiálu, ekologických haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodní. Na Slovensku sa nachádzajú riečne sústavy od malých vodných tokov ako sú bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodársky významných riek. Každý vodný tok alebo vodná plocha si vyžaduje iný technický prostriedok pri vykonávaní zásahovej činností hasičskou jednotkou. |
| **Počet:**  | * plavidlo – v počte 20 ks
* príves – v počte 20 ks
* príslušenstvo a výbava plavidla – v počte 20 komplet
 |
| **CPV kód:** | * 34521400-9 Záchranné člny
* 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 |
| **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:** | * dodanie tovaru do miesta dodania,
* vyloženie tovaru v mieste dodania
 |
| **Záručná doba a ostatné podmienky s predmetom zákazky:**  | 1. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.
2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
 |
| **Verejný obstarávateľ na predmet zákazky požaduje:**  | 1. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
2. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru v položke č. 2, písm. c), f) predložiť aj kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
3. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
4. Verejný obstarávateľ požaduje záručný servis na motor v podobe vykonávania servisných predpísaných prehliadok počas trvania záručnej doby minimálne 24 mesiacov, spolu s výmenou ND, kvapalín a so zaúčtovaním práce mechanika podľa predpísaných úkonov po roku alebo po uplynutí motohodín: výmena olejov, filtrov, remeňa, kontrola všetkých častí a pod.
5. Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát.
 |
| **Miesto dodania predmetu zákazky a ostatné požiadavky spojené s dodaním:**  | 1. Mesto dodania: Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina
2. Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
3. Tovar bude dodaný jednorazovo.
4. Výrobok musí byť dodaný kompletne v rátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii.
 |
| **Lehota dodania predmetu zákazky:** | Dodanie tovaru do 18 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy |
| **Položky predmetu zákazky:** | Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. V položke č. 2 uchádzač predloží technické alebo katalógové listy. V položke č. 2., bod. 2.1), písm. c), f) uchádzač predloží spolu s ponukou aj kópiu certifikátu ktorá deklaruje splnenie predmetnej normy. Certifikát musí byť preložený do Slovenského alebo Českého jazyka. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 1****Záchranné plavidlo s motorom** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 20 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) základné technické parametre** |
| 1. dĺžka plavidla min. 4,20 m, max. 5,50 m,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. šírka plavidla min. 1,60 m, max. 2,00 m,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. hmotnosť plavidla bez motora a bez výbavy max. 450 kg,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. ponor plavidla pri max. dovolenom zaťažení max. do 0,60 m,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. počet osôb na plavidle min. 6 osôb,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. dovolené maximálne zaťaženie plavidla min. 800 kg,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. konštrukčná kategória plavidla „C“ alebo „D“
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.2)**  **Konštrukcia plavidla** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam kategórie „C“ alebo „D“ pre plavidlá a musí to byť profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. tvarovanie podponorovej časti plavidla musí mať tvar katamaránu alebo trimaránu alebo tvar typu „V“ pre dosiahnutie vysokej bočnej stability ako aj smerovú stabilitu pri nízkych a vysokých rýchlostiach plavby,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. rozsah použitia pri teplote v rozsahu od min. od -20 °C do min. + 40 °C,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. plavidlo musí byť vyrobené z materiálu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, korózií, hnilobe, kyselinám, ropným produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu - hliníkový trup plavidla,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| e) možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory na mieste pomocou originálneho servisného materiálu, | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| f) plavidlo musí byť vybavené:* min.1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla,
* min. 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla.
* Gumennú alebo ekvivalentnú ochranu bokov proti oderu
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| g) zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla. | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| h) hrúbka hliníka (dno) min. 1,50 mm, max. 3,00 mm  hrúbka hliníka (boky) min. 1,30 mm, max. 3,00 mm | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| j) paluba (dno) plavidla z hliníkového odolného materiálu s protišmykovou úpravou, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| k) možnosť vyliatia prebytočnej vody zabezpečené pomocou automatického vodného čerpadla, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| l) vypúšťacia zátka v zadnej časti plavidla, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. vystužená doska pod motor (nie drevená)
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| n) konštrukčné bezpečnostné prvky zabraňujúce potopiteľnosti plavidla, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| o) v prednej a zadnej časti plavidla umiestniť vyväzovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| p) neznížené zadné čelo na umiestnenie motora s výškou takou, aby nedošlo k zaplaveniu zadnou vlnou, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| q) vnútornú bočnú konzolu riadenia s volantom, riadiacim boxom a káblom, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| r) plexi štít zaoblený z oboch strán, ktorý bude umiestnený na vnútornej bočnej konzole riadenia, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| s) v oblasti kormy je potrebné umiestniť dva bočné sedacie boxy. Jeden box (debnička) na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhý box na nádrž na palivo. Na jednej strane musia byť umiestnené dva snímateľné sedacie boxy s vodotesným úložným priestorom na vybavenie pre min. 2 osoby a na druhej pozdĺžnej strane musí byť 1 sedací box pre min. 1 osobu s vodotesným úložným priestorom na vybavenie (snímateľný), | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| t) plavidlo musí byť bez priečnych lavíc a dno musí byť prispôsobené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| u) nerezovú (odnímateľnú) rampu pripevnenú v prednej časti plavidla, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| v) na bokoch plavidla musia byť poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra SR - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“), | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |
| w) všetky boxy a sedacie lavice musia byť snímateľné (demontovateľné) a prestaviteľné. Boxy musia byť uzamknuté visiacim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“. | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.3)**  **Pohon plavidla** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. max. dĺžka nohy motora možná s značením L, požaduje sa podľa kompaktnosti s ponúkaným plavidlom,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. ovládanie motora a riadenie plavidla pomocou vnútornej ovládacej bočnej konzoly,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. motor: min. 4-taktný,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. výkon motora min. 40 HP, max. 60 HP
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. objem palivovej nádrže min. 20 l,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. motor s eklektickým štartérom a 12 V nabíjacím výstupom k batérií,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. vyžaduje sa radenie: R-N-F (vzad-neutrál-vpred),
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. palubné napätie 12 V,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. elektro-rozvody pre vonkajšie osvetlenie plavidla 12 V,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. selektívne nabíjanie akumulátorov,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. externá nabíjacia zásuvka ako aj dve 12 V palubné zásuvky pre ručné svetlomety,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. akumulátory musia odolať vytečeniu a umiestené v odvetrávateľných skrinkách.
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| **1.3)**  **kotevné zariadenie**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. kotva na lane o hmotnosti min. 6 kg
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.4)**   **Navigačné vybavenie** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. navigačné osvetlenie plavidla,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním v počte **min. 2 ks,**

Parametre svetlometu: min. svetelný tok: 15 000 lm,min. svetelný dosah: 1 000 m,typ svietidla: LED alebo ekvivalentfarba svetla: denná biela,vode odolnosť: IP68, pracovné napätie od 2,8 V do 7,4 V. | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. ručný megafón o výkone min. 25 W s prídavnou funkciou sirény v počte **min. 1 ks,**
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zvuková signalizácia.
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.5)**   **Farebné vyhotovenie** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. červená, odtieň RAL 3 000,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| b) označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| c) návrh označenia plavidla pred jeho finálnym vykonaním musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru.[[1]](#footnote-1) | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.6)**   **Plavidlo musí spĺňať právne a technické normy** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. normy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodávky,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 284/2018 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. vyhlášku MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel,
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |
| 1. v zmysle prílohy č. 8 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2009 o výkone povodňovej záchrannej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „pokyn prezidenta“).
 | N/A | (Doplní uchádzač)„áno/nie“ |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 2****príslušenstvo a výbava plavidla** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 20 komplet  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzačDo jednotlivých podpoložiek písm. a-p) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzačDo jednotlivých podpoložiek písm. a-p) |
| **Technické alebo katalógové listy:** | Pozor! (uchádzač pri predložení ponuky musí doložiť technické alebo katalógové listy pre všetky podpoložky) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) požadované príslušenstvo**  |
| 1. **Pádla**
* kombinácia hliník a plast s držiakmi
* dĺžka min. 150 cm a max. do 170 cm
* počet – 6 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **zdravotná lekárnička**
* vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **záchranné hádzacie vrecká**
* certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzačka) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm
* certifikácia ISO 12402-4 alebo ekvivalent
* počet – 4 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)Pozor! Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka. | N/A |
| 1. **záchranná podkova s núdzovým svetlom**
* farba: oranžová alebo červená,
* náplň: penová,
* vonkajšia časť odolná proti plesniam,
* záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou,
* priemer min. od 50 cm max. do 60 cm
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **záchranný pás**
* záchranný pás s plávajúcim lanom dĺžka min. 20 m hrúbky min. 8 mm
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **plávacie vesty pre záchranárov (zachranárska)**
* vztlak podľa veľkosti min. 100 N,
* min. 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov,
* rýchloupínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov,
* farba vesty červená v kombinácií s reflexnými prvkami z každej strany,
* možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty,
* možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu
* CE, ISO 12402-4 alebo ekvivalent
* Počet – 10 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)Pozor! Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka. | N/A |
| 1. **vlečné lano (ťažné)**
* dĺžka min. 50 m
* Počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **vyväzovacie laná**
* Dĺžka min. 20 m
* Počet – 4 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **odrazník (fender) s upevňovacími lanami**
* min. rozmery: 10 x 38 cm, Max. rozmery: 15 x 55 cm
* s dvoma okami v pozdĺžnom smere,
* nafukovací, pre ťažké zaťaženie,
* odolný voči UV žiareniu.
* Počet – 4 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **lodný hák**
* teleskopický vylovovací lodný hák
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **akumulátorové svietidlo**

min. svetelný tok: 15 000 lm, min. svetelný dosah: 1 000 m, typ svietidla: LED, farba svetla: denná biela,* vode odolnosť: IP68,
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **štátna vlajka**
* štátna vlajka SR s držiakom na nerezovej rampe
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **hľadacie svetlomety**
* ručné vodotesné hľadacie svetlomety s gumovým puzdrom spolu so špirálovým káblom s napájaním v 12 V palubnej zásuvke
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **ručný práškový hasiaci prístroj**
* Váha min. 2 kg
* Počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **vylievačka vody**
* objem min. 2 L
* počet – 1 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **servisná súprava**
* základná originálna servisná súprava na vykonanie bežných opráv na plavidle a motore. Musí obsahovať min. 1 ks súpravy gola sadu.
* počet – 1 súprava
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **Doplňujúce informácie k položke č. 2** |
| * 1 kompletný balík príslušenstva obsahuje všetky položky v bode 2.1) písm. a) až p).
* Uchádzač musí predložiť technický alebo katalógový list, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek na produkty uvedené v položke č. 2
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Položka č. 3****PRÍVESNÝ VOZÍK NA PREPRAVU PLAVIDLA** | **Vlastný návrh plnenia**(doplní uchádzač)**Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** |
| Množstvo | 20 ks  |
| **Výrobca:** | (Doplní uchádzač) |
| **Typové označenie:** | (Doplní uchádzač) |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **3.1)**  **rozmery** |
| 1. celková dĺžka prívesného vozíka min. 5,00 m a max 6,00 m
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. celková šírka prívesného vozíka min. 1,70 m a max 2,00 m,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.2) hmotnosť** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. najvyššia prístupná celková hmotnosť max. do 750 kg
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.3) hmotnosť** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. celková nosnosť prívesného vozíka min. 500 kg
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.4) náprava** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. Min. Jedna náprava
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5) ojo na vozík**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO 50 alebo ekvivalent a závesu na ťažné oko
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5)**  **vlastnosti vozíka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu plavidla
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12 V a 24 V,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zadná svetelná rampa - odnímateľná,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. prívesný vozík musí byť vybavený vode odolnými gumovými rolňami a opornými doskami na uloženie plavidla
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. prívesný vozík musí byť v požadovanom vyhotovení schválený na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona

č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5)**  **vlastnosti vozíka** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. odnímateľné operné koliesko (oje) prívesného vozíka,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. blatníky z tvrdeného plastu,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. výškovo a do šírky nastaviteľné podpery potiahnuté kobercom,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. nastaviteľný plastový doraz,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. navijak s navíjacím pásom,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektro zásuvka: 7 pólová
* počet min. 1 ks,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. držiak rezervy,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. rezervné koleso v
* počet min. 1 ks,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zakladací klin
* min. počet 2 ks
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektro redukcia 7 pól na 13 pól,
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. upínacie popruhy.
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. súčasťou dodávky musí byť podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo.
 | (Doplní uchádzač)presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

1. Do vlastného návrhu plnenia sa nepredkladá návrh označenia v zmysle bodu 1.5) písm. c). Verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti vyzve úspešného uchádzača aby v stanovenej lehote predložil požadovaný návrh označenia plavidla. [↑](#footnote-ref-1)