**Opis predmetu zákazky / Vlastný návrh plnenia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov predmetu zákazky:** | **Záchranné plavidlo s motorom a s prívesom na prepravu** |
| **Predmet zákazky:** | Obstaranie 20 kusov záchranných plavidiel so závesným motorom, s nízkym ponorom a s prívesom na prepravu plavidla pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Plavidlá sa budú využívať pri výkone záchranných a povodňových prác, evakuácií osôb, zvierat a materiálu, ekologických haváriách a iných mimoriadnych udalostiach a pri výcvikoch na vodných tokoch a vodných plochách aj v prípade povodňových prác v zaplavenom území počas povodní. Na Slovensku sa nachádzajú riečne sústavy od malých vodných tokov ako sú bystriny a potoky, cez vodné toky vodohospodársky významných riek. Každý vodný tok alebo vodná plocha si vyžaduje iný technický prostriedok pri vykonávaní zásahovej činností hasičskou jednotkou. |
| **Počet:** | * plavidlo – v počte 20 ks * príves – v počte 20 ks * príslušenstvo a výbava plavidla – v počte 20 komplet |
| **CPV kód:** | * 34521400-9 Záchranné člny * 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) |
| **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:** | * dodanie tovaru do miesta dodania, * vyloženie tovaru v mieste dodania |
| **Záručná doba a ostatné podmienky s predmetom zákazky:** | 1. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. 2. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný. 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. |
| **Verejný obstarávateľ na predmet zákazky požaduje:** | 1. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre malé plavidlá, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 2. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru v položke č. 2, písm. c), f) predložiť aj kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 3. Verejný obstarávateľ požaduje pri odovzdaní tovaru predložiť kópiu certifikátu vydaného notifikovanou osobou a vyhlásenie o zhode vydané výrobcom pre pohonné jednotky, v slovenskom jazyku alebo v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 4. Verejný obstarávateľ požaduje záručný servis na motor v podobe vykonávania servisných predpísaných prehliadok počas trvania záručnej doby minimálne 24 mesiacov, spolu s výmenou ND, kvapalín a so zaúčtovaním práce mechanika podľa predpísaných úkonov po roku alebo po uplynutí motohodín: výmena olejov, filtrov, remeňa, kontrola všetkých častí a pod. 5. Výrobok musí disponovať označením CE, potvrdzujúcim že výrobok je v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie. Dodávateľ dodá príslušný certifikát. |
| **Miesto dodania predmetu zákazky a ostatné požiadavky spojené s dodaním:** | 1. Mesto dodania: Centrálny sklad Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina 2. Predávajúci pri odovzdaní predmetu zákazky odovzdá aj dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru. 3. Tovar bude dodaný jednorazovo. 4. Výrobok musí byť dodaný kompletne v rátane príslušenstva opísaného v tejto technickej špecifikácii. |
| **Lehota dodania predmetu zákazky:** | Dodanie tovaru do 18 mesiacov od účinnosti kúpnej zmluvy |
| **Položky predmetu zákazky:** | Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača. Uchádzač uvedie požadovaný údaj v priestore tabuľky kde je napísané „(Doplní uchádzač)“. Čiernym vyznačený priestor N/A uchádzač nevypĺňa. V položke č. 2 uchádzač predloží technické alebo katalógové listy. V položke č. 2., bod. 2.1), písm. c), f) uchádzač predloží spolu s ponukou aj kópiu certifikátu ktorá deklaruje splnenie predmetnej normy. Certifikát musí byť preložený do Slovenského alebo Českého jazyka. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 1**  **Záchranné plavidlo s motorom** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| Množstvo | 20 ks |
| **Výrobca:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Typové označenie:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **1.1) základné technické parametre** | |
| 1. dĺžka plavidla min. 4,20 m, max. 5,50 m, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. šírka plavidla min. 1,60 m, max. 2,00 m, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. hmotnosť plavidla bez motora a bez výbavy max. 450 kg, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. ponor plavidla pri max. dovolenom zaťažení max. do 0,60 m, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. počet osôb na plavidle min. 6 osôb, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. dovolené maximálne zaťaženie plavidla min. 800 kg, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. konštrukčná kategória plavidla „C“ alebo „D“ | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.2)**  **Konštrukcia plavidla** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. konštrukcia plavidla musí vyhovovať podmienkam kategórie „C“ alebo „D“ pre plavidlá a musí to byť profesionálne pracovné plavidlo doporučené pre hasičskú a záchrannú činnosť, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. tvarovanie podponorovej časti plavidla musí mať tvar katamaránu alebo trimaránu alebo tvar typu „V“ pre dosiahnutie vysokej bočnej stability ako aj smerovú stabilitu pri nízkych a vysokých rýchlostiach plavby, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. rozsah použitia pri teplote v rozsahu od min. od -20 °C do min. + 40 °C, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. plavidlo musí byť vyrobené z materiálu odolnému voči poškodeniu, oteru, prerazeniu, korózií, hnilobe, kyselinám, ropným produktom, porastu rias a mikroorganizmov a stabilný voči UV žiareniu - hliníkový trup plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| e) možnosť vykonania bežných opráv poškodenia komory  na mieste pomocou originálneho servisného materiálu, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| f) plavidlo musí byť vybavené:   * min.1 ks nerezovým okom použiteľným na vyviazanie plavidla, * min. 4 ks rukoväťami na prenášanie plavidla. * Gumennú alebo ekvivalentnú ochranu bokov proti oderu | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| g) zosilnené čelo k uchyteniu závesného motora, chránené proti poškodeniu motorom a nárazmi zo spodnej strany plavidla. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| h) hrúbka hliníka (dno) min. 1,50 mm, max. 3,00 mm  hrúbka hliníka (boky) min. 1,30 mm, max. 3,00 mm | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| j) paluba (dno) plavidla z hliníkového odolného materiálu s protišmykovou úpravou, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| k) možnosť vyliatia prebytočnej vody zabezpečené pomocou automatického vodného čerpadla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| l) vypúšťacia zátka v zadnej časti plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. vystužená doska pod motor (nie drevená) | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| n) konštrukčné bezpečnostné prvky zabraňujúce potopiteľnosti plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| o) v prednej a zadnej časti plavidla umiestniť vyväzovacie prvky umožňujúce vyviazanie, vykotvenie a ťahanie plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| p) neznížené zadné čelo na umiestnenie motora s výškou takou, aby nedošlo k zaplaveniu zadnou vlnou, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| q) vnútornú bočnú konzolu riadenia s volantom, riadiacim boxom a káblom, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| r) plexi štít zaoblený z oboch strán, ktorý bude umiestnený na vnútornej bočnej konzole riadenia, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| s) v oblasti kormy je potrebné umiestniť dva bočné sedacie boxy. Jeden box (debnička) na 12 V batériu pre motor a osvetlenie a druhý box na nádrž na palivo. Na jednej strane musia byť umiestnené dva snímateľné sedacie boxy s vodotesným úložným priestorom na vybavenie pre min. 2 osoby a na druhej pozdĺžnej strane musí byť 1 sedací box pre min. 1 osobu s vodotesným úložným priestorom na vybavenie (snímateľný), | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| t) plavidlo musí byť bez priečnych lavíc a dno musí byť prispôsobené (rovné) na umiestnenie a fixáciu nosidiel, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| u) nerezovú (odnímateľnú) rampu pripevnenú v prednej časti plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| v) na bokoch plavidla musia byť poznávacie znaky plavidla Ministerstva vnútra SR - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel (ďalej len „zákon“), | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |
| w) všetky boxy a sedacie lavice musia byť snímateľné (demontovateľné) a prestaviteľné. Boxy musia byť uzamknuté visiacim zámkom v nerezovom vyhotovení „všetky na jeden kľúč“. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.3)**  **Pohon plavidla** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. max. dĺžka nohy motora možná s značením L, požaduje sa podľa kompaktnosti s ponúkaným plavidlom, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. ovládanie motora a riadenie plavidla pomocou vnútornej ovládacej bočnej konzoly, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. motor: min. 4-taktný, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. výkon motora min. 40 HP, max. 60 HP | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. objem palivovej nádrže min. 20 l, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. motor s eklektickým štartérom a 12 V nabíjacím výstupom k batérií, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. vyžaduje sa radenie: R-N-F (vzad-neutrál-vpred), | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. palubné napätie 12 V, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. elektro-rozvody pre vonkajšie osvetlenie plavidla 12 V, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. selektívne nabíjanie akumulátorov, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. externá nabíjacia zásuvka ako aj dve 12 V palubné zásuvky pre ručné svetlomety, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. akumulátory musia odolať vytečeniu a umiestené v odvetrávateľných skrinkách. | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| **1.3)**  **kotevné zariadenie** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. kotva na lane o hmotnosti min. 6 kg | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.4)**   **Navigačné vybavenie** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. navigačné osvetlenie plavidla, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. vyhľadávací svetlomet s ručným ovládaním v počte **min. 2 ks,**   Parametre svetlometu:  min. svetelný tok: 15 000 lm,  min. svetelný dosah: 1 000 m,  typ svietidla: LED alebo ekvivalent  farba svetla: denná biela,  vode odolnosť: IP68,  pracovné napätie od 2,8 V do 7,4 V. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. ručný megafón o výkone min. 25 W s prídavnou funkciou sirény v počte **min. 1 ks,** | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zvuková signalizácia. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.5)**   **Farebné vyhotovenie** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. červená, odtieň RAL 3 000, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| b) označenie príslušnosti plavidla k Hasičskému a záchrannému zboru musí byť v súlade s pokynom sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2015 o označovaní služobných plavidiel | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| c) návrh označenia plavidla pred jeho finálnym vykonaním musí byť schválený Prezídiom Hasičského a záchranného zboru.[[1]](#footnote-1) | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **1.6)**   **Plavidlo musí spĺňať právne a technické normy** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. normy EHK a EHS a emisnú normu platnú v čase dodávky, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. požiadavky na vybavenie a technickú spôsobilosť v zmysle zákona č. 284/2018 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. vyhlášku MV SR č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 122/2015 o prevádzke služobných plavidiel, | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |
| 1. v zmysle prílohy č. 8 pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 4/2009 o výkone povodňovej záchrannej služby v Hasičskom a záchrannom zbore (ďalej len „pokyn prezidenta“). | | N/A | (Doplní uchádzač)  „áno/nie“ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 2**  **príslušenstvo a výbava plavidla** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| Množstvo | 20 komplet |
| **Výrobca:** | | (Doplní uchádzač  Do jednotlivých podpoložiek písm. a-p) | |
| **Typové označenie:** | | (Doplní uchádzač  Do jednotlivých podpoložiek písm. a-p) | |
| **Technické alebo katalógové listy:** | | Pozor! (uchádzač pri predložení ponuky musí doložiť technické alebo katalógové listy pre všetky podpoložky) | |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **2.1) požadované príslušenstvo** | |
| 1. **Pádla**  * kombinácia hliník a plast s držiakmi * dĺžka min. 150 cm a max. do 170 cm * počet – 6 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **zdravotná lekárnička**  * vodotesná palubná zdravotnícka lekárnička s držiakom * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **záchranné hádzacie vrecká**  * certifikované záchranné hádzacie vrecká (hádzačka) s plávajúcim lanom o dĺžke minimálne 20 m a hrúbke min. 10 mm * certifikácia ISO 12402-4 alebo ekvivalent * počet – 4 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)  Pozor! Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka. | N/A |
| 1. **záchranná podkova s núdzovým svetlom**  * farba: oranžová alebo červená, * náplň: penová, * vonkajšia časť odolná proti plesniam, * záchranná podkova spojená s okrajovou šnúrou, * priemer min. od 50 cm max. do 60 cm * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **záchranný pás**  * záchranný pás s plávajúcim lanom dĺžka min. 20 m hrúbky min. 8 mm * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **plávacie vesty pre záchranárov (zachranárska)**  * vztlak podľa veľkosti min. 100 N, * min. 4 rozpínacie hrudné popruhy bez zipsov, * rýchloupínací hrudný popruh mimo uvedených popruhov, * farba vesty červená v kombinácií s reflexnými prvkami z každej strany, * možnosť upevniť nôž na pravej alebo ľavej strane prednej časti vesty, * možnosť upevnenia (cez popruhy) materiálu * CE, ISO 12402-4 alebo ekvivalent * Počet – 10 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)  Pozor! Víťazný uchádzač pri odovzdaní tovaru predloží aj kópiu certifikátu preloženú do slovenského alebo českého jazyka. | N/A |
| 1. **vlečné lano (ťažné)**  * dĺžka min. 50 m * Počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **vyväzovacie laná**  * Dĺžka min. 20 m * Počet – 4 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **odrazník (fender) s upevňovacími lanami**  * min. rozmery: 10 x 38 cm, Max. rozmery: 15 x 55 cm * s dvoma okami v pozdĺžnom smere, * nafukovací, pre ťažké zaťaženie, * odolný voči UV žiareniu. * Počet – 4 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **lodný hák**  * teleskopický vylovovací lodný hák * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **akumulátorové svietidlo**   min. svetelný tok: 15 000 lm,  min. svetelný dosah: 1 000 m,  typ svietidla: LED,  farba svetla: denná biela,   * vode odolnosť: IP68, * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **štátna vlajka**  * štátna vlajka SR s držiakom na nerezovej rampe * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **hľadacie svetlomety**  * ručné vodotesné hľadacie svetlomety s gumovým puzdrom spolu so špirálovým káblom s napájaním v 12 V palubnej zásuvke * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **ručný práškový hasiaci prístroj**  * Váha min. 2 kg * Počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **vylievačka vody**  * objem min. 2 L * počet – 1 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. **servisná súprava**  * základná originálna servisná súprava na vykonanie bežných opráv na plavidle a motore. Musí obsahovať min. 1 ks súpravy gola sadu. * počet – 1 súprava | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **Doplňujúce informácie k položke č. 2** | | | |
| * 1 kompletný balík príslušenstva obsahuje všetky položky v bode 2.1) písm. a) až p). * Uchádzač musí predložiť technický alebo katalógový list, z ktorého bude zrejmé splnenie požiadaviek na produkty uvedené v položke č. 2 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 3**  **PRÍVESNÝ VOZÍK NA PREPRAVU PLAVIDLA** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť** | |
| Množstvo | 20 ks |
| **Výrobca:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Typové označenie:** | | (Doplní uchádzač) | |
| **Požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **3.1)**  **rozmery** | |
| 1. celková dĺžka prívesného vozíka min. 5,00 m a max 6,00 m | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. celková šírka prívesného vozíka min. 1,70 m a max 2,00 m, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.2) hmotnosť** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. najvyššia prístupná celková hmotnosť max. do 750 kg | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.3) hmotnosť** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. celková nosnosť prívesného vozíka min. 500 kg | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.4) náprava** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. Min. Jedna náprava | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5) ojo na vozík** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. meniteľná výška oja s možnosťou závesu na guľu ISO 50 alebo ekvivalent a závesu na ťažné oko | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5)**  **vlastnosti vozíka** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. homologizovaný prívesný vozík určený na prepravu plavidla | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektroinštalácia s možnosťou pripojenia na 12 V a 24 V, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zadná svetelná rampa - odnímateľná, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. prívesný vozík musí byť vybavený vode odolnými gumovými rolňami a opornými doskami na uloženie plavidla | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. prívesný vozík musí byť v požadovanom vyhotovení schválený na premávku na pozemných komunikáciách v zmysle zákona   č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| **3.5)**  **vlastnosti vozíka** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| 1. odnímateľné operné koliesko (oje) prívesného vozíka, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. blatníky z tvrdeného plastu, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. výškovo a do šírky nastaviteľné podpery potiahnuté kobercom, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. nastaviteľný plastový doraz, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. navijak s navíjacím pásom, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektro zásuvka: 7 pólová  * počet min. 1 ks, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. držiak rezervy, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. rezervné koleso v  * počet min. 1 ks, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. zakladací klin  * min. počet 2 ks | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. elektro redukcia 7 pól na 13 pól, | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. upínacie popruhy. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |
| 1. súčasťou dodávky musí byť podložka na upevnenie tabuľky s evidenčným číslom pre prípojné vozidlo. | | (Doplní uchádzač)  presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | N/A |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*

1. Do vlastného návrhu plnenia sa nepredkladá návrh označenia v zmysle bodu 1.5) písm. c). Verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti vyzve úspešného uchádzača aby v stanovenej lehote predložil požadovaný návrh označenia plavidla. [↑](#footnote-ref-1)