**Příloha č. 2 Technická specifikace:**

Sekačka se sběrem a čelním sečením :

Výkon motoru min. 25 HP

Objem min. 730 cm3

Žací hlava umístěna vepředu

Nulový poloměr otáčení

Žací ústrojí záběr min. 105 cm

Pohon žacího kardanem s rychloupínáním

Jištění nožů i kardanu střižným kolíkem

Plnění koše pomocí ventilátoru

Objem zásobníku min. 350l

Výškové vyklápění min. 1,6 metry

Filtr motoru umístěný externě pro delší životnost motoru

Objem nádrže min. 15l

Spotřeba paliva max. 4 litry za hodinu

Celková váha stroje min. 400 kg a max. 470 kg