**Zahradní altán – technická specifikace**





**Popis:**

* Konstrukce z hranolů o min. rozměrech 90x90 mm
* plocha 4 x 3 metry s podchozí výškou min. 2 m
* sedlová střecha s přesahem min. 30 cm
* střecha: palubky, asfaltový pás, šindel
* kotvení do terénu (bez podlahy)
* impregnační nátěr a UV odolná lazura
* materiál dřevo (broušené, sražené hrany)
* dle normy ČSN 1176
* okraj střechy chráněn žárově zinkovaným plechem
* s dřevěným zábradlím

**Já, níže podepsaný zástupce účastníka čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu v zadávacím řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce. Dodané zboží splňuje veškeré požadavky uvedené jak v zadávací dokumentaci, tak i v přílohách zadávací dokumentace.**

V……………… dne ……………

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis osoby

oprávněné jednat za dodavatele)