Príloha č.1Technická špecifikácia okien a rozsah prác

**Špecifikácia:**

A, Plastové okná – ÚDA, areál DPB, a.s. Jurajov dvor, Šatňa, sprchy a WC – poschodie ( II.NP)



Popis:

 Trojkrídlové plastové okno /trojdielne okno s OS oknami po stranách, v strede fix/, biele 8ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž vkladacích sieti proti hmyzu na otváravo sklopné časti okna 16ks

 Dodávka a montáž parapet vonkajší /150 mm/ 8ks

 Dodávka a montáž parapet vnútorný /150 mm/ 8ks

 Demontáž pôvodného plastového okna, vonkajších a vnútorných parapetov/odvoz odpadu 8x

 Montáž okna/oprava omietok 8x

 Doprava

****

**Špecifikácia:**

B, Plastové okno – Sociálne zariadenie v OS Slimák, Hálkova ulica 1, Bratislava



Popis:

 Rozširovací profil 300 mm

 Dvojkrídlové plastové okno /fixné okno + jednokrídlové sklopné okno/, biele 1ks

 pákový mechanizmus 1ks

 Šesťkomorový profil/ trojsklo

 Dodávka a montáž vkladacej sieťky proti hmyzu na sklopnú časť okna 1ks

 Dodávka a montáž - celotieniace žalúzie biele 1ks

 Montáž okna a pákového mechanizmu 1x

 Doprava