Příloha č. 2

**Soupis požadavků**

**Křídlová zateplená vrata 4070 x 5540 mm (š x v)**

* jeklový rám křídel vrat v pozinkovaném provedení, dělený na třetiny s výplní PUR panel tloušťky min. 40 mm s podélnými prolisy, vnější barva výplně v RAL 9006, dodání včetně nového rámu vrat také v pozinkovaném provedení
* výřez pro trolejové vedení v horní části vrat
* ve spodní části vrat těsnící kartáč
* ovládání elektrickým pohonem s možností manuálního otevření při výpadku proudu, impulzní ovládání
* hydraulické pohony pro silné zatížení
* montáž do otvoru
* 2 páry bezpečnostních fotobuněk na nerezových sloupcích
* montáž nových vrat včetně demontáže vrat starých a jejich ekologické likvidace

Součástí dodávky je montáž elektroinstalace včetně připojení do rozvaděče, vypracování veškeré potřebné dokumentace včetně výchozí revizní zprávy vypracované pracovníkem s oprávněním Drážního úřadu a předání návodu na obsluhu a údržbu.

