### I. Opis

Názov zákazky:

*„Zabezpečenie servisu prístrojov Dräger, výmenu nefunkčných senzorov a výmenu filtrov a membrán prístrojov pre Kontrolne chemické laboratórium civilnej ochrany v Jasove, sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“.*

Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50410000-2 Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov

33124130-5 Diagnostický spotrebný materiál

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – KCHL CO v Jasove, ku Kachličkárni 653/9, 044 23 Jasov

Termín splnenia zákazky:

november 2024

Opis predmetu zákazky:

Zabezpečenie pravidelného servisu prístrojov Dräger Xam 7000, 2ks Dräger Xam 5000, Dräger Xam 2500 a 2 ks pumpy Dräger X-am typu GEM 0200 používaných vo fyzikálno-chemickom laboratóriu KCHL CO v Jasove. Výmena senzorov prístrojov Dräger Xam 7000 a pumpy X-act 500 a výmena akumulátorov prístrojov Xam 7000 a Xam 2500 nakoľko im končí doba životnosti.

**Zoznam prístrojov:**

1. Xam 5000 – výrobné číslo: ARLL-0590, nainštalované senzory: PH3, NH3, komb. H2S/CO
2. Xam 5000 – výrobné číslo: ARNF-1715, nainštalované senzory: MA, NO2, SO2
3. Xam 7000 – výrobné číslo: ARAH -0257, nainštalované senzory: PID, fosgén, CI2, HCN
4. Xam 2500 – výrobné číslo: ARHL – 1539, senzory ex.,O2
5. X-am Pump Typ GEP 0200 - výrobné číslo: KRLC-5434
6. X-am Pump typ GEP 0200 - výrobné číslo: KRLC-5063

Senzory po dobe životnosti:

* Cl2 chlór, HCN kyanovodík, HCOCl2 fosgén, PID, – Dräger Xam 7000
* Senzor XXS H2S/CO kombinovaný senzor sulfán/oxid uhoľnatý – Dräger 5000
* Senzor XXS NO2 oxid dusičitý – Dräger 5000

Filtre a membrány:

* 2x Predradný filter prach/ voda - Dräger X-am Pump Typ GEP 0200
* Membrána - Dräger Xam 7000

Prístroje sú používané v mobilnom laboratóriu KCHL CO v Jasove na monitoring ovzdušia v prípade mimoriadných udalosti, hlavne požiarov. Prístroje sú každoročné kalibrované.

### II. Administratívne informácie

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.proebiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému https://josephine.proebiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 03.09.2024

Čas:12.00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com> )

### III. Podmienky účasti

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

### Doklad o oprávnení poskytovať tovar -(živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu.

### IV. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena za celkový predmet zákazky.