***Výpis klampiariny***

***Verejný obstarávateľ nesprávne určil dve rozvinuté šírky (parapet a žľab) pôvodne 250 - reálne 330 mm.***

***V zmysle vyššie uvedeného upravil aj výkaz výmer , ktorý zverejnil pod názvom*** *,,vykaz\_vymer\_24012020“.*