**Opis predmetu zákazky/ Vlastný návrh plnenia**

1. Názov predmetu zákazky: **Obstaranie veľkokuchynskej techniky**
2. Predmetom zákazky je obstaranie veľkokuchynských zariadení pre obnovu priestorov kuchýň v objekte CBTČ SKR MV SR.
3. CPV kódy:

42959000-3 – Umývačky riadu nie pre domácnosť

39711210-4 – Homogenizátory (miesidlá) potravín

39711400-3 – Pražiace pece, trúby, ohrievače jedla a variče

1. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

* dodanie tovaru do miesta dodania
* vyloženie tovaru v mieste dodania

1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
2. Všetky komponenty uvedené v špecifikácii musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovanie použiteľné.
3. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
4. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar záručnú dobu 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia predmetu zákazky na základe dodacieho – preberacieho listu. Všetky záruky musia byť riešené s dobou odozvy najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný predmet zákazky prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady.

1. Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom, českom jazyku alebo anglickom jazyku záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.
2. **Miesto a lehota dodania predmetu zákazky** CBTČ SKR MV SR, Hlavná 285, 951 93 Topoľčianky. Termín dodania do 15 dní odo dňa doručenia objednávky.
3. **Položky predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Chladnička nerezová ventilačná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **10 ks** |
| **Príkon/Napätie:** | min. 0,64kW/230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | min. 1400 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Vnútorný rozmer:** | 4 x rošt GN2/1 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Š x H x V):** | min. šírka 1420 mm  min. hĺbka 800 mm  min. výška 2000 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dvere chladničky:** | plné | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevádzková teplota:** | -2/+8 °C | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ďalšie príslušenstvo:** | monobloková chladiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti + zámok | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 2 – Mraznička nerezová ventilačná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **12 ks** |
| **Príkon/Napätie:** | min. 0,6kW/230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | min. 700 l | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Vnútorný rozmer:** | 4 x rošt GN2/1 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Š x H x V):** | min. šírka 710 mm  min. hĺbka 800 mm  min. výška 2000 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dvere mrazničky:** | plné | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevádzková teplota:** | -18/-24 °C | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Ďalšie príslušenstvo:** | monobloková chladiaca jednotka, elektronické riadenie vlhkosti + zámok | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 3 –**  **Panvica smažiaca elektrická** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Rozmer (Š x H x V):** | min. šírka 800 mm  min. hĺbka 900 mm  min. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon/Napätie:** | 15kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | min. 80 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer dna: (Š x H)** | Min. šírka 720 mm  Min. hĺbka 560 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príslušenstvo** | s integrovaným napúšťaním studenej vody, s pomocnou pružinou zdvihu vane | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Sklápanie:** | Mechanické | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Regulácia teploty:** | 50 – 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hrúbka plechu vrchnej dosky:** | Min. 2 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 4 –**  **Mlynček na mäso elektrický** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Výkon:** | min. 500kg/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon/Napätie:** | 2,2kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer dosky:** | min. 99 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Funkcie dosky:** | s odnímateľnou hlavou, so spínačom na ľavý a pravý chod | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie:** | dvojzloženie (2 x nôž + 2 x doska) | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Š x H x V):** | min. šírka 320 mm  min. hĺbka 520 mm  min. výška 550 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príslušenstvo:** | Miska na produkt  Tlačný kolík  Dosky: 8; 4,5 mm  Dosky: 2; 3; 4,5; 6; 8mm – 3-otvor | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 5 – Krájač zeleniny elektrický** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Výkon** | min. 1000 kg/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon/napätie:** | 1,5 kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Priemer diskov:** | 195 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet otáčok:** | Min. 375/750 otáčok | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príslušenstvo:** | Vymeniteľné disky | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie:** | dvojrýchlostný, manuálny,  s mobilným podstavcom a manuálnou násypkou, s veľkým otvorom vstupnej hlavy, hlava z eloxovaného hliníkového odliatku, s ovládaním ŠTART/STOP | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 6 –**  **Robot univerzálny elektrický** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Príkon/napätie:** | 2,8 kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | s reguláciou troch rýchlostí,  prevod pomocou ozubených kolies, výstup na prídavné zariadenie | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Objem:** | min. 60 litrov | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Š x H x V):** | Min. 570 mm  Min. 1070 mm  Min. 1140 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príslušenstvo:** | Kotlík, hák, metla, miešač, vozík, strúhač zeleniny, mlynček na mak, mlynček na mäso a kotlík 30l | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 7 –**  **Pec elektrická trojpodlažná** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Rozmer pece (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. 1050 mm  min. 750 mm  min. 1650 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie:** | regulácia teploty pre každé teleso samostatne, s tromi roštami, statická rúra | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Rozmer vnútorný (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. 660 mm  min. 545 mm  min. 330 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Počet rúr:** | 3 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon:** | 5kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia teploty:** | 50 – 300°C každé teleso samostatne | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príslušenstvo:** | 4004,17 GNS2/1 – 65mm smalt/E  4000,03 GN2/1 – 65 mm  4004,84 rošt GN2/1 | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Komora:** | Nerezová | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 8 – Konvektomat elektrický** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Príkon:** | 18,6kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. 930 mm  min. 860 mm  min. 1040 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | 11 x GN1/1 | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Horúci vzduch/** **Kombinovaný režim:** | 30 - 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Varenie v pare:** | 30 - 130°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Tvorba pary:** | V bojlery s automat. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojlera | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **BIO varenie:** | 30 – 90 °C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Materiál** | nerezový kryt pracovného priestoru, s bezpečnostným spínačom, remeňovým prevodom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo:** | Ručná sprcha  Údiaca jednotka | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Funkcie:** | Nízkoteplotné pečenie  Nočné pečenie  Regenerácia  Manuálne privlhčenie  Odložený štart  Nekonečný čas varenia  7 rýchlostí ventilátora  FanStop  Taktovanie  Autoreverz ventilátora  5 automatických umývacích cyklov + odvápnenie komory  Predohrev komory  Rýchle schladenie komory  USB pre HACCP výstup a programovanie  Automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie:** | Elektricky ovládaná klapka pre odťah prebytočnej pary  6 bodová tepelná sonda, 1000 voliteľných programov,  s elektronickým programovateľným ovládaním, s dotykovým displejom, menu v SK jazyku, predohrev vody v tepelnom výmenníku, s trojitým sklom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 9 -**  **Varidlo elektrické** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Horúci vzduch:** | min. 30°C - max. 300°C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Elektrický príkon platní:** | 4 x 4 kW | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Príkon elektro:** | 16 kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 800 mm  min. hĺbka 900 mm  min. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hrúbka plechu vrchnej dosky:** | 2 mm | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Prevedenie:** | 4 platňové – 320 mm x 320 mm, na otvorenej podstavbe | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 10 – Kotol elektrický 100 l** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **2 ks** |
| **Príkon:** | 21kW/400V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 800 mm  min. hĺbka 900 mm  min. výška 900 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | s nepriamym ohrevom,  s výpustným ventilom,  s integrovaným napúšťaním studenej vody,  s prelisovanou hornou doskou s prepadom | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Guľata vložka:** | vnútorný priemer min. 600 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 11 –**  **Pult ohrevný s režónom** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **4 ks** |
| **Príkon:** | 3,6 kW/230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 1500 mm  min. hĺbka 700 mm  min. výška 850 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Regulácia teploty:** | 30 – 90 °C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | 4 x GN1/1 – 200 mm | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | so zváranou nedelenou vaňou,  s posuvnými dverami, zákryt  s troch strán,  s výpustným ventilom,  s policou,  s ovládaním na dlhšej strane | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo:** | Gastronádoby  Obojstranné dvere | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 12 –**  **Umývačka riadu priebežná s rekuperáciou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Kapacita:** | 60/40/20 košov/h | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 630 mm  min. hĺbka 750 mm  min. výška 1500 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Cyklus:** | 60“, 90“, 180“ | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Napätie:** | 10,2kW/400V | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Rozmer koša (ŠxH):** | Min. 500 mm x 500 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | Dvojplášťové  s atmosférickým bojlerom  s oplachovým čerpadlom,  s hornými a dolnými rotačnými umývacími oplachovými nerezovými ramenami a filtrami nečistôt vo vani, s rekuperačnou jednotkou, autodiagnostický systém, oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu, TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP, SOFTŠTART, displej,  počítadlo umývacích cyklov, Autoštart, samočistiaci program, šetriaci mód, elektronické ovládanie | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo:** | kôš na taniere, kôš na poháre, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12 kg, oplachový prostriedok 10kg | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 13 –**  **Vozík šalátový** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **3 ks** |
| **Príkon:** | 0,25 kW/230V | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozmer (Šírka x Hĺbka x Výška):** | min. šírka 2150 mm  min. hĺbka 650 mm  min. výška 1400 mm | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rozsah teplôt:** | +4/+8 °C | *(doplní uchádzač)* | N/A |
| **Kapacita:** | 6 x GN1/1 – 200 mm | *(doplní*  *uchádzač)* | N/A |
| **Prevedenie** | 4 brzdnými kolieskami a nerezovou vaňou | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Príslušenstvo:** | Gastronádoby  Bočné manipulačné plochy | N/A | *(doplní uchádzač)* |
| **Výrobca** | | *(doplní uchádzač)* | |
| **Typové označenie** | | *(doplní uchádzač)* | |

*Táto časť súťažných podkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.*