|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom**  | **Vlastný návrh plnenia** (doplní uchádzač) **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.** **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** |
| **Položka č. 1 – Reprodukčný** **fotografický stôl s osvetlením**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie**  |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Výška stĺpu statívu** | Min 65 cm  |  |  |
| **Priesvitná základná doska** | Min 31 x 31 cm  |  |  |
| **Reprodukčné osvetlenie na flexibilných ramenách** | min. 2 ks |  |  |
| **Vlastnosti reprodukčného osvetlenia** | LED |  |  |
| Teplota svetla 5600K |  |  |
|  | Možnosť meniť uhol dopadu |  |  |
| Vymeniteľné pozadie | Áno |  |  |
| Magnetická základná doska s rastrom | Min 31 x 31 cm |  |  |
| **Položka č. 2 – Digitálny fotoaparát I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)**  | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie**  |
| **Množstvo:** | **50 ks** |  |  |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku****s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list**  |  |  |
| **Charaktreristika:** | Digitálna bezzrkadlovka |  |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača** | Min 30.0. Mpx |  |  |
| **Formát snímača:** | APS-C CMOS |  |  |
| **Sériové snímanie** | Min. 15 fps (30 fps elektronické)  |  **áno** | Áno |
| **Video interne:** | 4K 60p elektronický |  |  |
| **Displej:** | 4K 60p |  |  |
| **2 sloty na****Pamäťovú kartu:** | LCD, výklopný, otočný,s uhlopriečkou min. 7 cm |  |  |
| **Porty:** | 1x CFe/ XQD + 1x SDUHS II alebo 2x SDUHS II |  |  |
| **Stabilizácia****snímača****testovaná podľa****metodiky CIPA:** | Min. USB 3.2 Gen 1 |  |  |
| **Počet ostriacich****bodov:** | min. 5 f stops |  |  |
| **Výstupy:** | HDMI min. požadovanépodvzorkovaniefarbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit |  |  |
| **Kodek:** | Min H 265 |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka napoužitý typ batérie |  |  |
| **Položka č. 3 – Digitálny fotoaparát 2.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj** **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie**  |
| **Množstvo:**  | **2 ks**  |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku** **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list**  |  |  |
| **Charaktreristika:** | digitálna bezzrkadlovka |  |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača** | min. 45,0 Mpx |  |  |
| **Formát****snímača:** | Full frame CMOS |  |  |
| **Hľadáčik:** | elektronický |  |  |
| **Video interne:** | 8K 30p |  |  |
| **Displej:** | Výklopný,s uhlopriečkou min. 3.20“ |  |  |
| **2 sloty na****pamäťovú****kartu:** | 1x CFe/ XQD + 1x SDUHS II alebo 2xCFexpress type B/ XQD |  |  |
| **Porty:** | USB 3.2 Gen 1 |  |  |
| **Stabilizácia****snímača****testovaná podľa****metodiky CIPA:** | min. 5,5 f stops |  |  |
| **Počet ostriacich****bodov:** | min. 490 |  |  |
| **Výstupy:** | HDMI min. požadovanépodvzorkovaniefarbonosných zložiek(chroma subsampling)4:2:2 10-Bit |  |  |
| **Kodek:** | min. H 265 |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. nabíjačka napoužitý typ batérie |  |  |
| **Hmotnosť:** | Max 760 g |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka č. 4 – Digitálny fotoaparát č. 3** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie****N/A** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku****s fotografiou a technickou špecifikáciou****ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Efektívne****rozlíšenie****snímača:** | Min 30 Mpx |  |  |
| **Závierka** | Iba elektronická |  |  |
| **Displej** | Min 9000k obr. bodov |  |  |
| **Snímač** | Full Frame CMOS s dvojitým vrstvením |  |  |
| **Sériové snímanie** | Elektronické sériové snímanie minimálne 40 snímok za sekundu  |  |  |
| **Synchronizácia s bleskom** | Min. 1/1000 s |  |  |
| **16 bitové snímanie** | podporuje |  |  |
| **Zaostrovanie** | Umelou inteligenciou |  |  |
| **Video** | Minimálne 4K |  |  |
| **Položka č. 5 - Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj** **(číslom a/alebo slovom)**  | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku****s fotografiou a technickou špecifikáciou****ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Zorný uhol (horizontálne, vertikálne, diagonálne)** | 24°, 16°, 28°30´ |  |  |
| **Minimálna clona** | 1.2 |  |  |
| **Priemer filtra** | 82 mm |  |  |
| **Vlastnosti** | Autofokus elektronický |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Minimálna zaostrovacia vzdialenosť** | 0,9m |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachua kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky****objektívu:** | Vyhladenie rozostrených plôch |  |  |
| Ochranná vrstva |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | polykarbonát |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) ažDigitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 6 - Makroobjektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **46 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Pevná****ohnisková****vzdialenosť –****rozsah:** | 90 mm až 105 mm |  |  |
| **Clona v celom****rozsahu****ohniskových****vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Šošovky****objektívu:** | s antireflexnouvrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Vlastnosti** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |
| **Utesnenie:** | proti prachua kvapkajúcej vode |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) ažDigitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 7 - Štandardný zoom****objektív typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah:  | 24 mm až 70 mm  |  |  |
| **Clona v celom****rozsahu****ohniskových****vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Šošovkyobjektívu:** | s antireflexnouvrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) ažDigitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 8 – Širokouhlý zoom****objektív typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie** **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **44 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Premenlivá****ohnisková****vzdialenosť –rozsah:** | 12-14 mm až 24-35 mm |  |  |
| **Clona v celom****rozsahu****ohniskových****vzdialeností:** | f/4 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachua kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky****objektívu:** | s antireflexnouvrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 9 – Širokouhlý zoom objektív typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku****s fotografiou a technickou špecifikáciou****ponúkaného zariadenia, napr. link na****technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Premenlivá****ohnisková****vzdialenosť –****rozsah:** | 12-15 mm až 24-35 mm |  |  |
| **Clona v celom****rozsahu****ohniskových****vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachua kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky****objektívu:** | s antireflexnouvrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 10 – Teleobjektív typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Pevná ohnisková****vzdialenosť:** | 400 |  |  |
| **Clona v celom****rozsahu****ohniskových****vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachua kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky****objektívu:** | s antireflexnouvrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál****konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 11 – Adaptér na bezzradlovkový bajonet fotoaparátu** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Charakteristika:** | umožňuje použitieobjektívov s bajonetompre digitálne zrkadlovky |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 12 – Batéria I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **100 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Charakteristika:** | originálna náhradnábatéria |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát II.(položka č. 3) |  |  |
| **Položka č. 13 – Batéria II.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku****s fotografiou a technickou špecifikáciou****ponúkaného zariadenia, napr. link na****technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Charakteristika:** | originálna náhradnábatéria |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát III.(položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 14 – Pamäťová karta SD UHS-II** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |  |  |
| **Výrobca:** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Kapacita:** | min. 256 GB |  |  |
| **Rýchlosť****čítania:** | min. 270 MB/s |  |  |
| **Rýchlosť****zápisu:** | min. 150 MB/s |  |  |
| **Klasifikácia:** | U3 (V60) alebo vyššia |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I a II..(položka č. 2 a č. 3) |  |  |
| **Položka č. 15 – Pamäťová karta typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)****N/A** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na****technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Vlastnosti:** | CFexpress Typ B(Kapacita min. 512 GB, Rýchlosť čítania min.1700MB/s, Rýchlosť zápisu min. 1400 MB/s) alebo CFexpress Typ A (Kapacita min. 160 GB, Rýchlosť čítania min.800MB/s, Rýchlosť zápisu min. 700 MB/s) -podľa špecifikáciepamäťového slotu vDigitálnom fotoaparáteII. a III (položka č. 3 a č. 4) |  |  |
| **Položka č. 16 – Systémový blesk typ 1** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na****technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Smerné číslo****blesku pri ISO****100):** | Min. 50 |  |  |
| **Vlastnosti:** | systém meraniaexpozície cez objektív |  |  |
| **Napájanie:** | špeciálnou batériou,v obsahubalenia) |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 2). |  |  |
| **Položka č. 17 – Systémový blesk typ 2** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Smerné číslo****blesku pri ISO****100):** | min. 50 |  |  |
| **Vlastnosti:** | systém meraniaexpozície cez objektív |  |  |
| Podpora bodov zaostrenia min 1-180 |  |  |
| Diaľková spúšť |  |  |
| **Napájanie:** | špeciálnou batériou,v obsahubalenia) |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát 2. (položka č. 3) aDigitálny fotoaparát III.(položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 18 – Karbónový statív typ 1 (guľová hlava + statív)**  | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **44 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Počet****segmentov nôh:** |  |  |
| **Vlastnosti** | vyrobený z min. 8vrstiev uhlíkovéhovlákna a hliníka/horčíka |  |  |
|  | so zabudovanou libelou |  |  |
| **Min. priemery****segmentov nôh:** | 32, 28, 25 a 22 mm |  |  |
| **Min. zaťaženie:** | 15 kg |  |  |
| **Max. hmotnosť****statívu:** | Max 1,9 kg |  |  |
| **Dĺžka zloženého****statívu:** | max. 580 mm |  |  |
| **Min. pracovná****výška:** | 335 mm a menej |  |  |
| **Max. pracovná****výška:** | 1395 mm a viac |  |  |
| **Guľová hlava****statívu:** | vyrobená na CNCfrézach z eloxovanéholeteckého hliníka alebo z horčíka |  |  |
| **Horizontálne****otáčanie hlavy:** | o 360° |  |  |
| **Vertikálny****náklon hlavy:** | o 90° guľového kĺbu |  |  |
| **Max. hmotnosť****hlavy:** | 560 g |  |  |
| **Min. zaťaženie****hlavy:** | 20 kg |  |  |
| **Základňa hlavy:** | opatrená statívovýmzávitom 3/8" a číselnouškálou |  |  |
| **Rrýchloupínacia****doštička hlavy:** | kompatibilná srýchloupínacímsystémom Arca-Swissalebo ekvivalentný |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. prepravnénylónové puzdroprispôsobené statívu |  |  |
| **Položka č. 19 – Karbónový statív typ 2****(bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Počet segmentov nôh** | 3 |  |  |
| **Min. priemery****segmentov nôh:** | 32, 28, 25 mm |  |  |
| **Min. zaťaženie:** | 21 kg |  |  |
| **Dĺžka zloženého****statívu max.:** | 640 mm |  |  |
| **Min. pracovná****výška:** | 160 mm a menej |  |  |
| **Max. pracovná****výška:** | 1480 mm a viac |  |  |
| **Rozsah****pracovných****teplôt:** | - 30° C až 70° C |  |  |
| **Položka č. 20 – Dvojcestná statívová****hlava** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Guľová hlava****statívu:** | vyrobená na CNCfrézach z obrábanéhohliníka |  |  |
| **Vlastnosti:** | vyrobená na CNCfrézach z obrábanéhohliníka |  |  |
| dvojité otáčanie o 360° hore a dolu |  |  |
| možnosť náklonu o 90° na obe strany |  |  |
| možnosť uzamknutia a zmeny frikcie |  |  |
| **Max. hmotnosť****hlavy:** | 500 g |  |  |
| **Min. zaťaženie****hlavy:** | 15 kg |  |  |
| **Základňa hlavy:** | opatrená statívovýmzávitom 1/4" a 3/8" ačíselnou škálou |  |  |
| **Doštička hlavy:** | kompatibilná srýchloupínacímsystémom Arca-Swissalebo ekvivalentný |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. držadlo s dĺžkoumin. 30 cm uľahčujúcemanipuláciu |  |  |
| **Kompatibilita:** | Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)(položka č. 21) |  |  |
| **Položka č. 21 – Brašna / batoh na****fotoaparát s príslušenstvom** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Materiál:** | vodeodolný |  |  |
| **Konštrukcia:** | odolná |  |  |
| **Hmotnosť max.:** | 2,7 kg |  |  |
| **Vlastnosti:** | prenos CSC / DSLRfotoaparátov |  |  |
| min. priestor pre druhételo fotoaparátu, blesk,jeden 400 mm objektíva 4-6 extra objektívov,15 "notebook, 10" tablet |  |  |
| **Farba:** | Čierna /tmavošedá/tmavozelená |  |  |
| **Položka č. 22 – L-doštička I.** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Vlastnosti:** | prepínanie medzihorizontálnoua vertikálnou orientáciousnímania |  |  |
|  | kompatibilita sosystémom Arca-Swissalebo ekvivalentom |  |  |
|  | držiak typu L - neblokujetlačidlá, porty, LCDobrazovku, ani prepínače batérie |  |  |
|  | prispôsobenie nafotografovanie alebonatáčanie videa s HDMIkáblom pripojeným dofotoaparátu |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.(položka č. 2) aDigitálny fotoaparát II.(položka č. 3) |  |  |
| **Položka č. 23 – Štúdiové osvetlenie** | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj****(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač****uvedie****Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |  |
| **Typové označenie:** |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú****stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** |  |  |
| **Výkon:** | Min.180 W / 26380 luxov |  |  |
| **Teplota svetla:** | 5600 K |  |  |
| **Príslušenstvo:** | Min. softbox, klapky, dáždnik. |  |  |
| **Vlastnosti:** | Index podania farieb CRI 96, TLCI 98, aktívne chladenie |  |  |