|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom** | | | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)      **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.**  **V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | | | |
| **Položka č. 1 – Reprodukčný**  **fotografický stôl s osvetlením** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | | | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | | **2 ks** |  | | |  |
| **Typové označenie:** | | | |  | | |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | |  | | |  |
| **Výška stĺpu statívu** | | | | Min 65 cm |  | |  |
| **Priesvitná základná doska** | | | | Min 31 x 31 cm |  | |  |
| **Reprodukčné osvetlenie na flexibilných ramenách** | | | | min. 2 ks |  | |  |
| **Vlastnosti reprodukčného osvetlenia** | | | | LED |  | |  |
| Teplota svetla 5600K |  | |  |
|  | | | | Možnosť meniť uhol dopadu |  | |  |
| Vymeniteľné pozadie | | | | Áno |  | |  |
| Magnetická základná doska s rastrom | | | | Min 31 x 31 cm |  | |  |
| **Položka č. 2 – Digitálny fotoaparát I.** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | | | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** | | |  | |  | |
| **Výrobca:** | | | |  | | |  |
| **Typové označenie:** | | | |  | | |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | |  | | |  |
| **Charaktreristika:** | | | Digitálna bezzrkadlovka |  | | |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača** | | | Min 30.0. Mpx |  | | |  |
| **Formát snímača:** | | | APS-C CMOS |  | | |  |
| **Sériové snímanie** | | | Min. 15 fps (30 fps elektronické) | **áno** | | | Áno |
| **Video interne:** | | | 4K 60p elektronický |  | | |  |
| **Displej:** | | | 4K 60p |  | | |  |
| **2 sloty na**  **Pamäťovú kartu:** | | | LCD, výklopný, otočný,  s uhlopriečkou min. 7 cm |  | | |  |
| **Porty:** | | | 1x CFe/ XQD + 1x SD  UHS II alebo 2x SD  UHS II |  | | |  |
| **Stabilizácia**  **snímača**  **testovaná podľa**  **metodiky CIPA:** | | | Min. USB 3.2 Gen 1 |  | | |  |
| **Počet ostriacich**  **bodov:** | | | min. 5 f stops |  | | |  |
| **Výstupy:** | | | HDMI min. požadované  podvzorkovanie  farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit |  | | |  |
| **Kodek:** | | | Min H 265 |  | | |  |
| **Príslušenstvo:** | | | min. nabíjačka na  použitý typ batérie |  | | |  |
| **Položka č. 3 – Digitálny fotoaparát 2.** | | | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | | | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | | **2 ks** | |
| **Výrobca:** | | | |  | | |  |
| **Typové označenie:** | | | |  | | |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | | | |  | | |  |
| **Charaktreristika:** | | | digitálna bezzrkadlovka |  | | |  |
| **Efektívne rozlíšenie snímača** | | | min. 45,0 Mpx |  | | |  |
| **Formát**  **snímača:** | | | Full frame CMOS |  | | |  |
| **Hľadáčik:** | | | elektronický |  | | |  |
| **Video interne:** | | | 8K 30p |  | | |  |
| **Displej:** | | | Výklopný,  s uhlopriečkou min. 3.20“ |  | | |  |
| **2 sloty na**  **pamäťovú**  **kartu:** | | | 1x CFe/ XQD + 1x SD  UHS II alebo 2x  CFexpress type B/ XQD |  | | |  |
| **Porty:** | | | USB 3.2 Gen 1 |  | | |  |
| **Stabilizácia**  **snímača**  **testovaná podľa**  **metodiky CIPA:** | | | min. 5,5 f stops |  | | |  |
| **Počet ostriacich**  **bodov:** | | | min. 490 |  | | |  |
| **Výstupy:** | | | HDMI min. požadované  podvzorkovanie  farbonosných zložiek  (chroma subsampling)  4:2:2 10-Bit |  | | |  |
| **Kodek:** | | | min. H 265 |  | | |  |
| **Príslušenstvo:** | | | min. nabíjačka na  použitý typ batérie |  | | |  |
| **Hmotnosť:** | | | Max 760 g |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka č. 4 – Digitálny fotoaparát č. 3** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie**  **N/A** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |  |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou**  **ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Efektívne**  **rozlíšenie**  **snímača:** | Min 30 Mpx |  |  |
| **Závierka** | Iba elektronická |  |  |
| **Displej** | Min 9000k obr. bodov |  |  |
| **Snímač** | Full Frame CMOS s dvojitým vrstvením |  |  |
| **Sériové snímanie** | Elektronické sériové snímanie minimálne 40 snímok za sekundu |  |  |
| **Synchronizácia s bleskom** | Min. 1/1000 s |  |  |
| **16 bitové snímanie** | podporuje |  |  |
| **Zaostrovanie** | Umelou inteligenciou |  |  |
| **Video** | Minimálne 4K |  |  |
| **Položka č. 5 - Objektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou, typ 2** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou**  **ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Zorný uhol (horizontálne, vertikálne, diagonálne)** | 24°, 16°, 28°30´ |  |  |
| **Minimálna clona** | 1.2 |  |  |
| **Priemer filtra** | 82 mm |  |  |
| **Vlastnosti** | Autofokus elektronický |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Minimálna zaostrovacia vzdialenosť** | 0,9m |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu  a kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky**  **objektívu:** | Vyhladenie rozostrených plôch |  |  |
| Ochranná vrstva |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | polykarbonát |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až  Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 6 - Makroobjektív s pevnou ohniskovou vzdialenosťou** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **46 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Pevná**  **ohnisková**  **vzdialenosť –**  **rozsah:** | 90 mm až 105 mm |  |  |
| **Clona v celom**  **rozsahu**  **ohniskových**  **vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Šošovky**  **objektívu:** | s antireflexnou  vrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Vlastnosti** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu  a kvapkajúcej vode |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až  Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 7 - Štandardný zoom**  **objektív typ 1** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| Premenlivá ohnisková vzdialenosť – rozsah: | 24 mm až 70 mm |  |  |
| **Clona v celom**  **rozsahu**  **ohniskových**  **vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Šošovkyobjektívu:** | s antireflexnou  vrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až  Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 8 – Širokouhlý zoom**  **objektív typ 1** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **44 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Premenlivá**  **ohnisková**  **vzdialenosť –rozsah:** | 12-14 mm až 24-35 mm |  |  |
| **Clona v celom**  **rozsahu**  **ohniskových**  **vzdialeností:** | f/4 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu  a kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky**  **objektívu:** | s antireflexnou  vrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 9 – Širokouhlý zoom objektív typ 2** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou**  **ponúkaného zariadenia, napr. link na**  **technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Premenlivá**  **ohnisková**  **vzdialenosť –**  **rozsah:** | 12-15 mm až 24-35 mm |  |  |
| **Clona v celom**  **rozsahu**  **ohniskových**  **vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu  a kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky**  **objektívu:** | s antireflexnou  vrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 10 – Teleobjektív typ 2** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Pevná ohnisková**  **vzdialenosť:** | 400 |  |  |
| **Clona v celom**  **rozsahu**  **ohniskových**  **vzdialeností:** | f/2.8 |  |  |
| **Vlastnosti:** | Autofokus |  |  |
| „Bezzrkadlový“ bajonet |  |  |
| **Utesnenie:** | proti prachu  a kvapkajúcej vode |  |  |
| **Šošovky**  **objektívu:** | s antireflexnou  vrstvou/vrstvami |  |  |
| **Materiál**  **konštrukcie:** | kov |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 11 – Adaptér na bezzradlovkový bajonet fotoaparátu** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Charakteristika:** | umožňuje použitie  objektívov s bajonetom  pre digitálne zrkadlovky |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) až Digitálny fotoaparát III. (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 12 – Batéria I.** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **100 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Charakteristika:** | originálna náhradná  batéria |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát II.  (položka č. 3) |  |  |
| **Položka č. 13 – Batéria II.** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku**  **s fotografiou a technickou špecifikáciou**  **ponúkaného zariadenia, napr. link na**  **technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Charakteristika:** | originálna náhradná  batéria |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát III.  (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 14 – Pamäťová karta SD UHS-II** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |  |  |
| **Výrobca:** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Kapacita:** | min. 256 GB |  |  |
| **Rýchlosť**  **čítania:** | min. 270 MB/s |  |  |
| **Rýchlosť**  **zápisu:** | min. 150 MB/s |  |  |
| **Klasifikácia:** | U3 (V60) alebo vyššia |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I a II..  (položka č. 2 a č. 3) |  |  |
| **Položka č. 15 – Pamäťová karta typ 2** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)**  **N/A** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **4 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na**  **technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Vlastnosti:** | CFexpress Typ B  (Kapacita min. 512 GB, Rýchlosť čítania min.1700MB/s, Rýchlosť zápisu min. 1400 MB/s) alebo CFexpress Typ A (Kapacita min. 160 GB, Rýchlosť čítania min.800MB/s, Rýchlosť zápisu min. 700 MB/s) -  podľa špecifikácie  pamäťového slotu v  Digitálnom fotoaparáte  II. a III (položka č. 3 a č. 4) |  |  |
| **Položka č. 16 – Systémový blesk typ 1** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na**  **technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Smerné číslo**  **blesku pri ISO**  **100):** | Min. 50 |  |  |
| **Vlastnosti:** | systém merania  expozície cez objektív |  |  |
| **Napájanie:** | špeciálnou batériou,  v obsahu  balenia) |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I. (položka č. 2). |  |  |
| **Položka č. 17 – Systémový blesk typ 2** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Smerné číslo**  **blesku pri ISO**  **100):** | min. 50 |  |  |
| **Vlastnosti:** | systém merania  expozície cez objektív |  |  |
| Podpora bodov zaostrenia min 1-180 |  |  |
| Diaľková spúšť |  |  |
| **Napájanie:** | špeciálnou batériou,  v obsahu  balenia) |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát 2. (položka č. 3) a  Digitálny fotoaparát III.  (položka č. 4) |  |  |
| **Položka č. 18 – Karbónový statív typ 1 (guľová hlava + statív)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **44 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Počet**  **segmentov nôh:** | |  |  |
| **Vlastnosti** | vyrobený z min. 8  vrstiev uhlíkového  vlákna a hliníka/horčíka |  |  |
|  | so zabudovanou libelou |  |  |
| **Min. priemery**  **segmentov nôh:** | 32, 28, 25 a 22 mm |  |  |
| **Min. zaťaženie:** | 15 kg |  |  |
| **Max. hmotnosť**  **statívu:** | Max 1,9 kg |  |  |
| **Dĺžka zloženého**  **statívu:** | max. 580 mm |  |  |
| **Min. pracovná**  **výška:** | 335 mm a menej |  |  |
| **Max. pracovná**  **výška:** | 1395 mm a viac |  |  |
| **Guľová hlava**  **statívu:** | vyrobená na CNC  frézach z eloxovaného  leteckého hliníka alebo z horčíka |  |  |
| **Horizontálne**  **otáčanie hlavy:** | o 360° |  |  |
| **Vertikálny**  **náklon hlavy:** | o 90° guľového kĺbu |  |  |
| **Max. hmotnosť**  **hlavy:** | 560 g |  |  |
| **Min. zaťaženie**  **hlavy:** | 20 kg |  |  |
| **Základňa hlavy:** | opatrená statívovým  závitom 3/8" a číselnou  škálou |  |  |
| **Rrýchloupínacia**  **doštička hlavy:** | kompatibilná s  rýchloupínacím  systémom Arca-Swiss  alebo ekvivalentný |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. prepravné  nylónové puzdro  prispôsobené statívu |  |  |
| **Položka č. 19 – Karbónový statív typ 2**  **(bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Počet segmentov nôh** | 3 |  |  |
| **Min. priemery**  **segmentov nôh:** | 32, 28, 25 mm |  |  |
| **Min. zaťaženie:** | 21 kg |  |  |
| **Dĺžka zloženého**  **statívu max.:** | 640 mm |  |  |
| **Min. pracovná**  **výška:** | 160 mm a menej |  |  |
| **Max. pracovná**  **výška:** | 1480 mm a viac |  |  |
| **Rozsah**  **pracovných**  **teplôt:** | - 30° C až 70° C |  |  |
| **Položka č. 20 – Dvojcestná statívová**  **hlava** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Guľová hlava**  **statívu:** | vyrobená na CNC  frézach z obrábaného  hliníka |  |  |
| **Vlastnosti:** | vyrobená na CNC  frézach z obrábaného  hliníka |  |  |
| dvojité otáčanie o 360° hore a dolu |  |  |
| možnosť náklonu o 90° na obe strany |  |  |
| možnosť uzamknutia a zmeny frikcie |  |  |
| **Max. hmotnosť**  **hlavy:** | 500 g |  |  |
| **Min. zaťaženie**  **hlavy:** | 15 kg |  |  |
| **Základňa hlavy:** | opatrená statívovým  závitom 1/4" a 3/8" a  číselnou škálou |  |  |
| **Doštička hlavy:** | kompatibilná s  rýchloupínacím  systémom Arca-Swiss  alebo ekvivalentný |  |  |
| **Príslušenstvo:** | min. držadlo s dĺžkou  min. 30 cm uľahčujúce  manipuláciu |  |  |
| **Kompatibilita:** | Karbónový statív typ 2 (bez guľovej hlavy so stredovou tyčou)  (položka č. 21) |  |  |
| **Položka č. 21 – Brašna / batoh na**  **fotoaparát s príslušenstvom** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Materiál:** | vodeodolný |  |  |
| **Konštrukcia:** | odolná |  |  |
| **Hmotnosť max.:** | 2,7 kg |  |  |
| **Vlastnosti:** | prenos CSC / DSLR  fotoaparátov |  |  |
| min. priestor pre druhé  telo fotoaparátu, blesk,  jeden 400 mm objektív  a 4-6 extra objektívov,  15 "notebook, 10" tablet |  |  |
| **Farba:** | Čierna /tmavošedá/  tmavozelená |  |  |
| **Položka č. 22 – L-doštička I.** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **50 ks** |
| **Výrobca:** | |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Vlastnosti:** | prepínanie medzi  horizontálnou  a vertikálnou orientáciou  snímania |  |  |
|  | kompatibilita so  systémom Arca-Swiss  alebo ekvivalentom |  |  |
|  | držiak typu L - neblokuje  tlačidlá, porty, LCD  obrazovku, ani prepínače batérie |  |  |
|  | prispôsobenie na  fotografovanie alebo  natáčanie videa s HDMI  káblom pripojeným do  fotoaparátu |  |  |
| **Kompatibilita:** | Digitálny fotoaparát I.  (položka č. 2) a  Digitálny fotoaparát II.  (položka č. 3) |  |  |
| **Položka č. 23 – Štúdiové osvetlenie** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj**  **(číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač**  **uvedie**  **Áno/Nie** |
| **Množstvo:** | **2 ks** |
| **Výrobca:** |  |  |  |
| **Typové označenie:** | |  |  |
| **Požaduje sa uviesť link na webovú**  **stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list** | |  |  |
| **Výkon:** | Min.180 W / 26380 luxov |  |  |
| **Teplota svetla:** | 5600 K |  |  |
| **Príslušenstvo:** | Min. softbox, klapky, dáždnik. |  |  |
| **Vlastnosti:** | Index podania farieb CRI 96, TLCI 98, aktívne chladenie |  |  |