**Příloha č. 6 – Technická specifikace**

ukázky požadovaného nábytku včetně technického řešení

Dodavatel dodá nábytek v rozloženém stavu, který bude kompletovat v prostorách umístění nábytku nebo interiéru. Nábytek bude s korpusy lepenými a lisovanými na kolíky, nikoli spojovanými šrouby. Výjimku tvoří stoly a některé atypické části dodávky.

Volba profilů, příslušenství a kotvení musí být provedena podle platných podkladů výrobců. Není-li uvedeno jinak, spoje budou realizovány jako skryté. Technologie spojování nesmí mít dopad na vizuální stránku konstrukce. Případné viditelné upevňovací prvky, šrouby apod., budou z nerezové oceli nebo s kvalitní antikorozní povrchovou úpravou. Pro dotěsnění nábytkových prvků k okolním stavebním konstrukcím mohou být po dohodě používány lišty event. trvale pružné tmely odpovídající barevnosti.

Záruka za jakost na nábytek (stoly, regály, skříně) minimálně 60 měsíců ode dne převzetí s výjimkou kování, na které poskytne dodavatel záruku za jakost v délce minimálně 120 měsíců.

Zadavatel si vyhrazuje právo prověření kvality v příslušné zkušebně nábytku, akreditované zkušební laboratoři, případně posouzení soudním znalcem. Nábytek musí vykazovat kvalitu zpracování odpovídající příslušným normám, zejména:

* **ČSN EN 527-1** Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 1: Rozměry
* **ČSN EN 527-2+A1** Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 2 Požadavky na bezpečnost, pevnost a trvanlivost
* **ČSN EN 14073-2** Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2 Bezpečnostní požadavky
* **ČSN EN 14073-3** Kancelářský nábytek - Úložný nábytek Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a pevnosti konstrukce
* **ČSN EN 14074** Kancelářský nábytek - Stoly, pracovní desky a úložný nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a odolnosti pohyblivých částí
* **ČSN EN 16121+A1** Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu
* **ČSN 91 0001** Dřevěný nábytek - Technické požadavky
* **ČSN 91 0100** Nábytek - Bezpečnostní požadavky
* **ČSN EN 1335-1** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 1. Rozměry: Stanovení rozměrů
* **ČSN EN 1335-2** Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní – Část 2. Rozměry: Bezpečnostní požadavky.
* **ČSN EN 16139:2013** Nábytek - Pevnost trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek

Výrobky musí být vyrobeny v souladu s normami ISO 9002, ISO14001.

Není-li uvedeno jinak, korpusy skříní, regálů a atypických prvků jakož i pevné či stavitelné police, plné dveře atd. budou zhotoveny z LTD desky tloušťky 16 až 22 mm, resp. 3 mm v případě zad zásadně fixovaných v drážce, s využitím ABS hrany min. tloušťky 1 mm u všech viditelných hran. Stolové desky, topy skříní a části dalšího úložného nábytku budou zhotoveny z LTD desky o tloušťce 22 mm s využitím ABS hran min. 2 mm. Topy (horní víka korpusů) skříní a dalších nábytkových prvků, v jejichž popisech je to výslovně uvedeno, budou provedeny jako naložené, tj. budou z čelní strany přesahovat boky korpusů nad dvířky nebo čely zásuvek a to o tloušťku k jejich výrobě použitého LTD materiálu (viz obr.). Rozhraní mezi plochou a hranou nesmí vykazovat nerovnosti, viditelné lepidlo či známky zatrhání. Na vnějších plochách korpusů skříní, polic apod. nebudou viditelné spojovací prvky a záslepky. Pro zvýšení odolnosti proti vlhku a přímého působení vody zadavatel požaduje u nábytku lepení ABS hran PUR lepidlem.

**Dezén LTD desek** bude specifikován v jednotlivých výzvách. U nábytkových prvků, u kterých se bude jednat o dokoupení nábytku k stávajícímu vybavení, zadavatel požaduje, aby se nový nábytek co nejvíce podobal stávajícímu nábytku v jednotlivých objektech připravované instalace.

Specifikace jednotlivých provedení:

**Bříza,** případně obdobný odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři v dezénu.

**Dub,** případně obdobný odstín maximálně odpovídající stávajícímu mobiliáři v dezénu.

Současně bude dodavatel garantovat dodávky kancelářského nábytku **v minimálně třech dalších dezénech a barevných dekorech.** Tyto předloží dodavatel v rámci vzorkovníku barev předkládaného společně s přesně specifikovanými ukázkami nábytku v rámci splnění technických kvalifikačních předpokladů uvedených v zadávací dokumentaci.

V případě, že dojde v době trvání zakázky k ukončení výroby některého z  uvedených dezénů a to i v rámci tzv. průmyslové kolekce výrobce, předloží dodavatel nový vzorkovník dezénů, z kterého bude vybrán odstín maximálně podobný výše popsanému již nedostupnému dezénu.

Vykáže-li interiérový prvek smrštění, zkroucení, zborcení více než 0,5 mm ve spojích nebo jiný defekt před uplynutím záruční doby (doby odpovědnosti za vady), bude konstrukce demontována a nová bude zabudována na její místo spolu s dalšími prvky, pokud budou dotčeny, a to na náklady dodavatele.

V případě dodávek úložného nábytku: Na veškeré nábytkové kování se požaduje záruka min. 10 let. Dveře skříní a čela šuplíků budou osazeny jednotnými kovovými úchytkami – povrchová úprava elox, prášková barva, popř. kartáčovaná nerez. Jednotná kovová úchytka se požaduje ve tvaru kruhové výseče (viz obr.) s kruhovým nebo elipsovým průřezem a roztečí 120 až 150 mm nebo dle specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídky.

Stolová podnoží, která se požadují zásadně s rámovou konstrukcí, a další kovové konstrukční prvky jakož i kabelové žlaby budou opatřeny povrchovou úpravou stříbrnou práškovou barvou popř. kartáčovaná nerez.

Centrum denních služeb – Mikulášské náměstí 12, Znojmo

**Šatní skříňka 3ks (ŠSMN)**

 - půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

 korpusu fixovaná v drážce

 - celková výška 182,1 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm

 - jednokřídlá uzamykatelná plná dvířka s kováním vpravo

 - nožičky – puky

 - uvnitř - 2 police nahoře, jedna police dole, výsuvný věšák, 2x dvojháček

 - odstín bříza

Pečovatelská služba – Vančurova 8, Znojmo

**Policová skříň 2ks (PSŽV8)**

Místnost - žehlírna



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16mmm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, šířka 80 cm, hloubka 40 cm
* uvnitř 4 police
* odstín bříza

**Psací stůl + stolová deska 2ks (PSŠPV8)**

Místnost – šatna pečovatelek



 - deska stolu z LTD tloušťky 22 mm

 - výška 76 cm, šířka 120 cm, hloubka 80 cm

 - podnož kovová

 - odstín bříza

Pečovatelská služba – Dukelských bojovníků 148, Znojmo

**Šatní skříň 2ks (ŠSDB)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm
* jednokřídlá uzamykatelná plná dvířka s kováním vlevo
* uvnitř jedna police dole, jedna police nahoře, výsuvný věšák, 2x dvojháček
* odstín bříza

**Policová skříň 1ks (PSDB)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 111,7 cm, šířka 80 cm, hloubka 40 cm
* uvnitř 2 police
* odstín bříza

**Nika ke skříňce 1ks (NSDB)**

 **-** police z LTD tloušťky 16 mm

 - jednoduchá konstrukce vytvoří v prostoru skříně 9 menších poliček

 - šířka 76,7 cm, hloubka 37,8 cm, výška 32,9 cm

 - odstín bříza

**Skříň kombinovaná 1ks (SKDB)**

- půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

 - celková výška 182,1 cm, hloubka 40cm, šířka 80cm

 - spodní díl s dvoukřídlovými uzamykatelnými plnými dvířky

 - ve spodním dílu uvnitř jedna police

 - horní díl s dvoukřídlovými skleněnými plnými dvířky

 - odstín bříza

**Skříň střední – dveře se zámkem 1ks (SSDB)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 111,7 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* uvnitř dvě police
* odstín bříza

**Skříň vysoká – dveře se zámkem 1ks (SVDB)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* uvnitř čtyři police
* odstín bříza

**Skříň nízká – dveře se zámkem 1ks (SNDB)**

*  půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* uvnitř jedna police
* odstín bříza

**Psací stůl dřevěná podnož 1 ks (PSDPDB)**

 **-** laminovaná dřevotříska 28 mm

 - výška 76 cm, hloubka 60 cm, šířka 120 cm

 - odstín bříza

**Konferenční stolek – psací stůl 1 ks (KSDB)**



 **-** stolová deska LTD tloušťky 22 mm

 - výška 76, hloubka 60 cm, šířka 120 cm

 - odstín bříza

Pečovatelská služba – Jiráskova 634, Moravský Krumlov

**Šatní skříň se zámkem 1 ks (ŠSMK1) – koordinátorka služby**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* dole ve skříni 1 police přes celou šířku, ve výšce asi 30 cm-viz obrázek
* v levé půlce šatní tyč na zavěšení ramínek
* v pravé půlce 4 poličky, výšková přestavitelnost polic
* odstín bříza

**Skříň nízká dveře se zámkem 1 ks (SNMK) – 1. patro pečovatelky**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka

 - uvnitř jedna police

 - bez nožek-bude sloužit jako nástavec na skříň

 - odstín bříza

**Skříň vysoká – posuvné dveře 1 ks (SVPDMK) – 1. patro pečovatelky**



 - půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

 - celková výška 147,9 cm, hloubka 40 cm, šířka 100 cm

 - posuvná uzamykatelná plná dvířka

 - uvnitř tři police

 - odstín bříza

**Skříň nízká – posuvné dveře 1 ks (SNPDMK) – 1. patro pečovatelky**



 - půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

 - celková výška 75,3 cm, hloubka 40 cm, šířka 100 cm

 - posuvná uzamykatelná plná dvířka

 - uvnitř jedna police

 - odstín bříza

**Skříň dveře se zámkem 1ks (ŠSMK) - sociální pracovnice**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce v dezénu

* celková výška 182,1 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm
* jednokřídlá uzamykatelná plná dvířka s kováním vlevo
* uvnitř jedna police dole, jedna police nahoře, výsuvný věšák, 3x dvojháček
* odstín bříza

**Rohová skříň – koordinátorka 1ks (RSMK)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm
* celková výška 76,5 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm
* jedna police (viz obrázek)
* odstín bříza

Budova A – U Lesíka 11, Znojmo

**Šatní skříň – pokoje klientů - 42ks (ŠSAUL)**

* půda, dno a police z LTD tloušťky 18 mm 
* pohledová záda tloušťky 10 mm v dezénu korpusu

fixovaná v drážce

* celková výška 196,5 cm, šířka 79,8 cm, hloubka 42,2 cm

 dělená police/ramínka

 - korpus šedý

 - odstín dveří buk
 - dvoukřídlá uzamykatelná plná dvířka

**Jídelní stoly – pokoje klientů – 8 ks (JSAUL)**

* stolová deska 18 mm, dekor buk
* rozměr 80 x 80 cm
* kovová podnož šedá 4 x 4 cm

**Malá uzamykatelná skříňka** **– kancelář sociálních pracovnic (SMAUL)** **– 1 ks**

 - půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 40 cm
* uvnitř 1 police
* jednokřídlá uzamykatelná plná dvířka
* odstín bříza
* kování na pravé straně

Kontejner mobilní zamykací -  **kancelář sociálních pracovnic (KMAUL) – 2 ks**

* korpus z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm



* čtyři šuplíky, centrální zámek
* odstín bříza

**Nástavce na skříně -** **kancelář sociálních pracovnic (NSAUL) – 2 ks**

*  půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* uvnitř 1 police
* dvoukřídlá uzamykatelná dvířka plná
* zámek a úchytky dole
* odstín bříza

**Kovový výsuvný věšák do skříně – (KVAUL)**



Budova B – U Lesíka 11, Znojmo – kancelář nutriční terapeutky

**Skříň – dveře se zámkem 1ks (SSBUL)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* korpusu fixovaná v drážce
* celková výška 111,7 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* uvnitř dvě police
* odstín bříza

**Rohový stůl 1 ks (RSBUL)**

* laminovaná dřevotříska 22 mm (stolové desky, kostry stolů) 16 mm (ostatní části)
* celková výška 76 cm, hloubka 90 cm, šířka 160 cm
* odstín bříza
* levý roh


**Stolová deska ke stolu, včetně kontejneru 1 ks (SDKBUL)**

* laminovaná dřevotříska 22 mm (stolové desky, kostry stolů) 16 mm (ostatní části)
* celková výška 76 cm, šířka 80 cm, hloubka 60 cm
* kontejner s centrálním zámkem
* čtyři zásuvky
* odstín bříza

**Přídavný stůl jednací půlkruh 1 ks (PSBUL) + chrom nohy 2x**

* laminovaná dřevotříska 22 mm 
* celková výška 76 cm, šířka 80 cm, hloubka 60 cm
* 120x60x2,2
* 2x nohy chrom

Azylový dům – Přimětická 42, Zmojmo

**Stůl kancelářský rohový 1x (SKRP)**

****

* rohový stůl z LTD (pravý při pohledu od okna ke

 dveřím viz. nákres)

* celková výška 75 cm, hloubka desky 70 cm, šířka

 (okno, zeď) 200 cm, šířka 130cm, šířka (od zdi na

 na pravou stranu) 130 cm a 60 cm

* část desky k odklopení (průchod) – šířka 75 cm,

 hloubka 70 cm

* odklopení ke zdi (od dveří vlevo), panty k desce

 šířka 15 cm, hloubka 70cm

* tloušťka desky 25 mm
* kabelové průchodky 3x
* deska stolu včetně ohranění
* část stolu šířka 130 cm a 60 cm ve spodní části v

 polovině desky – plná deska

* materiál DUB SONOMA
* podnoží stolu robustní, kovové nohy

**Skříň policová vysoká 2x (SPVP) -**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* uvnitř čtyři police
* odstín dub sonoma

**Skříň nízká půlená 2 ks (SPNP)**



* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* uvnitř 1 police
* dvoukřídlá uzamykatelná dvířka plná
* zámek a úchytky dole
* odstín dub sonoma

**Skříň vysoká – posuvné dveře 1 ks (SVPDP)**



 - půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm

 - záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

 - celková výška 147,9 cm, hloubka 40 cm, šířka 100 cm

 - posuvná uzamykatelná plná dvířka

 - uvnitř tři police

 - dub sonoma

**Skříňka mobilní 2 ks (SMPDP, SMŠP)**



 

* půda, dveře, police a šuplíky z LTD tloušťky 16 až 22mm - materiál DUB SONOMA
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 73 cm, šířka 40 cm, hloubka 60 cm
* 1 ks jednokřídlá uzamykatelná plná otvíravá dvířka levá dvířka
* uvnitř jedna stavitelná police
* výšková přestavitelnost police s roztečí max. po 25 mm
* kolečka odpovídající povrchu podlahy – PVC lino
* jednotné kovové úchyty
* úhel otevírání dveří min. 110 st.
* 1 ks šuplíky 4x
* jednotné kovové úchytky
* centrální zamykání
* rektifikace min. 15 mm pro vyrovnání nerovností podlahy umístěna v soklu
* Kancelář ředitelky – budova B, U Lesíka

**Prodloužení rohového stolu ve tvaru L (PRSBUL) 1 KS**



* půda, dveře, police a šuplíky z LTD tloušťky 18 až 22mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu fixovaná v drážce
* výška stolu 75 cm

- prostor od stolu ke stěně 92 cm (délka) – zde budou umístěny 2 nebo jedna skříňka (skříňku

č.1 a č.2 lze spojit do jedné) s hloubkou 55 cm, uvnitř s jednou policí, rohová skříňka č.2 může být s kolmou hranou viz. obrázek nebo bez , skříňka č.1 bude s posuvnými uzamykatelnými dvířky.

- prostor od stěny ke dveřím 200 cm (délka) – zde budou umístěny 2 skříňky, v jedné budou umístěny nahoře

 i dole poličky NIKA, ve druhé uvnitř jedna police (posuvná dvířka uzamykatelná)

* po celé horní části skříněk bude položena rohová stolová deska
* úchytky shodné se stávajícím kancelářským stolem
* odstín DRIFTWOOD

Pečovatelská služba - Vančurova 17, Znojmo

**Šatní skříň 4ks (ŠSV17)**



* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, šířka 40 cm, hloubka 40 cm
* jednokřídlá uzamykatelná plná dvířka s kováním vlevo
* uvnitř jedna police dole, jedna police nahoře, výsuvný věšák, 2x dvojháček

 odstín bříza

Vrátnice – Domov pro seniory U Lesíka 11

**Skříň nízká půlená 3 ks (SNPV)**



* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu fixovaná v drážce
* celková výška 76,5 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* uvnitř 1 police
* dvoukřídlá uzamykatelná dvířka plná
* zámek a úchytky nahoře
* odstín bříza

**Šatní skříň se zámkem 1 ks** **(ŠSSZV)**

* půda, dno a police z LTD tloušťky 22 mm, ostatní části 16 mm
* záda ze sololaku tloušťky 3 mm, vnitřní část v dezénu

fixovaná v drážce

* celková výška 182,1 cm, hloubka 40 cm, šířka 80 cm
* dvoukřídlová uzamykatelná plná dvířka
* dole ve skříni 1 police přes celou šířku, ve výšce asi 30 cm-viz obrázek
* v levé půlce šatní tyč na zavěšení ramínek
* v pravé půlce 4 poličky, výšková přestavitelnost polic

 odstín bříza

**Sklápěcí jídelní stůl 1ks (SJSV)**



* stolová deska 80x40 cm - laminovaná dřevotříska 22 mm – odstín bříza
* sklápěcí systém kovový