V dožiadaní zo dňa 26.11.2024, nás žiadate o doplnenie/vysvetlenie súťažných podkladov a to:

Otázka č.1:  
Vo výkaze výmer v časti SO 02 sa nachádza položka č.21 – Osadenie zvislých cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty v počte 1 ks. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu množstva na 2 ks.  
  
Otázka č.2:  
V rámci stavby sú vo všetkých objektoch navrhnuté monolitické čelá priepustov a kalové jamy z betónu triedy C 8/10. Podľa technicko-kvalitatívnych podmienok MDVRR SR (TKP časť 3 – PRIEPUSTY, kapitola 5 – Čelá priepustov) je pre driek, resp. rímsu čela priepustu odporúčaná trieda betónu min. C30/37 s odolnosťou voči SAP XC4. Žiadame verejného obstarávateľa o zmenu triedy betónu pre čelá priepustov a kalové jamy, nakoľko triedu betónu C8/10 nepovažujeme za vhodnú na komunikácii, kde bude jazdiť ťažká lesná technika.

**Na základe Vašej žiadosti a po porade s projektantom stavby Vám k predmetnej veci zasielame nasledovné vyjadrenia na Vami doručené otázky**

Odpoveď na otázku č. 1

Doplnenie a zmeny akceptované premietnuté vo Výkaze výmer v objektoch stavby SO 01,

SO 02, SO 03, SO 04 v objekte SO 05 neboli vykonané žiadne zmeny.

Odpoveď na otázku č. 2.

Doplnenie a zmeny akceptované premietnuté vo Výkaze výmer v objektoch stavby SO 01,

SO 02, SO 03, SO 04 v objekte SO 05 neboli vykonané žiadne zmeny.

Uvedenou aktualizáciou výkazov výmer v hore uvedených objektoch sa nemení termín predkladania cenových ponúk.

Lehota predkladania cenových ponúk uplynie dňa 13.12.2024 o 10.00 hod.