**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Stroje do vinice***  |
| ***Obstarávateľ:*** | AMDT AGRO s.r.o., SNP 250/75, **076 03 Hraň**, IČO: 36851388 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |   |
| ***Sídlo:***  |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno /nie  |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: MULČOVAČ**
 |
| * Z jemnozrnnej ocele QSt/E s trojbodovým závesom kat. I + II pre pripojenie vpredu alebo vzadu
* Mechanický stranový posun: MU-H 140-150: 40 cm; MU-H 160-220: 56 cm
* Prevodovka s voľnobehom a priechodovým hriadeľom s 540 ot./min., prestaviteľné na 1 000 ot./min.
* Kryt klinového remeňa s kontrolným otvorom
* Vysoko zušľachtené kladivá tvaru „M“ zo špeciálnej ocele
* Rotor s pokojným chodom so špeciálne tvarovanými držiakmi náradia usporiadanými do špirály
* Delené protiostrie upevniteľné skrutkami - „ žraločia plutva“
* Oporný valec na nastavenie výšky mulčovania
* Bočné oporné klzáky
* Vysoko zušľachtené výkyvné ochranné klapky z pružinovej ocele
* Dobré prispôsobenie sa terénu s rovnomerným rezom
* Veľmi dobrá kvalita mulčovania
* Kĺbový hriadeľ s tvrdenou vnútornou rúrkou
* Pracovný záber 180 cm
* Celková šírka stroja 197 cm
* Hmotnosť 535 kg
* Počet kladív 16
* Max výkon traktora pri ot. 540- 75
* Max výkon traktora pri ot. 1000- 90
* Hydraulický stranový posun
* Opotrebiteľná vložka v tele mulčovača
* Zadný záves
 |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: ŤAHANÝ ROSIČ DO VINOHRADOV**
 |
| * objem nádrže 1000 l
* špeciálna vzduchová komora pre usmernenie prúdu vzduchu
* Elektronické riadenie z kabíny traktora
* Dvojstupňová prevodovka na ventilátor (1:3,6 a 1:4,5)
* Vysokotlakové hadice s drôtovým plátnom na 160 bar
* Nádrž pre umytie rúk
* Nádrž technologickej vody 100 l
* Filter na nasávacej aj výtlačnej strane
* Nezávisle polohovateľné rozprašovacie hlavice
* Miešací injektor
* Výškový dosah 4- 5 m
* Výkon ventilátora min. 45 000 m3/h
* Možnosť nasávania vody - čerpadlá sú samonasávacie
* Typ čerpadla IP M 135 ( 130 l/min , 40 bar)
* Brzda spätného preklopenia
* Rozprašovacie hlavice 14 ks – so špeciálnymi dýzami ATR s vysokou rovnomernosťou pokrytia
* Ventilátor 800 mm,
* Počet lopatiek ventilátora 8 ks
* Hmotnosť 510 kg
* Veľkosť D/Š/V 3800, 1400, 2100
* Kardanový hriadeľ
* Tiahlo – oko záves
* Osvetlenie
* Potrebný výkon traktora 60 PS
 |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: DISKY DO VINICE**
 |
| * Robustný univerzálny rám
* Pracovný záber – 180 cm
* Možnosť uchytenia rámu do zadného i čelného trojbodového závesu traktora
* Univerzálne využitie rámu ako nosiča širokého spektra pracovného náradia
* 2 rady diskov
* priemer diskov 45 cm
 |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: OMIETAČ KMIENKOV TUNELOVÝ**
 |
| * Obojstranný omietač pre čistenie kmienkov a likvidáciu burín v oblasti príkmenného pásu
* Pracovné segmenty tvoria struny (tvrdená umelá hmota) uchytené na vertikálnej hriadeli
* Agregácia na závesný rám
* Mechanické nastavenie výšky ramien,hydraulické nastavenie šírky
* Záves pre pripojenie za traktor
* Priemer pracovného nástroja – 45 cm

  |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: KROVINOREZ**
 |
| * Zdvihový objem    51,6 cm3
* Výkon (kW/k)    2,4/3,3 kW / k
* Hmotnosť    9,3 kg
* Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))    101
* Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))    112
* Vibrácie rukoväte ľavá/pravá    3,4/2,8 m/s2
* Celková dĺžka bez rezného nástroja    1,79 m
* Objem palivovej nádržky    0,99 l
* 2-MIX/4-MIX-Motor    2-MIX
* M-Tronic (M)    áno
* Hnací hriadeľ    pevný
* AV-System    4-bodový
* ElastoStart    áno
* Automatická dekompresia    –
* ErgoStart (E)    áno
* Multifunkčná rukoväť    áno
* Okrúhla / obojručná rukoväť    – /áno
* Nastavenie rukoväte bez použitia náradia    áno
* Popruh / Ochranné okuliare    áno /áno
* Dodávaný žací nástroj    Žací list na trávu
 |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: POJAZDNÁ KOSAČKA**
 |
| * + Motor [**benzínový 4-takt**](https://www.romerx.sk/motor/benzinovy-4-takt)
	+ Výkon [kW] [**4.8**](https://www.romerx.sk/vykon-kw/4-8)
	+ Výkon [HP] [**6.5**](https://www.romerx.sk/vykon-hp/6-5)
	+ Zdvihový objem [cm³] [**201**](https://www.romerx.sk/zdvihovy-objem-cm3/201)
	+ Hmotnosť výrobku [kg] **57**
	+ Záber [cm] [**58**](https://www.romerx.sk/zaber-cm/58)
	+ Nastavenie výšky [mm] **50-90**
	+ Pojazd [**áno**](https://www.romerx.sk/pojazd/ano)
	+ Max. pracovný výkon [m³/hod] **15000**
	+ Ďaľšie vlastnosti [**2-rýchlosti vpred, nastaviteľné rukoväte, vodiaca klz**](https://www.romerx.sk/dalsie-vlastnosti/2-rychlosti-vpred-nastavitelne-rukovate-vodiaca-klznica)
 |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

*V prípade, že niektorá z technických požiadaviek predmetu zákazky odkazuje na konkrétny produkt je možné v cenovej ponuke ponúknuť jeho ekvivalent.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **iesto a dátum podpisu:** |  |