**technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | ***Stroje do vinice*** |
| ***Obstarávateľ:*** | AMDT AGRO s.r.o., SNP 250/75, **076 03 Hraň**,  IČO: 36851388 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |
| ***Platca DPH*** | Áno /nie |

**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: MULČOVAČ** |
| * Z jemnozrnnej ocele QSt/E s trojbodovým závesom kat. I + II pre pripojenie vpredu alebo vzadu * Mechanický stranový posun: MU-H 140-150: 40 cm; MU-H 160-220: 56 cm * Prevodovka s voľnobehom a priechodovým hriadeľom s 540 ot./min., prestaviteľné na 1 000 ot./min. * Kryt klinového remeňa s kontrolným otvorom * Vysoko zušľachtené kladivá tvaru „M“ zo špeciálnej ocele * Rotor s pokojným chodom so špeciálne tvarovanými držiakmi náradia usporiadanými do špirály * Delené protiostrie upevniteľné skrutkami - „ žraločia plutva“ * Oporný valec na nastavenie výšky mulčovania * Bočné oporné klzáky * Vysoko zušľachtené výkyvné ochranné klapky z pružinovej ocele * Dobré prispôsobenie sa terénu s rovnomerným rezom * Veľmi dobrá kvalita mulčovania * Kĺbový hriadeľ s tvrdenou vnútornou rúrkou * Pracovný záber 180 cm * Celková šírka stroja 197 cm * Hmotnosť 535 kg * Počet kladív 16 * Max výkon traktora pri ot. 540- 75 * Max výkon traktora pri ot. 1000- 90 * Hydraulický stranový posun * Opotrebiteľná vložka v tele mulčovača * Zadný záves |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: ŤAHANÝ ROSIČ DO VINOHRADOV** |
| * objem nádrže 1000 l * špeciálna vzduchová komora pre usmernenie prúdu vzduchu * Elektronické riadenie z kabíny traktora * Dvojstupňová prevodovka na ventilátor (1:3,6 a 1:4,5) * Vysokotlakové hadice s drôtovým plátnom na 160 bar * Nádrž pre umytie rúk * Nádrž technologickej vody 100 l * Filter na nasávacej aj výtlačnej strane * Nezávisle polohovateľné rozprašovacie hlavice * Miešací injektor * Výškový dosah 4- 5 m * Výkon ventilátora min. 45 000 m3/h * Možnosť nasávania vody - čerpadlá sú samonasávacie * Typ čerpadla IP M 135 ( 130 l/min , 40 bar) * Brzda spätného preklopenia * Rozprašovacie hlavice 14 ks – so špeciálnymi dýzami ATR s vysokou rovnomernosťou pokrytia * Ventilátor 800 mm, * Počet lopatiek ventilátora 8 ks * Hmotnosť 510 kg * Veľkosť D/Š/V 3800, 1400, 2100 * Kardanový hriadeľ * Tiahlo – oko záves * Osvetlenie * Potrebný výkon traktora 60 PS |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: DISKY DO VINICE** |
| * Robustný univerzálny rám * Pracovný záber – 180 cm * Možnosť uchytenia rámu do zadného i čelného trojbodového závesu traktora * Univerzálne využitie rámu ako nosiča širokého spektra pracovného náradia * 2 rady diskov * priemer diskov 45 cm |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: OMIETAČ KMIENKOV TUNELOVÝ** |
| * Obojstranný omietač pre čistenie kmienkov a likvidáciu burín v oblasti príkmenného pásu * Pracovné segmenty tvoria struny (tvrdená umelá hmota) uchytené na vertikálnej hriadeli * Agregácia na závesný rám * Mechanické nastavenie výšky ramien,hydraulické nastavenie šírky * Záves pre pripojenie za traktor * Priemer pracovného nástroja – 45 cm |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: KROVINOREZ** |
| * Zdvihový objem    51,6 cm3 * Výkon (kW/k)    2,4/3,3 kW / k * Hmotnosť    9,3 kg * Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))    101 * Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))    112 * Vibrácie rukoväte ľavá/pravá    3,4/2,8 m/s2 * Celková dĺžka bez rezného nástroja    1,79 m * Objem palivovej nádržky    0,99 l * 2-MIX/4-MIX-Motor    2-MIX * M-Tronic (M)    áno * Hnací hriadeľ    pevný * AV-System    4-bodový * ElastoStart    áno * Automatická dekompresia    – * ErgoStart (E)    áno * Multifunkčná rukoväť    áno * Okrúhla / obojručná rukoväť    – /áno * Nastavenie rukoväte bez použitia náradia    áno * Popruh / Ochranné okuliare    áno /áno * Dodávaný žací nástroj    Žací list na trávu |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: POJAZDNÁ KOSAČKA** |
| * + Motor [**benzínový 4-takt**](https://www.romerx.sk/motor/benzinovy-4-takt)   + Výkon [kW] [**4.8**](https://www.romerx.sk/vykon-kw/4-8)   + Výkon [HP] [**6.5**](https://www.romerx.sk/vykon-hp/6-5)   + Zdvihový objem [cm³] [**201**](https://www.romerx.sk/zdvihovy-objem-cm3/201)   + Hmotnosť výrobku [kg] **57**   + Záber [cm] [**58**](https://www.romerx.sk/zaber-cm/58)   + Nastavenie výšky [mm] **50-90**   + Pojazd [**áno**](https://www.romerx.sk/pojazd/ano)   + Max. pracovný výkon [m³/hod] **15000**   + Ďaľšie vlastnosti [**2-rýchlosti vpred, nastaviteľné rukoväte, vodiaca klz**](https://www.romerx.sk/dalsie-vlastnosti/2-rychlosti-vpred-nastavitelne-rukovate-vodiaca-klznica) |

*Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.Zároveň tiež predložením ponuky deklaruje, že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*

*V prípade, že niektorá z technických požiadaviek predmetu zákazky odkazuje na konkrétny produkt je možné v cenovej ponuke ponúknuť jeho ekvivalent.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **iesto a dátum podpisu:** |  |