Ve dne 25. 11. 2023 byla provedena sonda v podlaze 5. patra. Sonda prokázala dvojitou stropní konstrukci. Tloušťka prvního stropu přímo měřeného je 250 mm z toho je

-lino 2 mm

-podkladní beton 50 mm

-polystyrén s nakašírovanou hydroizolací 40 mm

-nosná konstrukce 150 mm (železobeton + I profily)

-vzduchová mezera 350 mm

-horní hrana druhé stropní konstrukce

-z nepřímého měření vychází tloušťka druhé stropní konstrukce 340 mm

-