**AGRO-S spol. s r. o.**

Dvorianky 184, 076 62 Dvorianky

IČO: 36185043; IČ DPH: SK2020031882

Tel: +421 56 6797127; E-mail: agros.kynces@dvorianky.onmicrosoft.com

**Technická špecifikácia**

|  |
| --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

V prípade konkrétnych technických označení zadávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

**Predmet zákazky č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Traktorová cisterna na aplikáciu hnojovice** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:****áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Objem nádrže | Min. 18 000 l |  |
| 2. | Materiál nádrže – sklolaminátová vinutá konštrukcia | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Výkon vývevy alebo čerpadla | Min. 12 000 l/min. |  |
| 4. | Horný plniaci otvor | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Nasávacia prípojka aj na boku nádrže  | Vyžaduje sa |  |
| 6. | Ovládanie cisterny z kabíny traktora | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Tandemový podvozok | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Pripojenie za traktor – guľa K 80 | Vyžaduje sa |  |
| 9. | Hydraulicky odpružené prípojné ojo cisterny | Vyžaduje sa |  |
| 10. | Natáčacia náprava | Vyžaduje sa |  |
| 11. | Hydraulicky zdvíhateľná náprava | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Zaťaženie na náprave | Min. 2 x 10 000 kg |  |
| 13. | Zadný trojbodový záves na uchytenie aplikátora | Vyžaduje sa |  |
| 14. | Nasávacie hadice | Min. 15 m |  |
| 15. | Rýchlosť | Min. 40 km/h |  |
| 16. | Miešacie zariadenie na DAM | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Predmet zákazky č. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Hnojovicový aplikátor** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca:  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:****áno / nie / hodnota)** |
| 1. | Použitie v kombinácii s traktorovou cisternou | Vyžaduje sa |  |
| 2. | Pripojenie k cisterne – pomocou zadného trojbodového závesu | Vyžaduje sa |  |
| 3. | Typ aplikátora - botkový | Vyžaduje sa |  |
| 4. | Pracovný záber | Min. 12 m |  |
| 5. | Počet botiek | Min. 45 ks |  |
| 6. | Hmotnosť | Max. 1 700 kg |  |
| 7. | STOP-DROP systém – zabraňuje odkvapkávaniu pri preprave | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Osvetlenie a komplet výbava pre cestnú premávku | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

**Sumarizácia cenových ponúk:**

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR:: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: