# Załącznik nr 2

# do Zaproszenia do złożenia oferty

# z dn. 07.05.2025 r.

**Nazwa postępowania:**

**„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka   
na działkach 4487, 2302, 2304/2, 2262/1”**

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | **ES.II.15/2025** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „Eko – Skawa” Sp. z o.o.**

**ul. 3 Maja 40 a, 34-220 Maków Podhalański**

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza Oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** | **Numer telefonu i faksu** |
| **1** |  |  |  |

**PRZEDMIAR ROBÓT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białka  na działkach 4487, 2302, 2304/2, 2262/1** | | | | | |
| Nr Pozycji przedmiaru | Nazwa i opis pozycji przedmiaru | Jednostka miary |  | Cena jednostkowa (bez VAT) | Wartość netto (bez VAT) |
|  |  | nazwa | Ilość |  | Iloczyn liczb z kolumn 4 i 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Roboty montażowe wraz z robotami ziemnymi, rozbiórkowymi, wykopami, umocnieniami, zasypami, odtworzeniami nawierzchni i rozścieleniem humusu** |  |  |  |  |
| 1 | Ułożenie kanału z rur kamionkowych fi 200 mm na podłożu i obsypce - podsypka pod rury z piasku gr. 20 cm, obsypka rurociągu - zasyp piaskiem do wys. 30 cm nad rurę, zasypywanie wykopów, wraz z rozbiórką nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych i podbudowy z kruszywa kamiennego, mechanicznie + roboty ziemne (wykopy, przekopy koparkami, nasypy, wywóz gruzu, pompowanie wody z wykopu, umocnienie ścian wykopu, itp.) - TEREN DROGI ASFALTOWE | mb | 21,6 |  |  |
| 2 | Wykonanie kanału z rur kamionkowych fi 200 metodą bezwykopową | mb | 18,4 |  |  |
| 3 | Ułożenie kanału z rur kamionkowych fi 200 mm na podłożu i obsypce - podsypka pod rury z piasku gr. 20 cm, obsypka rurociągu - zasyp piaskiem do wys. 30 cm nad rurę, zasypywanie wykopów wraz z rozbiórką nawierzchni z tłucznia i podbudowy z kruszywa kamiennego, mechanicznie + roboty ziemne (wykopy, przekopy koparkami, nasypy, wywóz gruzu, pompowanie wody z wykopu, umocnienie ścian wykopu, itp.) - TEREN DROGI TŁUCZNIOWE | mb | 112,6 |  |  |
| 4 | Ułożenie kanału z rur typu PVC łączone wcisk, fi 200 mm, rury kl. S SDR 34 SN 8 z wydłużonym kielichem na podłożu z materiałów sypkich o grubości 15 cm, obsypką - zasyp rurociągu piaskiem do wys. 30 cm nad rurę i zagęszczaniem nasypów ubijakami mechanicznymi, mechanicznie + roboty ziemne (wykopy, przekopy koparkami, nasypy, wywóz ziemi, pompowanie wody z wykopu, umocnienie ścian wykopu, ułożenie warstwy humusu itp.) - TEREN ZIELONY | mb | 55 |  |  |
| 5 | Odtworzenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, na szerokości wykopu, warstwa wiążąca o grubości 4 cm, warstwa ścieralna o grubości 4 cm oraz obsypanie poboczy na szer. 30 cm | m2 | 64,8 |  |  |
| 6 | Otworzenie nawierzchni żwirowej z kruszywa łamanego, warstwa dolna kruszywo o frakcji 31,5-63 mm o grubości 20 cm, wartstwa dolna kruszywo o frakcji 0-31,5 mm o grubości 15 cm | m2 | 146 |  |  |
| 7 | Studnie betonowe fi 600 wraz z właz żeliwnym | kpl | 6 |  |  |
| 8 | Studzienki PVC 425 | kpl | 3 |  |  |
| 9 | Próby szczelności | kpl | 1 |  |  |
| 10 | Inwentaryzacja geodezyjna | kpl | 1 |  |  |
| **Razem wartość netto:** | | | | |  |

**………………………………………………………….**

**Podpis elektroniczny Wykonawcy lub osoby upoważnionej[[1]](#footnote-2)**

1. *Formularz musi być opatrzony przez Wykonawcę/osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy* ***podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub*** ***kwalifikowanym podpisem elektronicznym*** [↑](#footnote-ref-2)