**Techn. špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Technológia dojenia oviec 2x24** |
| ***Prijímateľ / obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce,034 74 Liptovské Revúce 297, IČO: 31 624 421 |

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte)  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**CENOVÁ PONUKA**

| **P.č.** | **Položka**  | **Počet kusov** | **Cena za****1 ks v €** | **Cena celkom** **v € bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ovládač dojacieho miesta** Automatické sťahovanie dojacích strojovJemné a presné meranie prietoku mlieka na účely stiahnutia strojaMožné nastaviteľné časové operácieKontrolovanie dojacích súprav pri umývacích procesochSenzor sledovania prietoku mliekaOvládací panel s jedným tlačidlom  | **1 súbor** |  |  |
| **2.** | **Elektronický pulzátor – 2 vývody** Napájanie : 24V DCNastaviteľný počet pulzov 30-260/min | **48 ks** |  |  |
| **3.** | **Dojacie jednotky** Automatické ventily, ktoré sa sami otvoria pri nasadení na struk a pri odobratí zo struku sa sami uzavrú.Rýchlosť čistenia nad 15 l/min pri 50 kPa | **48 ks** |  |  |
| **4.** | **Sťahovacie valce** Funkcia auto-štart | **48 ks** |  |  |
| **5.** | **Dezinfekčné držiaky** rotačný prúd vody uchytenie priamo na dezinfekčné potrubienastavenie intenzity oplachu, resp. nastavenie prietoku vody | **48 ks** |  |  |
| **6.** | **Frekvenčný menič** Digitálny merač podtlaku s ochranou proti preťaženiu Možnosť nastavenia výšky vákua a výšky vákua pri preplachuMožnosť napojenia viacerých vývev paralelne alebo v kaskádovom móde | **1 ks** |  |  |
| **7.** | **Olejová, lopatková výveva s prídavným ventilátorom** výkon 3300 I/ min / 50 kPa7,5 kW motor400 - 690 V - 50 Hz110 litrová zásoba podtlaku | **3 ks** |  |  |
| **8.** | **Regulačný ventil s pomocným ventilom** Zachovanie úrovne podtlaku medzi 36 kPa a 50 kPa Regulovateľný prietok vzduchu s pomocným ventilom do 10000 l / min.  | **1 ks** |  |  |
| **9.** | **Čistiaci automat** konštantná teplota vody, udržiavanie stáleho podtlakuminimálne 4 programy umývaniaminimálne 10 voliteľných umývacích cyklov dostupné pre každý program, opakovateľné a prispôsobiteľnéautomatický štart na základe času, pre pred-oplachperistaltické dávkovacie pre automatické dávkovanie chémiepohotovostný režim umývacieho cyklu v prípade výpadku prúdumožnosť predčasného vypustenia vody zo systému kontrola stavu čistiacich prostriedkovexterný zásobník vody s ohrevom min. 8 kW a s objemom min. 160 l | **1 ks** |  |  |
| **10.** | **Doprava mlieka s čerpadlom**Nerezová zberná nádoba na mlieko s 3 ks hladinovými elektródami Objem min. 80 l Mliečne čerpadlo s príkonom min. 1,1 kWNerezový filter mlieka s filtračnými vložkami Poistka proti vtiahnutiu mlieka do podtlakového potrubia | **1 ks** |  |  |
| **11.** | **Montáž a doprava** | **súbor** |  |  |
| ***Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*** |
|  | **Cena celkom 1. až 11. bez DPH:** |  |
|  | DPH 23%: |  |
|  | **Cena celkom s DPH:** |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |