**Techn. špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Technológia dojenia oviec 2x24** |
| ***Prijímateľ / obstarávateľ:*** | Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce,  034 74 Liptovské Revúce 297, IČO: 31 624 421 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa:** | |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:*** |  |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:*** | Áno / Nie (vyberte) |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

**CENOVÁ PONUKA**

| **P.č.** | **Položka** | **Počet kusov** | **Cena za**  **1 ks v €** | **Cena celkom**  **v € bez DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ovládač dojacieho miesta**  Automatické sťahovanie dojacích strojov  Jemné a presné meranie prietoku mlieka na účely stiahnutia stroja  Možné nastaviteľné časové operácie  Kontrolovanie dojacích súprav pri umývacích procesoch  Senzor sledovania prietoku mlieka  Ovládací panel s jedným tlačidlom | **1 súbor** |  |  |
| **2.** | **Elektronický pulzátor – 2 vývody**  Napájanie : 24V DC  Nastaviteľný počet pulzov 30-260/min | **48 ks** |  |  |
| **3.** | **Dojacie jednotky**  Automatické ventily, ktoré sa sami otvoria pri nasadení na struk a pri odobratí zo struku sa sami uzavrú.  Rýchlosť čistenia nad 15 l/min pri 50 kPa | **48 ks** |  |  |
| **4.** | **Sťahovacie valce**  Funkcia auto-štart | **48 ks** |  |  |
| **5.** | **Dezinfekčné držiaky**  rotačný prúd vody  uchytenie priamo na dezinfekčné potrubie  nastavenie intenzity oplachu, resp. nastavenie prietoku vody | **48 ks** |  |  |
| **6.** | **Frekvenčný menič**  Digitálny merač podtlaku s ochranou proti preťaženiu  Možnosť nastavenia výšky vákua a výšky vákua pri preplachu  Možnosť napojenia viacerých vývev paralelne alebo  v kaskádovom móde | **1 ks** |  |  |
| **7.** | **Olejová, lopatková výveva s prídavným ventilátorom**  výkon 3300 I/ min / 50 kPa  7,5 kW motor  400 - 690 V - 50 Hz  110 litrová zásoba podtlaku | **3 ks** |  |  |
| **8.** | **Regulačný ventil s pomocným ventilom**  Zachovanie úrovne podtlaku medzi 36 kPa a 50 kPa  Regulovateľný prietok vzduchu s pomocným ventilom do 10000 l / min. | **1 ks** |  |  |
| **9.** | **Čistiaci automat**  konštantná teplota vody, udržiavanie stáleho podtlaku  minimálne 4 programy umývania  minimálne 10 voliteľných umývacích cyklov dostupné pre každý program, opakovateľné a prispôsobiteľné  automatický štart na základe času, pre pred-oplach  peristaltické dávkovacie pre automatické  dávkovanie chémie  pohotovostný režim umývacieho cyklu v prípade výpadku  prúdu  možnosť predčasného vypustenia vody zo systému  kontrola stavu čistiacich prostriedkov  externý zásobník vody s ohrevom min. 8 kW a s objemom min. 160 l | **1 ks** |  |  |
| **10.** | **Doprava mlieka s čerpadlom**  Nerezová zberná nádoba na mlieko s 3 ks hladinovými elektródami  Objem min. 80 l  Mliečne čerpadlo s príkonom min. 1,1 kW  Nerezový filter mlieka s filtračnými vložkami  Poistka proti vtiahnutiu mlieka do podtlakového potrubia | **1 ks** |  |  |
| **11.** | **Montáž a doprava** | **súbor** |  |  |
| ***Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Zároveň tiež deklaruje , že je oprávnený dodávať predmet zákazky.*** | | | | |
|  | **Cena celkom 1. až 11. bez DPH:** | | |  |
|  | DPH 23%: | | |  |
|  | **Cena celkom s DPH:** | | |  |
|  |  | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |