**Technická špecifikácia A**

**Predmet zákazky: Interiérové vybavenie Zariadenia podporovaného bývania Jesenské – Výzva č. 58**

**Kuchynské linky – spolu 3 ks:** 1. NP, 2.NP a miestnosť pre personál

**Umiestnenie:** zrekonštruovaný dom **Zariadenia podporovaného bývania**, Ul. Družstevná 104, 980 02 Jesenské.

1. **Kuchynská linka rohová 1. NP -** zostava pozostáva z :

* **Spodná časť :** 2ks pracovná doska,

2 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka drezová otvorená s podjazdom pre vozičkára,

1 ks skrinka príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou a prípravou pre vstavanú elektrickú rúru,

1 ks skrinka zásuvková so zabudovanou výsuvnou doskou,

1 ks skrinka policová jednodverová

* **Vrchná časť :** 2 ks skrinka policová dvojdverová,

1 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka digestorová.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | **ks** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[1]](#footnote-2)** |
| **Spodná časť a horná časť kuchynskej linky** | | | **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Presne[[2]](#footnote-3)\*** | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | **1** |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | **1** |  |
| Šírka kuchynskej linky | mm | 3700 | **1** |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky  Vysúvateľná pracovná doska s podjazdom (pre vozičkárov) súčasť zásuvkovej skrinky | mm  mm | 3400  500 | **2**  **1** |  |
| Skrinka spodná drezová[[3]](#footnote-4) otvorená s podjazdom (pre vozičkárov) bez dverí a podnože | mm | 800 | **1** |  |
| Skrinka spodná príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou | mm | 600 | **1** |  |
| Spodná skrinka so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 500 | **1** |  |
| Spodná skrinka jednodverová s jednou policou so šírkou dvierok 500 mm (skrinka umiestnená v rohu linky) | mm | 900 | **1** |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 400 | **1** |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 800 | **1** |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 1000 | **1** |  |
| Horná skrinka digestorová | mm | 600 | **1** |  |
| Pracovná doska (2800 mm + 900 mm) kratšia pracovná doska podopretá bočnicou – uzavretá na pravej strane z materiálu z akého bude stolová doska | ks |  | **2** |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | |
| Všetky zásuvky s doťahom, všetky dvierka na linke s tlmením | | | |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Rozmer horných skriniek 900mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm | | | |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW 7 alebo UKW 5 - hliník | | | |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek | | | |  |
| Kovanie s tlmením | | | |  |
| Zaoblené vonkajšie rohy pracovnej dosky v rádiuse 400 mm (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy aby nedochádzalo k úrazom) | | | |  |
| Farba:  korpus biela základná W 908- biela perlička  dvierka dub bardolíno prírodné H 1145  pracovná doska chromix biely F 637 | | | |  |

1. **Kuchynská linka 2. NP -** zostava pozostáva z :

* **Spodná časť :** 2ks pracovná doska,

1 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka zásuvková so zabudovanou výsuvnou doskou,

1 ks skrinka príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou,

1 ks skrinka otvorená drezová s podjazdom pre vozíčkára,

1 ks skrinka dvojdverová policová (umiestnená pod oknom),

1 ks skrinka policová jednodverová (umiestnená pod oknom

* **Vrchná časť :** 1 ks skrinka policová- dvojdverová,

2 ks skrinka policová jednodverová,

1 ks skrinka digestorová

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | **ks** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[4]](#footnote-5)** |
| **Spodná časť a horná časť kuchynskej linky** | | | **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Presne[[5]](#footnote-6)\*** | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | **1** |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | **1** |  |
| Šírka kuchynskej pracovnej dosky (2600 mm+1200 mm) | mm | 3800 | **1** |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky | mm | 2600 | **1** |  |
| Vysúvateľná pracovná doska s podjazdom (pre vozíčkarov) súčasť zásuvkovej skrinky | mm | 600 | **1** |  |
| Spodná skrinka policová jednodverová 1 ks políc | mm | 600 | **1** |  |
| Spodná skrinka so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 600 | **1** |  |
| Spodná skrinka otvorená drezová[[6]](#footnote-7) s podjazdom pre vozičkára | mm | 800 | **1** |  |
| Skrinka spodná príprava pre varnú zostavu s odkladacou zásuvkou | mm | 600 | **1** |  |
| Spodná skrinka jednodverová s 2 ks políc (umiestnená na boku pod oknom) | mm | 400 | **1** |  |
| Spodná skrinka dvojdverová s 2 ks políc (umiestnená na boku pod oknom) | mm | 800 | **1** |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 600 | **2** |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 800 | **1** |  |
| Horná skrinka digestorová | mm | 600 | **1** |  |
| Pracovná doska | ks |  | **2** |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | |
| Všetky zásuvky s doťahom - blum, všetky dvierka na linke s tlmením | | | |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Rozmer horných skriniek 900mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Rozmer šírky kuchynskej linky a zásteny ku linke sa líšia, pretože dve skrinky budú umiestnené na vedľajšej stene pod oknom! | | | |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm | | | |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW7 alebo UKW 5 - hliník | | | |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek | | | |  |
| Kovanie s tlmením | | | |  |
| Zaoblené rohy pracovnej dosky v rádiuse 400 mm (nábytok nemôže mať ostré hrany a rohy aby nedochádzalo k úrazom) | | | |  |
| Farba:  korpus biela základná W 908- biela perlička  dvierka dub bardolíno prírodné H 1145  pracovná doska chromix biely F 637 | | | |  |

1. **Kuchynská linka miestnosť pre personál -** zostava pozostáva z :

* **Spodná časť :** 1ks pracovná doska,

1 ks zástena vo farbe pracovnej dosky,

1 ks skrinka drezová policová dvojkrídlová,

1 ks skrinka zásuvková,

* **Vrchná časť :** 1 ks skrinka policová dvojdverová,

1 ks skrinka policová jednodverová.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Parametre požadované verejným obstarávateľom** | | | **ks** | **Uchádzačom ponúknuté technické parametre[[7]](#footnote-8)** |
| **Spodná časť a horná časť kuchynskej linky** | | | **Označenie (výrobná značka/ model) ponúkaného tovaru:** |
| **Parameter** | **Jednotka** | **Presne[[8]](#footnote-9)\*** | doplní uchádzač |
| Štandardná výška kuchynskej linky | mm | 860 | **1** |  |
| Štandardná hĺbka pracovnej plochy | mm | 600 | **1** |  |
| Štandardná šírka kuchynskej linky | mm | 1200 | **1** |  |
| Zástena vo farbe pracovnej dosky | mm | 1200 | **1** |  |
| Spodná skrinka dvojdverová policová drezová[[9]](#footnote-10) - 1 ks polica | mm | 800 | **1** |  |
| Skrinka spodná so zásuvkami - 4 ks zásuviek | mm | 400 | **1** |  |
| Horná skrinka jednodverová policová – 2 ks políc | mm | 400 | **1** |  |
| Horná skrinka dvojdverová policová – 2 ks políc | mm | 800 | **1** |  |
| Pracovná doska | ks | - | **1** |  |
| **Ďalšie požiadavky/technické vlastnosti:** | | | | |
| Všetky zásuvky s doťahom - blum, všetky dvierka na linke s tlmením | | | |  |
| Rozmer dolných skriniek 820mm x 460mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Rozmer horných skriniek 700mm x 300mm (v x h) šírky jednotlivých skriniek sú uvedené vyššie | | | |  |
| Materiál – laminovaná DTD, fóliovaná MDF doska min.18 mm | | | |  |
| Madlá vrchných a spodných skriniek - profil UKW7 alebo UKW 5 - hliník | | | |  |
| Otváranie dvierok podľa typu skriniek | | | |  |
| Kovanie s tlmením | | | |  |
| Farba:  korpus biela základná W 908- biela perlička  dvierka dub bardolíno prírodné H 1145  pracovná doska chromix biely F 637 | | | |  |

1. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.** [↑](#footnote-ref-2)
2. **Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-3)
3. **Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky.** [↑](#footnote-ref-4)
4. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.** [↑](#footnote-ref-5)
5. **Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-6)
6. **Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky** [↑](#footnote-ref-7)
7. **Uchádzač doplní údaje – pri číselných hodnotách parametrov konkrétne ponúknuté hodnoty, pri ďalších požiadavkách „áno/nie“. Kuchynské spotrebiče nie sú predmetom obstarávania tejto zákazky.** [↑](#footnote-ref-8)
8. **Rozloženie a rozmery komponentov kuchynskej linky (tam kde nie sú určené) pre potreby vypracovania ponuky je v kompetencii uchádzača za predpokladu, že zostanú zachované pôdorysné rozmery kuchynskej linky.**

   **\* Vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce objektu, do ktorého sa predmetný tovar obstaráva sa výsledné parametre môžu líšiť od požadovaných presných parametrov. Verejný obstarávateľ v tomto prípade bude tolerovať úpravu parametrov obstaraného tovaru, ktoré sa zistia pri výslednom zameraní v tolerancii +/- 10 cm.** [↑](#footnote-ref-9)
9. **Drez s batériou a sifónom nie je predmetom obstarávania tejto zákazky.** [↑](#footnote-ref-10)