Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

|  |  |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
| IČO : | 00203572 |
| Sídlo: | Poriadie 273, 906 22 Poriadie |
| Názov / predmet zákazky: | Nesený univerzálny cepový mulčovač pre polia a lúky s horizontálnou osou rotácie |

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA | |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Nesený univerzálny cepový mulčovač pre polia a lúky s horizontálnou osou rotácie |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: | |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre uveďte ÁNO/NIE |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Pracovný záber min. 6 m a max. 6,5 m |  |
| Hydraulické sklápanie s transportná šírkou max. 3,00 m |  |
| Transportná výška max. 3,60 m |  |
| Horizontálna os rotácie pracovných ústrojentiev |  |
| Rotor priemer valca max. 300 mm |  |
| PTO hriadeľa 1000 ot./min |  |
| Vonkajší priemer rotora max. 600 mm |  |
| Široké kladivkové nože min. 50 ks |  |
| Oporné otočné kolesá s možnosťou výmeny za kopírovací valec |  |
| Reťazová clona |  |
| Vymeniteľná oporná vložka v tele mulčovača |  |
| Osvetlenie pri jazde na cestných komunikáciách |  |
| Výškovo nastaviteľné lyžiny - plazy |  |

**Cenová ponuka:**

Predmet zákazky:

Nesený univerzálny cepový mulčovač pre polia a lúky s horizontálnou osou rotácie **– 1 ks**

|  |  |
| --- | --- |
| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| Nesený univerzálny cepový mulčovač pre polia a lúky s horizontálnou osou rotácie  (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

**Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO** - **NIE**

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu