Príloha č. 1 súťažných podkladov

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky, vlastný návrh plnenia

**Koterce pre služobné policajné psy**

**Všeobecné vymedzenie predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je zabezpečenie kotercov pre služobných policajných psov, odboru kynológie a hipológie PPZ MV SR.

**Plnenie:** Rámcová dohoda na 36 mesiacov,

**Miesta dodania tovaru:**

- OSK Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami 3, Liptovský Mikuláš – 8ks

- OSK Žilina - Turie 491, Žilina – 4ks

- OSK Martin - Hlboká 18 Martin – 3ks

- OSK Spišská Nová Ves - ul. Radlinského č. 34, 052 01, Spišská Nová Ves – 2ks

- OSK Michalovce - ul. Štúrová č. 1, Michalovce – 3ks

- OSK Trebišov - obec Čerhov, 076 81, okr. Trebišov – 4ks

- OSK Rožňava - Námestie 1. mája č. 3, Rožňava – 3ks

- OSK Svidník - Sov. Hrdinov č. 200/35, 089 01 Svidník – 6ks

- OSK Humenné - Nemocničná č. 1, 066 01 Humenné – 1ks

- OSK Vranov nad Topľou - Nemocničná č. 578/4, 093 01 Vranov nad Topľou – 2ks

- OSK Bardejov - Partizánska č. 42, 085 03 Bardejov – 2ks

- OSK Prešov - Ovocinárska č. 25, 083 01 Sabinov – 4ks

- OSK Poprad - Poprad-Kvetnica č. 4047, 058 01 Poprad – 6ks

- OSK Kežmarok - Nižná brána č. 6, 060 01 Kežmarok – 6ks

- OSK Stará Ľubovňa - Levočská č. 393/5702, 065 41 Stará Ľubovňa – 3ks

- OSK Bratislava - Vývojová č. 585, Rusovce 851 10 – 25ks

- RHCP BA - Letisko M. R. Štefánika, Ivanská cesta, 820 01 Bratislava – 10ks

- RHCP PO (Prešov) - Letisko Poprad - Tatry, Na letisko 100, 058 89 Poprad – 3ks

- RHCP PO (Košice) - Medzinárodné letisko Košice, K letisku 6, 040 17 Košice – Barca - 4ks

- Poriečne oddelenie - Prístavná 776, 821 09 Bratislava – 2ks

- UOU - Vranovská 1, Bratislava 85101 – 4ks

- OPI Slovenské Ďarmoty - Slovenské Ďarmoty 55, 99107 – 2ks

- OPI Košice - Lorinčík 150, Košice - Pereš , 040 01 – 1ks

- OSK Galanta - Oddelenie sl. kynologie PZ, Matúškovská cesta 878/5, Galanta – 10ks

- OSK Trnava - Oddelenie sl. kynológie, Priemyselná 7, Trnava – 7ks

- OSK Dunajská Streda - Oddelenie sl. kynológie, Ádorská 34, Dun. Streda – 7ks

- OSK Trenčín - Jilemnického 1, Trenčín – 16ks

- OSK Pov. Bystrica - Kukučínova 186/1, Pov. Bystrica – 5ks

- OSK Prievidza - Riečna 14, Prievidza – 6ks

- OSK Lučenec - Begova 33, Lučenec 984 01 – 5ks

- OSK Brezno - Šrámkova 3, Brezno 977 01 – 2ks

- OSK Zvolen - Borovnianská cesta 58, Zvolen 960 01 – 5ks

- OSK Veľký Krtíš - Banícka 20, Veľký Krtíš 990 01 – 6ks

- SKV OKH PPZ - Malé Leváre 467, Malé Leváre – 55ks

- SCHSP OKH PPZ - miesto zloženia kotercov -Vápencova 36, 840 09 Bratislava – 45ks

- SŠV OKH PPZ - Vápencova 36, 840 09 Bratislava – 23ks

**Predpokladané množstvo tovaru:** spolu 300 kusov, z toho:

* 250 kusov s finálnou montážou a uvedením do prevádzky
* 50 kusov v rozloženom stave (užívateľská dokumentácia vrátane návodu na použitie a údržbu koterca).

**Minimálne technické parametre predmetu zákazky:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality** | | **Vlastný návrh plnenia**  (doplní uchádzač)  **Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu** | |
| **Položka č. 1 – Koterec pre služobné policajné psy** | | **Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)** | **Uchádzač uvedie „áno/nie“** |
| **Množstvo** | **300 ks** |
| **Charakteristika** | Samostatná prenosná oceľová rámová konštrukcia povrchovo ošetrená žiarovým zinkovaním.  Všetky oceľové časti koterca povrchovo ošetrené žiarovým zinkovaním. | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Rozmer** | Celkové rozmery:  šírka: mini. 200 cm, max. 205 cm  dĺžka: min. 400 cm, max. 405 cm  výška prednej steny:  min. 210 cm, max. 220 cm  výška zadnej steny:  min. 190 cm, max. 205 cm | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Opláštenie koterca** | plech o hrúbke minimálne 2 mm, okrem prednej steny koterca | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Predná stena koterca** | vyplnená zvislým mrežovaným tyčovým materiálom s rozostupom max 10 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Dvere** | jednokrídlové von otváravé o šírke minimálne 90 cm a výške minimálne 200 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Misky na jedlo a vodu** | umiestnené tak, aby bola zabezpečená funkčnosť a bezpečnosť z pohľadu ustajnenia psov a psovodov v rámci manipulácie so psom  možnosť zabudovať aj do dvier koterca | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Rám dverí** | kovový, výplň zvislým mrežovaným tyčovým materiálom s rozostupom max 10 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Strecha** | prečnieva prednú stranu koterca o minimálne 75 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Bočné a zadná strana strechy** | prispôsobené na zvod dažďovej vody | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Materiál strechy koterca** | trapézový plech o hrúbke minimálne 1 mm a výške trapézu minimálne 35 mm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Osvetlenie** | Inštalované vnútorné vodotesné osvetlenie koterca, ktoré spĺňa všetky požiadavky z hľadiska bezpečnosti. Vypínač osvetlenia inštalovaný mimo interiér koterca do výšky 150 cm nad podlahu. Spĺňa požiadavky na vodotesnosť a prevádzkovú bezpečnosť. | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Podlaha** | rámová konštrukcia, navrhnutá tak aby zaručila pevný podklad a zamedzila pruženiu povrchovej platne.  platňa z odolného materiálu, protišmykový povrch, odolný voči chemikáliám, ľahko čistiteľný o hrúbke minimálne 3 cm. | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Búda pre psa** | Vonkajšie rozmery búdy:  dĺžka: 120 cm  šírka: 80 cm  výška: 90 cm  Rozmery vchodu:  40 x 65 cm  Vzduchová medzera medzi búdou a podlahou koterca:  10 cm  Búda pre psa nebude trvalo umiestnená v koterci. | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Izolácia búdy** | minimálne 2 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hrúbka stien búdy** | minimálne 2 cm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Strecha búdy** | rovná pultová odoberateľná alebo výklopná | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Hrany vstupného otvoru do búdy** | ošetrené oplechovaním z plechu o hrúbke min. 0,6 mm | *(Doplní uchádzač)* | N/A |
| **Možnosť ukotvenia koterca do zeme** | - | N/A | *(Doplní uchádzač)* |
| **Odolnosť voči poveternostným podmienkam** | - | N/A | *(Doplní uchádzač)* |

**Záruka**

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole.

***Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy****:*

1. V cene jedného kusu musia byť započítané všetky náklady, ktoré môže uchádzač účtovať verejnému obstarávateľovi, t. j. cena musí byť konečná a nie je možné ju navyšovať o dodatočné náklady spojené s dodaním tovaru.
2. V ponuke uchádzača musia byť uvedené všetky náklady spojené s dopravou a tovarom/službou/montážnými prácami, ktoré si môže uchádzač účtovať voči verejnému obstarávateľovi. Cena musí zahŕňať dodanie tovaru spolu s balným, vyloženie do miesta dodania s finálnou montážou a uvedením do prevádzky.
3. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
4. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
5. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ponúkaný tovar vyrobený na mieru.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar v kvalite I. triedy, funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V prípade, že dodaný tovar vykazuje preukázateľné vady, nedostatočnú kvalitu, rozdiel v množstve a zámenu tovaru v porovnaní so zmluvou, dodávateľ je povinný na vlastné náklady odviezť a dodať nový tovar. K neprevzatiu tovaru bude spísaný protokol, z ktorého bude zrejmý dôvod, pre ktorý nebol tovar prevzatý a bude uvedený náhradný termín dodania nového tovaru. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
7. Všetky komponenty uvedené v špecifikácií musia byť vzájomne kompatibilné a zmontovateľné a demontovateľné a opakovane použiteľné.

***Iné požiadavky na predmet zákazky, resp. vlastný návrh plnenia:***

Uchádzač musí spolu s vlastným návrhom plnenia predložiť elektronicky s využitím elektronického prostriedku JOSEPHINE nasledovné:

1. Užívateľská dokumentácia - návod na použitie a údržbu koterca.

2. Technický (produktový) list obsahujúci najmä rozmery, materiálové vyhotovenie, povrchovú úpravu, typ konštrukcie, spôsob ukotvenia a odolnosť voči poveternostným podmienkam.

3. Fotodokumentácia produktu alebo vizualizácie.

**Informácie a požiadavky na predmet zákazky**

Pokiaľ by sa v opise predmetu zákazky nachádzali technické požiadavky, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby a ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, tak verejný obstarávateľ dopĺňa takýto odkaz slovami „alebo ekvivalentný“, Uchádzač v takomto prípade vo svojej ponuke môže použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, úžitkové, funkčné a prevádzkové charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú požadované výrobky určené a to na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač

**Ďalšie informácie:**

1. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky je 30 dní od doručenia a potvrdenia objednávky v rámci účinnosti rámcovej dohody.