**Przedmiar robót**

**.................................................................................................................**

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

**Lokalizacja ...........................................ul..................................Nr.......**

(kod - miejscowość)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa**  **ustalenia** | Opis robót | **Jedn. miary** | Obmiar |

|  |
| --- |
| **1. Malowanie pomieszczeń biurowych w budynku administracji PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła**  *Kod CPV: 45442100-8* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1204-08-050* | *Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) oraz przyklejenie siatki tynkarskiej na łączeniach płyt gipsowych z obmiar : 1184.13 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *1 184,13* |
| *2* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U1134-0201-050* | *Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 1184.13m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *1 184,13* |
| *3* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1204-01-050* | *Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych sufitów obmiar : parter 142.38+ podasze 97.68 Razem =240.06 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *240,06* |
| *4* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U1134-0201-050* | *Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 944.07 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *0,00* |
| *5* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1204-02-050* | *Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi starych tynków wewnętrznych ścian obmiar 944.07 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *944,07* |
| *6* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U0004-04-040* | *Montaż desek odbojowych na ścianie z płyty stplarskiej o przekroju 200x25 mm ,okleina naturalna dostosowana kolorystycznie do mebli pomieszczenia obmiar : biuro sekretarza 3.50 m + piętro 6.00 Razem 9.50 m*  *krotność= 1,00* | *m* | *9,50* |
| *7* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01W1216-01-050* | *Zabezpieczenie podłóg i mebli folią folią malarską przed malowaniem obmiar : parter 142.38 + poddasze 146.00 Razem = 288.38 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *288,38* |
| *8* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-02W0516-02-090* | *Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego , demontaż i ponowny montaż do malowania pomieszczeń obmiar : 9 kpl*  *krotność= 1,00* | *kpl* | *9,00* |
| *9* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *Kalkul . indywid.-090* | *Wynoszenie oraz wnoszenie mebli biurowych z pomieszczen malowanych obmiar : 1 kpl*  *krotność= 1,00* | *kpl* | *1,00* |

|  |
| --- |
| **2. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego żywicznego na korytarzach** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *10* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1202-09-050* | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 pod tynk mozaikowy obmiar : korytarz dół ; 1,70+11.50+1.27 +0.90+1.44+0.90+9.35+0.82=27,88x1.40=39.04- drzwi 1.00+x3+1.67)x1.40=6.34 + przedsionek na zaplecze 3.00x2+1.66+1.49x2+2.15x2)x1.40-drzwi 1.00x1.40=18.12 m2 Korytarz góra 12.10+5.35+4.02+1.92=23.34x1.40-drzwi 1.00x1.40x10 szt =12.14 m2 Razem 69.30 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *69,30* |
| *11* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-232611-02-050* | *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar : 69.30*  *krotność= 1,00* | *m2* | *69,30* |
| *12* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-232612-06-050* | *Przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar : 69.30 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *69,30* |
| *13* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-230931-01-050* | *Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej obmiar : 69.30 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *69,30* |
| *14* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *Kalkul. indywid.-050* | *Wykonanie cienkowarstwowej tynku mozaikowego żywicznego ziarno 1 mm obmiar : 69.30 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *69,30* |

|  |
| --- |
| **3. Straż leśna** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *15* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1204-08-050* | *Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) obmiar : 4.30x4.22+( 4.30+4.22)x2x2.30+ W C 2.45x0.90+1.40x)x1.80=43.87 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *43,87* |
| *16* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02U1134-0201-050* | *Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) obmiar : 43.87 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *43,87* |
| *17* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 2-02I1505-03-050* | *Dwukrotne malowanie z gruntowaniem podłoży gipsowych farbą emulsyjną Silikonową obmiar : 43.87 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *43,87* |
| *18* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1202-08-050* | *Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 pod tynk mozaikowy obmiar : 2.31+2.40+0.92+0.60x2+1.52x2+0.80=10.67x1.40=14.94-drzwi 1.00x1.40x2=2.80 Razem =12.14 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *12,14* |
| *19* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-232611-02-050* | *Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą,poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar : 12.14*  *krotność= 1,00* | *m2* | *12,14* |
| *20* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-232612-06-050* | *Przyklejenie warstwy siatki na ścianach obmiar : 12.14 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *12,14* |
| *21* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 00-230931-01-050* | *Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej obmiar : 12.14 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *12,14* |
| *22* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *Kalkul. indywid.-050* | *Wykonanie cienkowarstwowej tynku mozaikowego żywicznego ziarno 1 mm obmiar : 12.14 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *12,14* |
| *23* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01W1216-01-050* | *Zabezpieczenie podłóg i mebli folią folią malarską przed malowaniem obmiar : 4.30x4.22=18.15 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *18,15* |
| *24* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *Kalkul . indywid.-090* | *Wynoszenie oraz wnoszenie mebli biurowych z pomieszczen malowanych obmiar : 1 kpl*  *krotność= 1,00* | *kpl* | *1,00* |
| *25* | ***wg nakładów***  ***rzeczowych***  *KNR 4-01I1210-10-050* | *Dwukrotne lakierowanie emalią olejno-żywiczną stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2 obmiar : 0.90x2.00x2.75 wspł.+ 2.90x2.48)x2 =19.33 m2*  *krotność= 1,00* | *m2* | *19,33* |