**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Chlorator wody do przyłączy – 2 sztuki**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych chloratorów wody przeznaczonych do przyłączy lub stacji dozujących środki chemiczne, zamontowanych na mobilnych wózkach transportowych.

1. **Wymagane parametry techniczne:**
2. Stacja dozująca powinna być zamontowana na mobilnym wózku transportowym przystosowanym do jej obsługi i transportu oraz posiadać aktualny atest PZH dopuszczający do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
3. Urządzenie powinno posiadać elektryczne sterowanie procesu dozowania roztworów chemicznych.
4. Pompa dozująca powinna umożliwiać uruchamianie poprzez czujnik przepływu, wyłącznik czasowy lub ręcznie za pomocą przełącznika Wył./Zał.
5. Pompa dozująca musi być sterowana elektronicznie, wyposażona w optyczny sygnalizator opróżnienia zbiornika oraz w zabezpieczenie przed pracą na sucho (automatyczne wyłączenie pompy).
6. Zbiornik wykonany z polietylenu (PE), z zamykaną pokrywą oraz wytłoczoną podziałką w litrach umożliwiającą kontrolę ilości roztworu.
7. W zestawie powinien znajdować się przewód ssawny.
8. Przewód dozujący o długości co najmniej 2 metrów.
9. Stacja powinna być wyposażona w:
10. mieszadło ręczne,
11. lancę ssącą,
12. inżektor.
13. Urządzenie musi być dostarczone wraz z instrukcją obsługi w języku polskim.
14. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, a jego rok produkcji nie starszy niż 2024.
15. Gwarancja producenta – minimum 12 miesięcy.