**2025002 – Chodník Olomoucká**

**Technický popis:**

* Odstranění stávajících živičných vrstev
* Vytrhání obrub u napojení na chodník u Tesca
* Osazení nových oboustranných obrub
* Odkop stávající komunikace 0,2m
* Hutnění pláně
* Zřízení nové vpusti + přípojka na sklolaminát DN 400
* Podklad ze štěrkodrti tl. 0,2m
* Kladení zámkové dlažby
* Zřízení ochrany proti vlhkosti z nopové folie u zdi