# Technický popis

## Komenského\_1

* odstranění asfaltu
* vytrhání obrub
* vytrhání lemování z kostek 8/10
* očištění obrub a kostek pro zpětnou montáž
* bourání vpustí
* D+M nových komplet vpustí
* osazení kamenných obrub do lože z betonu
* osazení jednořádku do lože z betonu
* výšková úprava šachet, mříží, hrnců
* zalití trhlin v podkladním asfaltu
* spojovací postřik
* podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm
* případná sanace

## Komenského\_2

* odstranění asfaltu
* vytrhání obrub
* vytrhání lemování z kostek 8/10
* očištění obrub a kostek pro zpětnou montáž
* bourání vpustí
* D+M nových komplet vpustí
* osazení kamenných obrub do lože z betonu
* osazení jednořádku do lože z betonu
* výšková úprava šachet, mříží, hrnců
* zalití trhlin v podkladním asfaltu
* spojovací postřik
* podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm
* případná sanace

## Komenského\_3

* odstranění asfaltu
* vytrhání obrub
* vytrhání lemování z kostek 8/10
* očištění obrub a kostek pro zpětnou montáž
* bourání vpustí
* D+M nových komplet vpustí
* osazení kamenných obrub do lože z betonu
* osazení jednořádku do lože z betonu
* výšková úprava šachet, mříží, hrnců
* zalití trhlin v podkladním asfaltu
* spojovací postřik
* podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm
* případná sanace

## Havlíčkova

* odstranění asfaltu
* bourání vpustí
* D+M nových komplet vpustí
* výšková úprava šachet, mříží, hrnců
* zalití trhlin v podkladním asfaltu
* spojovací postřik
* podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm
* případná sanace

## Palouková

* odstranění asfaltu
* vytrhání obrub
* očištění obrub pro zpětnou montáž
* bourání vpustí
* D+M nových komplet vpustí
* osazení kamenných obrub do lože z betonu
* výšková úprava šachet, mříží, hrnců
* zalití trhlin v podkladním asfaltu
* spojovací postřik
* podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm
* případná sanace