**Opis predmetu zákazky k výzve č. 7 v rámci DNS 31/2019**

1. **Názov predmetu zákazky:** „Zabezpečenie sieťových multifunkčných zariadení pre Ministerstvo financií SR“

Predmetom zákazky zadávanej v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako „DNS“) je zabezpečenie sieťových multifunkčných zariadení v počte 4 kusov

1. **Hlavný CPV kód:**

30232110-8 Laserové tlačiarne,

32581200-1 Faxové zariadenie

1. **S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:**
2. dodanie a vyloženie tovaru v mieste dodania.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
4. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.
5. Verejný obstarávateľ má právo v prípade pochybností si vyžiadať zariadenia na otestovanie, čo je dodávateľ povinný poskytnúť do piatich (5) pracovných dní. Ak má objednávateľ odôvodnenú pochybnosť o tom, že dodaná vzorka nezodpovedá požadovanej špecifikácií, dodávateľ zabezpečí preukázanie zhody z ponúkanou špecifikáciou, obvyklým spôsobom, treťou nezávislou odbornou stranou, ktorá má oprávnenie takúto zhodu preukázať, do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o preukázanie zhody tovaru.
6. Záručná doba na dodaný tovar sa požaduje tridsaťšesť (36) mesiacov .
7. Záručný servis na dodaný tovar sa požaduje vykonávať v mieste inštalácie u kupujúceho alebo na mieste dodania tovaru s odozvou max. nasledujúci pracovný deň.
8. **Lehota na dodanie predmetu zákazky** sa požaduje do 30 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dodávka bude jednorazová. Tovar sa musí fyzický prebrať v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.
9. **Miestom dodania je:**  Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

81782 Bratislava, Slovenská republika

1. **Technická špecifikácia predmetu zákazky:**

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

**Sieťové multifunkčné zariadenia**

Počet kusov – 4

|  |  |
| --- | --- |
| Všeobecné | **Odporúčané zariadenie M776z / 3WT91A** |
| Typ | Samostatne stojace sieťové multifunkčné zariadenie s funkciami kopírky, skenera, tlačiarne a faxu |
| Technológia tlače | Laser |
| Format tlače | A3 |
| Farba tlače | Farebná |
| Podporované formáty papiera | A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) |
| Jazyky tlače | PCL 6, PCL 5 (ovládač PCL 5 dostupný iba z webu), emulácia Postscript úrovne 3, natívna tlač PDF (v 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print |
| Rozhranie | 10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2.0, 2 x USB 2.0 (host) |
| Pamäť/HDD | Min. 5 GB / min. 500 GB |
| Vstupná kapacita hlavného zásobníka / zásobníkov | min. 2 200 listov A3/A4 |
| Vstupná kapacita ručného zásobníka (podávača) | min. 100 listov A3/A4 |
| Celkový počet vstupných zásobníkov (hlavné + ručný) | min. 4x Hlavný +1x ručný |
| Výstupná kapacita zariadenia | min. 500 listov |
| Podstavec na kolieskach | ano |
| Podporované hmotnosti médií | min. 60 až 300 g/m2 |
| Ovládací panel | min. 20.3 cm dotykový panel |
| Podporované operačné sytémy | Windows 10, Windows  8.1, Windows 8,Windows  7 |
| Max. príkon pri tlači | max. 900W |
| Max. príkon v režime "ready" | max. 100W |
| Hladina hluku pri tlači | max. 51 dB |
| **Tlač** |  |
| Rozlíšenie tlače | min. 1200x1200 dpi |
| Rýchlosť tlače | min. 46 str./min farebne (A4)  min. 26 str./min farebne A3 |
| Rýchlosť vytlačenia 1. strany z režimu "pripravená" | max. 6.8 sekundy |
| Odporúčaná mesačná záťaž | min. 40 000 strán |
| Maximálna mesačná záťaž | min. 200 000 strán |
| Obojstranná tlač | Automatická |
| Minimálna kapacita originálnej štandardnej tonerovej kazety dodávanej zo zariadením - bude dodaná s tlačiarňou | Čierny  min. 16 000 strán podľa ISO/ IEC 19752 Farebný min. 13 000 strán podľa ISO/IEC 19798 |
| Minimálna kapacita originálnej veľkokapacitnej tonerovej kazety | Čierny  min. 34 000 strán podľa ISO/ IEC 19752 Farebný min. 29 000 strán podľa ISO/IEC 19798 |
| **Kopírovanie** |  |
| Rozlíšenie kopírovania | min. 600x600 dpi |
| Rýchlosť kopírovania | min. 46 str./min |
| Obojstranné kopírovanie | Štandard |
| **Skenovanie** |  |
| Typ skenera | Farebný plochý s automatickým obojstranným podávačom dokumentov na min. 200listov |
| Rýchlosť skenovania | min. 120 strán. /minúta ČB min. 120 strán/minúta farebne |
| Kvalita skenovania (dpi) | min. 600x600 dpi |
| Formát naskenovaného súboru | min.PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS,PDF/A, RTF, HTML, CSV |
| Funkcie skenovania | Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka, skenovanie na USB, skenovanie do FTP, skenovaie na SharePoint |
| Zväčšenie / zmenšenie | 25 – 400% |
| Obojstranné skenovanie | Obojstranné skenovanie s použitím automatického podávača s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru Manuálne skenovanie zo sklenenej plochy s možnosťou ukladania viacerých skenov do jedného súboru |
| **Bezpečnostné požiadavky** |  |
| Autorizácia tlače | Zabezpečená tlač cez PIN kód.Možnosť doplnenia čítačky pre identifikáciu používateľov pomocou bezkontaktných kariet |