|  |  |
| --- | --- |
| Osoba podľa § 8 ods. (ďalej len “verejný obstarávateľ „) | **Ing. Ivana Kriššáková** |
| Názov predmetu zákazky | **„Technologický celok : Základné ošetrenie mlieka – Pasterizácia odstreďovanie a výroba masla“ I.** |

príloha č. 5

**TEChnickÁ ŠpecifikÁcia ponÚkanÉho tovaru**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov uchádzača |  |
| Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača |  |
| IČO |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovanej technológie** |
| **1.** | **Šaržový pastér** uzavretý s harfou na výrobu ovčích syrov - Zariadenie na pasterizáciu so záznamom a harfami na výrobu syrov - **2 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Objem | min. 500 litrov |  |
| Pasterizačná teplota | min. 76 C |  |
| Možnosť schladzovania plášťom na 20 C | áno |  |
| **2.** | **Čerpadlo horúcej vody - 2 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min. 200 l |  |
| **3.** | **Horúcovodný okruh -** elektrický ohrev cez špirály **- 2 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min. 24 kW |  |
| **4.** | **Čerpadlo odstredivé - 1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| materiál AISI 316L 10 000l/hod | áno |  |
| Výkon | min. 1000 l/ hod |  |
| **5.** | **Obslužná plošina k nádobám** - Nerezová plošina - **1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Materiál | nerez |  |
| Bezpečnostné normy | áno |  |
| **6.** | **Odstredivka otvorená na ovčie mlieko -** Zariadenie na oddelenie smotany od mlieka - **1ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min 200l/hod |  |
| Hygienicky potravinové prevedenie | áno |  |
| **7.** | **Nádoba na odstredené mlieko a fermentáciu ovčej zakysanky** - Nerezová nádoba na odstredené mlieko a prípadne fermentáciu zakysanky - **1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| objem | min 250 l |  |
| špeciálne miešadlo nerozbíjajúce produkt | áno |  |
| **8.** | **Čerpadlo horúcej vody** - Čerpanie ohrevovej vody k ferment. nádrží - **1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min 200 l/ hod |  |
| **9.** | **Horúcovodný okruh** - Elektrický ohrev cez špirály k ferment. nádrží - **1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min 200 l/ hod |  |
| **10.** | **Čerpadlo odstredivé - 1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| materiál AISI 316L, min. 10 000 l/h | áno |  |
| Hygienické potravinové prevedenie | áno |  |
| **11.** | **Čerpadlo šnekové na smotanu - 1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Výkon | min. 2000 l / hod |  |
| Teplota čerpanej kvapaliny | max 70 C |  |
| **12.** | **Maselnica - Bubnová maselnica pre ovčie maslo - 1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Objem | min. 100 l |  |
| Možnosť chladenia duplikátorovým plášťom | áno |  |
| **13.** | **Čerpadlo odstredivé na cmar** - Odstredivé čerpadlo - **1 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| materiál AISI 316L, min. 10 000 l/h | áno |  |
| Hygienicky potravinové prevedenie | áno |  |
| **14.** | **Nádržky pojazdné na cmar - 2 ks** | | |
| ***Výrobca, značka, model:*** |  | |
| Objem | min. 100 l |  |
| Materiál - nerez | áno |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vypĺňajú sa farebne označené polia !** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesto:** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis, pečiatka (ak sa používa):** | Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby konať v mene uchádzača |