	Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom
	Vlastný návrh plnenia
(doplní uchádzač
uchádzač vypĺňa iba prázdne biele polia,
N/A = neaplikuje sa)

Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre.
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu.

	Položka č. 1 – Prenosný dátový terminál
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač uvedie Áno/Nie

	Množstvo:
	20 ks
	
	

	Výrobca:
	

	Typové označenie:
	

	Pri predkladaní ponúk sa požaduje predložiť funkčný link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou na konkrétny model alebo modelovú radu, kde je možné overiť požadované parametre, prípadne technický alebo katalógový list.


	Miesto na vloženie linku: 
	

	PARAMETER
	TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA ZARIADENIE
	
	

	Operačný systém:
	android min. verzia 7.0 bez Google služieb
	
	N/A

	Kiosk režim:
	prispôsobiteľne blokovanie prístupu užívateľa do aplikácií a nastavení operačného systému bez potreby aplikácií tretích strán
	
	N/A

	Procesor:
	min. 1.8 GHz šesťjadrový 64-bit
	
	N/A

	Pamäť:
	min. 2 GB RAM / 16 GB Flash
	
	N/A

	Slot na karty:
	SDHC a SDXC slot s podporou až do 32 GB microSD
	
	N/A

	Rozmery (so štandardnou batériou):
	dĺžka min. 150 mm, maxi. 175 mm
šírka min. 70 mm, max. 80 mm
hrúbka max. 20 mm
	
	N/A

	Hmotnosť:
	max. 250 g (vrátane batérie)
	
	N/A

	Displej:
	min. 5" s HD rozlíšením, Corning Gorilla Glass 
	
	N/A

	Dotyková vrstva:
	duálny kapacitný dotykový panel pre stylus alebo prsty (v rukaviciach alebo bez)
	
	N/A

	Podsvietenie:
	LED
	
	N/A

	Batéria:
	min. 4 000 mAh, Li-ion, užívateľsky vymeniteľný, monitoring prevádzky batérie priamo v batérií
	
	N/A

	Battery Swap:
	Warm Battery Swap ( zariadenie sa nereštartuje pri výmene batérie)
	
	N/A

	Notifikácie:
	vibračné alebo zvukové
	
	N/A

	Klávesnica:
	dotyková
	
	N/A

	Hlas a audio:
	reproduktor, mikrofón s potlačením šumu
	
	N/A

	Prevádzková teplota:
	od -20° do 40° C
	
	N/A

	Skladovacia teplota:
	od -40° C do 70° C
	
	N/A

	Vlhkosť:
	od 5% do 85% nekondenzujúca vlhkosť
	
	N/A

	Odolnosť voči pádom:
	odolnosť voči pádu: min 1 m;  s ochranným puzdrom: min 1,5 m 
	
	N/A

	Krytie:
	IP65 a IP67 podľa príslušnej špecifikácie IEC
	
	N/A

	Kamera:
	min 10 MP
	
	N/A

	Skener čiarových kódov:
	plnohodnotný snímač 1D a 2D kódov (nie fotoaparát)
	
	N/A

	Ovládanie skenera:
	dedikované tlačidlo ovládania skenera
	
	N/A

	WAN:
	4G LTE
	
	N/A

	Rádio:
	IEEE® 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/r, podpora fast roam 802.11r
	
	N/A

	Bluetooth:
	Bluetooth v4.1 class 2
	
	N/A

	GPS:
	A-GPS
	
	N/A

	Príslušenstvo:
	jednomiestna kolíska na nabíjanie a gumené ochranné puzdro s popruhom na zápästie pre každé zariadenie
	
	N/A

	
	
	
	N/A

	ROZŠÍRENÉ POŽIADAVKY NA ZÁRUKU A PODPORU PREVÁDZKY
	
	

	Hromadná konfigurácia zariadení:
	možnosť automatizovaných hromadných nastavení a inštalácií SW aplikácií bez potreby aplikácií tretích strán
	
	N/A

	Servisný cyklus:
	garancia dostupnosti servisu minimálne 4 roky od ukončenia výroby zariadenia
	
	N/A

	Bezpečnostné aktualizácie operačného systému:
	garancia dostupnosti bezpečnostných aktualizácií minimálne 2 roky od ukončeni výroby zariadenia
	
	N/A

	Štandardná záruka na zariadenie:
	min.12 mesiacov
	
	N/A

	Štandardná záruka na batérie:
	min. 18 mesiacov
	
	N/A

	Rozšírená záruka na zariadenie:
	rozšírená záruka na zariadenie minimálne na dobu 5 rokov. v rámci rozšírenej záruky su pokryté minimálne následovné opravy: 
- opravy plastov, bežné kozmetické opravy, 
- rozbitie displeja, 
- poškodenie dotykového panela,
- poškodené resp rozbité okienko snímača, 
- chýbajúce resp. poškodené tlačítko snímača
	
	N/A

	Rýchlosť opravy:
	max. do 3 pracovných dní, do tejto doby sa nezapočítava doprava do a z servisného strediska výrobcu
	
	N/A





