Opis predmetu zákazky - Technická špecifikácia
„Oprava trolejbusu po dopravnej nehode“
Typ vozidla: Škoda 27 Tr A Solaris, ev. č. 6731.

Výrobné čísla:
VIN: SUU341210PB026556         

Technická špecifikácia pozostáva:  zo základných parametrov vozidla, z popisu činností – servisných prác potrebných na vykonanie opravy, zoznamu náhradných  dielov a použitého materiálu, z dopravy (odvoz vozidla do opravy a dovoz po oprave na miesto určenia), z fotodokumentácie a zo základných zmluvných a obchodných a podmienok.

Základné parametre vozidla:
Rozmery vozidla: dĺžka 18 250 mm (bez zberačov), výška 3 400 mm, šírka 2 550 mm,
Rázvor náprav: 5 900 mm / 6 000 mm
Pohotovostná hmotnosť vozidla: 18 310,- kg

A) Stručný popis opravy:
· Diagnostika - obhliadka
· Demontáž dopravnou nehodou poškodených dielov – odstrojenie vozidla
· Oprava opraviteľných dielov – predný pravý stĺpik, predná časť vozidla, kostra, pokrivený nosník, ...
· Výmena poškodených neopraviteľných dielov za nové - prístrojová doska, ložisko otočné dver. stĺpika spodného, držiak zrkadla vonkajšie pravé, celá predná kapota, čelné sklo horné, lišta a rameno ľavého stierača, predný spodný nárazník, dverové krídlo predné pravé, zrkadlo vonkajšie pravé, kryt pod čelné sklo, čelné sklo, kryt bočný predný pravý, lišta a rameno pravého stierača, nárazník roh predný pravý, čerpadlo mazania aj nádržka, vnútorné dvere vodiča – kompletné, časť podlahy, atď. ... .
· Kompletizácia  vozidla – vnútorná aj vonkajšia časť, mechanická práca, elektrická práca, lakovanie, ... .
· Odskúšanie funkčnosti vozidla a jednotlivých častí, ktoré boli predmetom opravy, resp. výmeny za nové

B) Zoznam predpokladaných náhradných dielov a materiálu potrebného k oprave:
	Dopravná nehoda trolejbus Škoda 27Tr A Solaris, ev. č. 6731, VIN: SUU341210PB026556   
 –  predpokladaný rozpis ND a materiálu za opravu

	Poz.
	Názov
	Počet
	MJ
	Jednotková cena bez DPH za MJ
	Celková cena v Eur bez DPH

	1.
	Predná stena pravá 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	2.
	Predná stena 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	3.
	Revízny otvor 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	4.
	Predný nárazník vnútorný 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	5.
	Kryt 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	6.
	Predný nárazník 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	7. 
	Ochrana 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	8.
	Tesnenie 
	4 
	M 
	doplniť
	doplniť

	9.
	Nárazník 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	10. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	11. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	12. 
	Rám 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	13. 
	Záves 
	2 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	14. 
	Predná kapota 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	15. 
	Kryt 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	16. 
	Záves 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	17. 
	Predné sklo 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	18. 
	Ochrana 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	19. 
	Ochrana 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	20. 
	Panel priestoru pod oknom 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	21. 
	Pero stierača 
	2 
	KS  
	doplniť
	doplniť

	22. 
	Rameno stierača 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	23. 
	Rameno stierača 
	1 
	KS
	doplniť
	doplniť

	24. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	25. 
	Mechanizmus stieračov 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	26. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	27. 
	Centrálne mazanie 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	28. 
	Predná stena 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	29. 
	Otočný hriadeľ dverí 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	30. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	31. 
	Nádrž pre kvapalinu do ostrekovača 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	32. 
	Držiak 
	2 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	33. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	34. 
	Rám okna so zámkom 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	35. 
	Rám okna so sklom 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	36. 
	Uholník 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	37. 
	Plech pre okno 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	38. 
	Manžeta 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	39. 
	Držiak 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	40. 
	Ložisko 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	41. 
	Parapet 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	42. 
	Panel 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	43. 
	Centrálna konzola 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	44. 
	Kryt horný 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	45. 
	Sklo 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	46. 
	Páska 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	47. 
	Snímač súmraku 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	48. 
	Predná roleta (nožnicová) 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	49. 
	Predné 	sklo 	podsvieteného transparentu 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	50 
	Sklo transparentu 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	51. 
	Stena za vodičom 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	52. 
	Kryt stĺpika 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	53. 
	vnútorný kryt stropu 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	54. 
	Diaľkové svetlo/denné svetlo 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	55. 
	Profil 2x40x40 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	56. 
	Profil 3x30x50 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	57. 
	Lepidlo čierne 
	24 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	58. 
	Tesnenie pre montáž skiel. 30 Sh A 4mm 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	59. 
	Tesnenie pre montáž skiel. 30 Sh A 6mm 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	60. 
	Tesnenie pre montáž skiel. 30 Sh A 8mm 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	61. 
	Tesnenie pre montáž skiel. 30 Sh A 10mm 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	62. 
	Izolačná páska 19mm/25mm 
	2 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	63. 
	Čistič z Teroson /1l 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	64. 
	Aktivátor pre lepenie /500ml 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	65. 
	TEROSON lepidlo PU 8519 P /100ML 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	66. 
	Aktivátor pre TEROSON /5l 
	1 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	67. 
	Rezný kotúč 125x1.0 INOX antikor 
	25 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	68. 
	Maskovacia páska lak. 3M 50mmx50m 
	2 
	KS 
	doplniť
	doplniť

	69. 
	Spotrebný mat. 2% 
	 
	 
	doplniť
	doplniť



C) Doprava – prepravná podmienka DAP Bratislava:
· Odvoz vozidla do opravy	1x
· Dovoz vozidla z opravy	1x

D) Fotodokumentácia:
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E) Základné zmluvné a obchodné podmienky:
Požiadavka na záruku: 24 mesiacov na nové diely, 12 mesiacov na servisné práce

Platobné podmienky: splatnosť faktúry 60 dní od jej doručenia do podniku (podateľne)

Lehota plnenia, vykonania opravy: max. 60 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky oboma zmluvnými stranami a súčasne odo dňa odvozu trolejbusu do opravy.

Miesto vykonania opravy: u zhotoviteľa

Miesto plnenia (odovzdania do opravy a miesto dodania po oprave): Dopravný podnik Bratislava, a.s., Vajnorská 124, Bratislava, prevádzka trolejbusov

Doklady nevyhnutné k prevzatiu trolejbusu do  z opravy: 
1. Preberací protokol vozidla do opravy
1. Preberací protokol vozidla z opravy
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