
	Názov obstarávateľa:
	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.

	IČO: 
	36282782

	Predmet zákazky: 
	Mäsiarska technológia

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Umývačka udiarenských košov

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Automatické  zariadenie určené pre umývanie udiarenských vozíkov s rozmerom  1000x1000x1970mm
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové prevedenie AISI 304
	/vyplní uchádzač/

	Celkový príkon maximálne 39 KW
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita umývania minimálne 4ks vozíkov / 1hod  
	/vyplní uchádzač/

	Automatické dávkovanie umývacieho roztoku meraním koncentrácie 
	/vyplní uchádzač/

	Automatické odvetranie pár  ventilátorom  po skončení procesu mytia 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery komory maximálne : šírka  2 738 mm x  výška    2 980 mm x dĺžka 1 900 mm
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaci systém s dotykovým displejom s možnosťou navolenia parametrov :času , teploty a cyklov umývania 
	/vyplní uchádzač/

	Rotačná umývacia brána osadená nerezovými dýzami  umývacieho cyklu a dýzami oplachu 
	/vyplní uchádzač/

	Nábehová rampa k prísunu vozíkov 
	/vyplní uchádzač/

	Vodné hospodárstvo pre regeneráciu  mycieho prostriedku zo zásobníkom minimálne 400 litrov 
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby v cene
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky Trnava
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, Montáž a uvedenie do miesta prevádzky
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Udiareň na studený dym + sušiareň

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Udiareňská komora  na údenie, fermentovanie, sušenie a zretie mäsových tepelne neopracovaných výrobkov
	/vyplní uchádzač/

	Komora minimálne na 8ks udiareňských vozíkov s rozmerom  1000x1000x1970mm
	/vyplní uchádzač/

	Regulačná teplota s minimálnym rozsahom   18-32°C
	/vyplní uchádzač/

	Regulačná vlhkosť s minimálnym rozsahom  65-95 %
	/vyplní uchádzač/

	Výkon  elektrického ohrevu minimálne  14 kW
	/vyplní uchádzač/

	Výkon Chladiča minimálne 9 kW pri odparovacej teplote -4°C
	/vyplní uchádzač/

	Obehový ventilátor s elektrickým príkonom  minimálne 2,2 kW
	/vyplní uchádzač/

	Systém riadenia  10“ dotykový displej s komunikáciou v slovenskom jazyku 
	/vyplní uchádzač/

	Systém Entalpického riadenia komory
	/vyplní uchádzač/

	Automatický štiepkový vyvíjač dymu 
	/vyplní uchádzač/

	Výkon pri sušení minimálne 3% za 24 hodín 
	/vyplní uchádzač/

	Centrálne umývanie všetkých technologických potrubí  a vyvíjača dymu 
	/vyplní uchádzač/

	Celonerezové prevedenie potrubí a chladiča  
	/vyplní uchádzač/

	Chladiace médium freón 
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaci systém s možnosťou uloženia minimálne  99 programov 
	/vyplní uchádzač/

	Súčasťou dodávky chladiaci agregát  s napojením chladiča komory
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby v cene
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky Trnava
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, Montáž a uvedenie do miesta prevádzky
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Kontinuálna vákuová balička – balenie nárezov

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plne automatický termoformovací vákuový baliaci stroj na tvrdú fóliu APET/PE
	/vyplní uchádzač/

	Maximálne rozmery   dĺžka 3950mm x šírka 1116mm x výška 1900mm
	/vyplní uchádzač/

	Minimálna dĺžka nakladacej plochy produktu  650mm
	/vyplní uchádzač/

	Minimálna šírka spodnej fólie 420mm
	/vyplní uchádzač/

	Minimálna šírka vrchnej fólie 415mm
	/vyplní uchádzač/

	Krok formátu  130 mm
	/vyplní uchádzač/

	Prostredia balenia Vákuum, ochranná atmosféra (O₂ < 21 %)
	/vyplní uchádzač/

	Hĺbka tvarovania max 70 mm
	/vyplní uchádzač/

	Minimálny výkon balenia  6 taktov/1min
	/vyplní uchádzač/

	Modul vzdialeného pripojenia – prístup servisného technika na diaľku 
	/vyplní uchádzač/

	Automatické mazanie reťaze
	/vyplní uchádzač/

	Systém foto  snímania potlače vrchnej fólie                                                                             
	/vyplní uchádzač/

	Samostatná chladiaca jednotka 
 (vlastný uzavretý chladiaci okruh pre chladenie hláv formovania ) – úspora studenej vody         
	/vyplní uchádzač/

	Minimálny výkon vákuovej pumpy 100m3/1hod
	/vyplní uchádzač/

	Nerezová reťaz posuvu fólie 
	/vyplní uchádzač/

	Odstraňovanie okrajového odpadu a zvyškov fólie pomocou navíjacej jednotky
	/vyplní uchádzač/

	Zadávanie údajov a ovládanie prostredníctvom operátorského panela s 10" dotykovým TFT LCD displejom.
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia riadenia v Slovenskom jazyku 
	/vyplní uchádzač/

	Maximálny  elektrický  príkon 15KW
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna spotreba vstalčeného vzduchu  400 litrov/1min 
	/vyplní uchádzač/

	Baliaci formát 2x1 s minimálnym rozmerom (Širka × Dlžka ×Hlbka) 
190 × 130 × 25,4 mm
	/vyplní uchádzač/

	Baliaci formát s perforovaním dnom 
	/vyplní uchádzač/

	Baliaci formát   Roh s funkciou Easy Peel 
	/vyplní uchádzač/

	Baliaci formát  stvarovaním  v rozsahu minimálnej hĺbky   10-25mm
	/vyplní uchádzač/

	Pneumatické vankúše pre podporu spodnej časti formy
	/vyplní uchádzač/

	Posuv fólie zabezpečený servopohonom
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky zákazníka 
	/vyplní uchádzač/

	minimálne 2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby 
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do maximálne 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	Integrovaný zlučovač liniek (Inliner) na zlúčenie balení z dvoch dopravných trás do jednej. 
	/vyplní uchádzač/

	Predĺžení rám stroja o 500 mm na montáž horného a spodného etiketovacieho zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Etiketovací systém na aplikáciu etikiet na vrchnú fóliu. Montáž za zatavovacou stanicou na predĺžení rámu. Súčasťou dodávky sú montážne prvky a snímač nízkej zásoby etikiet.
	/vyplní uchádzač/

	Tlačový modul 300 dpi (tlač na etiketu), vrátane montážnych prvkov  a výkyvného ramena pre tlačový modul. Pre hornú etiketu
	/vyplní uchádzač/

	Etiketovací na aplikáciu etikiet na spodnú fóliu. Montáž za zatavovacou stanicou na predĺžení rámu. Súčasťou dodávky sú montážne prvky a snímač nízkej zásoby etikiet.
	/vyplní uchádzač/

	Tlačový modul 300 dpi (tlač na etiketu), vrátane montážnych prvkov  a výkyvného ramena  pre tlačový modul. Pre spodnú etiketu
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Varná komora  (bez vyvájača)

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Dvoj vozíková komora panelovej konštrukcie
	/vyplní uchádzač/

	Vyhotovenie z potravinárskej ocele triedy ASI 304.
	/vyplní uchádzač/

	Komora určená pre minimálne  2ks udiareňských  vozíkov s rozmerom 1000x1000x1970mm
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia teploty v minimálnom rozsahu
30-90°C
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia vlhkosti v minimálnom rozsahu           30-99%  
	/vyplní uchádzač/

	Plynový ohrev s výkonom minimálne  60 kw
	/vyplní uchádzač/

	Riadiaca jednotka s kapacitou minimálne  100 programov 
	/vyplní uchádzač/

	Komunikácia riadiaceho panela s dotykovou obrazovkou  v Slovenskom jazyku 
	/vyplní uchádzač/

	Odsatie pár po ukončení procesu varenia – Automatickým odvetrávacím ventilátorom 
	/vyplní uchádzač/

	Presklené dvere varnej komory 
	/vyplní uchádzač/

	Izolácia stien PUR penou s minimálnou hrúbkou 80 mm
	/vyplní uchádzač/

	Otáčky obehových  ventilátorov ovládané frekvenčným meničom  
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby v cene
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky Trnava
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, Montáž a uvedenie do miesta prevádzky
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Umývačka Laska vozíkov

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Celonerezové prevedenie AISI 304
	/vyplní uchádzač/

	Kapacita umývania  minimálne 25 ks/1hod
	/vyplní uchádzač/

	Umývačka určená  pre vozíky podľa normy DIN 9797
	/vyplní uchádzač/

	Umývací cyklus pre hlavné umývanie a oplach 
	/vyplní uchádzač/

	Automatické dávkovanie umývacieho prostriedku s meraním koncentrácie 
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický ohrev s maximálnym príkonom  31,5kw
	/vyplní uchádzač/

	Pneumatické nakladanie a vykladanie umývaných vozíkov 
	/vyplní uchádzač/

	Minimálny výkon umývacieho čerpadla 50m3/1hod 
	/vyplní uchádzač/

	Nádrž na umývací prostriedok s minimálnym objemom 500litrov
	/vyplní uchádzač/

	Umývacie a oplachovacie dýzy  nerezové prevedenie 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery  maximálne  : dĺžka 3780 x šírka 1580 x výška 2130mm 
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby v cene
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky Trnava
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, Montáž a uvedenie do miesta prevádzky
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Zmršťovací tank

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304
	/vyplní uchádzač/

	Pneumatický pohyb ponornej dosky
	/vyplní uchádzač/

	Rozmery stroja   max. 1000 x 900 x 1 500 mm
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer ponornej dosky minimálne . 700 x 500 mm
	/vyplní uchádzač/

	Hĺbka ponorenia minimálne. 300 mm
	/vyplní uchádzač/

	Regulácia teploty vody  s minimálnym rozsahom 60 - 90 °C
	/vyplní uchádzač/

	Objem nádrže na vodu minimálne. 150 litrov 
	/vyplní uchádzač/

	výkon  minimálne  12/cyklov za 1 minútu 
	/vyplní uchádzač/

	Príkon zariadenia maximálne  18 kW
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie vstlačením vzduchom min 6bar
	/vyplní uchádzač/

	Garancia servisného zásahu autorizovaným servisom výrobcu do 2 hod od nahlásenia poruchy
	/vyplní uchádzač/

	2x Polročná garančná prehliadka zariadenia v rámci záručnej doby v cene
	/vyplní uchádzač/

	Súbor náhradných dielov pre bezproblémovú prevádzku Zariadenia počas záručnej doby skladom v mieste prevádzky Trnava
	/vyplní uchádzač/

	Doprava, Montáž a uvedenie do miesta prevádzky
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA - SPOLU

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena SPOLU v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
