
	Názov obstarávateľa:
	Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o.

	IČO: 
	36282782

	Predmet zákazky: 
	Dodávka s termo nadstavbou

	Množstvo:
	8 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Druh: Nákladné vozidlo
	/vyplní uchádzač/

	Druh karosérie: Skriňová chladiarenská
	/vyplní uchádzač/

	Palivo: diesel
	/vyplní uchádzač/

	Nosnosť 3,5 t
	/vyplní uchádzač/

	Prevodovka manuálna 6- st.
	/vyplní uchádzač/

	Zdvihový objem valcov Minim 2100 m3
	/vyplní uchádzač/

	Výkon motora (k/kw) minim150 k / minim 130 kW
	/vyplní uchádzač/

	Objem nákladného priestoru pred prestavbou Minim 17 m3
	/vyplní uchádzač/

	Chladiarenská nadstavba   do 0 do + 6 °C
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaci výkon pri 0 ̊C / + 30 Min 3700 W
	/vyplní uchádzač/

	Chladiaci výkon pri - 20 °C/ + 30 min 2000 W
	/vyplní uchádzač/

	Chladivo 452 a, nastavenie aj mínusových teplôt
	/vyplní uchádzač/

	Vzduchový výkon agregátu minim 1400 m3
	/vyplní uchádzač/

	Izotermická izolácia – chladiarenská (FNA) na 17 m3
	/vyplní uchádzač/

	Nákladný priestor (d x š x v) minim 4050 x 1800 x 2100
	/vyplní uchádzač/

	Podlaha liata - hladká
	/vyplní uchádzač/

	Povrch stien hladký
	/vyplní uchádzač/

	Zadný rám dverí, ukončený tesnením
	/vyplní uchádzač/

	Obloženie blatníkov nerezovými lištami
	/vyplní uchádzač/

	Okopové lišty pri bočných a zadných dverách a na stene za vodičom v ložnom priestore
	/vyplní uchádzač/

	Elektronické ovládanie teploty ložného priestoru
	/vyplní uchádzač/

	Kondenzačná jednotka s elektrickou prípojkou
	/vyplní uchádzač/

	Parkovacie zadné senzory s kamerou


	/vyplní uchádzač/

	Certifikát FNA a ATP
	/vyplní uchádzač/

	Monitoring teplôt
	/vyplní uchádzač/

	Farba biela
	/vyplní uchádzač/

	Rok výroby v roku nákupu
	/vyplní uchádzač/

	Klimatizácia
	/vyplní uchádzač/

	Klimatizácia 
	/vyplní uchádzač/

	Tempomat
	/vyplní uchádzač/

	Zadné dvere otváracie do 270 °
	/vyplní uchádzač/

	Zosilnené zadné pruženie
	/vyplní uchádzač/

	Autorizovaný servis v rámci BA, TT, TN kraja min 3
	/vyplní uchádzač/

	Realizácia servisu opravy max do 48 hod
	/vyplní uchádzač/

	Servis – príjem a prebratie vozidla počas otváracích hodín bez časového obmedzenia
	/vyplní uchádzač/

	Dodanie vozidla od objednávky  
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
