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MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY 

- požadovaná technická špecifikácia, parametre a funkcionality predmetu zákazky.

Uchádzač uvedie skutočnú špecifikáciu dodávaného tovaru, tzn. doplní ponúkané presné parametre alebo uvedie áno/nie.

	1. Technická špecifikácia - Teleskopický manipulátor typu A (dlhý dosah)
	Ponúkané presné hodnoty, resp. áno/nie
Vyplní uchádzač 

	1.1 Výkon:  
	

	1.1.1 Výška zdvihu na pneumatikách - min. 13,5 m
	

	1.1.2 Výška zdvihu na stabilizátoroch - min. 13,5 m
	

	1.1.3 Menovitá nosnosť - min. 4 000 kg
	

	1.1.4 Nosnosť pri max. výške na pneumatikách - min. 1 400 kg
	

	1.1.5 Nosnosť pri max. výške na stabilizátoroch - min. 3 000 kg
	

	1.1.6 Nosnosť pri max. dosahu na stabilizátoroch - min. 1 000 kg
	

	1.1.7 Max. dosah na stabilizátoroch - min. 9 m
	

	1.2 Rozmery:
	

	1.2.1 Prevádzková hmotnosť max. 10 000 kg
	

	1.2.2 Výška bez majáka max. 2 500 mm
	

	1.2.3 Celková šírka max. 2 400 mm
	

	1.2.4 Šírka kabíny min. 1 000 mm
	

	1.2.5 Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) - max. 6 000 mm
	

	1.2.6 Rázvor max. 2 900 mm
	

	1.3 Motor:
	

	1.3.1 Palivo - motorová nafta
	

	1.3.2 Výkon min. 85 kW
	

	1.3.3 Počet valcov min. 4
	

	1.3.4 Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou
	

	1.3.5 Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča
	

	1.4 Hydraulický systém:
	

	1.4.1 Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing - min. 100 L/min.
	

	1.4.2 Možnosť ovládania 3 funkcií naraz
	

	1.4.3 Pracovný tlak max. 250 bar
	

	1.4.4 Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja
	

	1.4.5 Samostatný hydraulický okruh pre pracovnú hydrauliku s oddelenou náplňou
	

	1.5 Pohon:
	

	1.5.1 Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy
	

	1.5.2 Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 370 mm
	

	1.5.3 Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá
	

	1.5.4 Maximálna rýchlosť min. 40 km/h
	

	1.5.5 Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku
	

	1.5.6 Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou
	

	1.6 Pneumatiky:
	

	1.6.1 Štandardné - min. 400/70-20 (určené na spevnené povrchy)
	

	1.7 Brzdy:
	

	1.7.1 Automatická parkovacia brzda
	

	1.7.2 Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso
	

	1.8 Podvozok:
	

	1.8.1 Kompaktné predné stabilizátory s individuálnym ovládaním integrované k prednej náprave stroja
	

	1.8.2 Hydraulické priečne vyrovnávanie podvozku na kolesách
	

	1.8.3 Možnosť bočnej korekcie nákladu buď posuvom výložníka, alebo prostredníctvom prídavného zariadenia s bočným výsuvom.
	

	1.9 Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:
	

	1.9.1 2-kolesové riadenie
	

	1.9.2 4-kolesové riadenie
	

	1.9.3 Krabie riadenie
	

	1.9.4 Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm
	

	1.10 Objem nádrží:
	

	1.10.1 Palivová nádrž - min. 140 L
	

	1.10.2 Hydraulická nádrž - min. 100 L 
	

	1.10.3 Nádrž na  AdBlue - min. 18 L 
	

	1.11 Kabína:
	

	1.11.1 Bezpečnostná, plne uzatvorená spĺňajúca aktuálne normy ROPS a FOPS úroveň 2 - ISO 471 alebo ISO 3449
	

	1.11.2 Hluk v prostredí - max. 110 dB
	

	1.11.3 Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silent-blokoch
	

	1.11.3.1 Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB
	

	1.11.4 Slnečná clona
	

	1.11.5 Kúrenie, klimatizácia
	

	1.11.6 Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena
	

	1.11.7 Automatické rozpoznávanie náradia
	

	1.11.8 Cúvacia kamera
	

	1.11.9 Vzduchom odpružené sedadlo s  bezpečnostným pásom
	

	1.11.10 Nastaviteľný volant
	

	1.11.11 Elektronický multifunkčný joystick
	

	1.11.12 Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy - schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR
	

	1.11.13 Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)
	

	1.12 Výbava manipulátora typu A:
	

	1.12.1 Akustický signál pri cúvaní
	

	1.12.2 Výstražný oranžový maják v súlade s platnými predpismi SR
	

	1.12.3 Tlmenie rázov ramena manipulátora
	

	1.12.4 2x LED pracovné svetlá na ramene
	

	1.12.5 Rýchloupínací hydraulický mechanizmus príslušenstva ovládaný z kabíny
	

	1.12.6 Monitorovanie zariadenie na sledovanie bezpečnosti, efektivity a zaťaženia výložníka
	

	1.12.7 Systém na váženie nakladaného materiálu s ukazovateľom v kabíne
	

	1.12.8 Súprava základného servisného náradia
	

	1.12.9 Štandardná povinná výbava vozidla podľa platných predpisov SR v čase dodania
	

	1.12.10 Zabudované centrálne mazanie
	

	1.12.11 Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028
	

	1.13 Prídavné zariadenia pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu A):
	

	1.13.1 Lopata na stredne ťažké materiály (min. 1800 kg/m3) so šírkou min. 2,4 m (objem min. 1300 L) 
	

	1.13.2 Plávajúce paletizačné vidly 
	

	1.13.3 Žeriavový hák s nosnosťou min. 5 000 kg
	

	1.13.4 Lopata na ťažké materiály (min. 2000 kg/m3) so šírkou min. 2,2 m (objem min. 900 L), min. 7 zubov
	

	1.13.5 Pracovná plošina rotačná (90 vpravo/vľavo), šírka min. 2300 mm, min. 3 osoby, s kapacitou min. 300 kg, vrátane diaľkového ovládania výložníka manipulátora a rotácie plošiny
	

	2. Technická špecifikácia - Teleskopický manipulátor typu B (krátky dosah)
	

	2.1 Výkon:
	

	2.1.1 Výška zdvihu na pneumatikách min. 7m
	

	2.1.2 Menovitá nosnosť min. 3 600 kg
	

	2.1.3 Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 750 kg
	

	2.1.4 Nosnosť pri max. dosahu na pneumatikách min. 1 750 kg
	

	2.1.5 Max. dosah na pneumatikách min. 3,7m
	

	2.2 Rozmery :
	

	2.2.1 Prevádzková hmotnosť max. 8500 kg
	

	2.2.2 Výška bez majáka max. 2 600 mm
	

	2.2.3 Celková šírka max. 2 400 mm
	

	2.2.4 Šírka kabíny min. 900 mm
	

	2.2.5 Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) max. 5 100 mm
	

	2.2.6 Rázvor min. 2 750 mm
	

	2.3 Motor :
	

	2.3.1 Palivo - motorová nafta
	

	2.3.2 Výkon min. 85 kW
	

	2.3.3 Počet valcov min. 4
	

	2.3.4 Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou 
	

	2.3.5 Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča
	

	2.4 Hydraulický systém:
	

	2.4.1 Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 135 l/min
	

	2.4.2 Možnosť ovládania 3 funkcií naraz
	

	2.4.3 Pracovný tlak max. 250 bar
	

	2.4.4 Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja
	

	2.4.5 Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou
	

	2.5 Pohon:
	

	2.5.1 Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy
	

	2.5.2 Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 350 mm
	

	2.5.3 Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá
	

	2.5.4 Maximálna rýchlosť min. 40 km/h
	

	2.5.5 Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku
	

	2.5.6 Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou
	

	2.5.7 Uzávierka diferenciálu , alebo samosvorný diferenciál na prednej náprave
	

	2.6 Pneumatiky:
	

	2.6.1 Štandardné - min. 400/70-24 (určené na spevnené povrchy)
	

	2.7 Brzdy:
	

	2.7.1 Automatická parkovacia brzda
	

	2.7.2 Ručná parkovacia brzda
	

	2.7.3 Servisná alebo prevádzková brzda
	

	2.7.4 Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso
	

	2.8 Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:
	

	2.8.1 2-kolesové riadenie
	

	2.8.2 4-kolesové riadenie
	

	2.8.3 Krabie riadenie
	

	2.8.4 Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm
	

	2.9 Objem nádrží :
	

	2.9.1 Palivová nádrž min. 120 l
	

	2.9.2 Hydraulická nádrž min. 100 l
	

	2.9.3 Nádrž na AdBlue min. 10 l
	

	2.10 Kabína:
	

	2.10.1 Hluk v prostredí - max. 105 dB
	

	2.10.2 Bezpečnostná, plne uzatvorená, spĺňajúca aktuálne normy ROPS - FOPS cab (level 2) - ISO 471 alebo ISO 3449
	

	2.10.3 Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silentblokoch
	

	2.10.3.1 Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB
	

	2.10.4 Slnečná clona
	

	2.10.5 Kúrenie, klimatizácia, vetranie
	

	2.10.6 Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena
	

	2.10.7 Automatické rozpoznávanie náradia
	

	2.10.8 Cúvacia kamera
	

	2.10.9 Vzduchom odpružené nastaviteľné sedadlo
	

	2.10.10 Nastaviteľný volant
	

	2.10.11 Elektronický multifunkčný joystick
	

	2.10.12 Prevádzkové a smerové svetlá podľa aktuálne platnej legislatívy – schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR
	

	2.10.13 Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)
	

	2.10.14 Predné a zadné stierače
	

	2.11 Ďalšie požiadavky :
	

	2.11.1 Zadná elektrická zásuvka
	

	2.11.2 Manuálny hák v zadnej časti stroja
	

	2.11.3 Výstražný maják
	

	2.11.4 Vonkajšie spätné zrkadlá (ľavé/pravé)
	

	2.11.5 Zabudované centrálne mazanie
	

	2.11.6 Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028
	

	2.12 Prídavné zariadenie pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu B):
	

	2.12.1 Lopata na ľahké materiály so šírkou min. 2,4 m (objem min. 2400 L)
	

	2.12.2 Plávajúce paletizačné vidly - pár, šírka rámu min. 1,4 m
	

	2.12.3 Žeriavový hák s nosnosťou min. 4 000 kg
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