Nákup teleskopických manipulátorov s príslušenstvom                          Príloha č. 1 k časti B.1 (zároveň príloha č. 1 rámcovej dohody)
B.1 Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodanie 7 kusov teleskopických manipulátorov typu A s dlhým dosahom ramena a 9 kusov teleskopických manipulátorov typu B s krátkym dosahom ramena. Tieto stroje sú určené na manipuláciu s rôznymi materiálmi a bremenami, zabezpečujúce efektívne a bezpečné pracovné prostredie v rôznych prevádzkach. Teleskopické manipulátory typu A s dlhým dosahom sú vhodné pre úlohy vyžadujúce väčší dosah a výšku zdvihu, zatiaľ čo teleskopické manipulátory typu B s krátkym dosahom ramena je určený pre prácu v stiesnených priestoroch a na manipuláciu s ľahšími bremenami.
Dodané stroje musia spĺňať technické požiadavky uvedené v príslušnej technickej špecifikácii a zároveň musia byť spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike (ďalej len „SR“), vrátane povinnej výbavy v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Všetky požadované prídavné zariadenia a konfigurácie musia byť riadne zapísané v technickom preukaze vozidla a musia umožňovať prevádzku takýchto strojov na pozemných komunikáciách v SR, podľa platných predpisov v čase dodania.
1. Teleskopický manipulátor typu A (dlhý dosah), rok výroby - min. 2026 a novšie - 7 ks:
1.1. Výkon:
1.1.1. Výška zdvihu na pneumatikách min. 13,5 m
1.1.2. Výška zdvihu na stabilizátoroch min. 13,5 m
1.1.3. Menovitá nosnosť min. 4 000 kg
1.1.4. Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 400 kg
1.1.5. Nosnosť pri max. výške na stabilizátoroch min. 3 000 kg
1.1.6. Nosnosť pri max. dosahu na stabilizátoroch min. 1 000 kg
1.1.7. Max. dosah na stabilizátoroch - min. 9 m
1.2. Rozmery:
1.2.1. Prevádzková hmotnosť max. 10 000 kg
1.2.2. Výška bez majáka max. 2 500 mm
1.2.3. Celková šírka max. 2 400 mm
1.2.4. Šírka kabíny min. 1 000 mm
1.2.5. Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) - max. 6 000 mm
1.2.6. Rázvor max. 2 900 mm
1.3. Motor:
1.3.1. Palivo - motorová nafta
1.3.2. Výkon min. 85 kW
1.3.3. Počet valcov min. 4
1.3.4. Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou
1.3.5. Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča
1.4. Hydraulický systém:
1.4.1. Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 100 L/min.
1.4.2. Možnosť ovládania 3 funkcií naraz
1.4.3. Pracovný tlak max. 250 bar
1.4.4. Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja
1.4.5. Samostatný hydraulický okruh pre pracovnú hydrauliku s oddelenou náplňou
1.5. Pohon:
1.5.1. Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy
1.5.2. Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 370 mm
1.5.3. Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá
1.5.4. Maximálna rýchlosť min. 40 km/h
1.5.5. Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku
1.5.6. Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou
1.6. Pneumatiky:
1.6.1. Štandardné - min. 400/70-20 (určené na spevnené povrchy)
1.7. Brzdy:
1.7.1. Automatická parkovacia brzda
1.7.2. Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso
1.8. Podvozok:
1.8.1. Kompaktné predné stabilizátory s individuálnym ovládaním integrované k prednej náprave stroja
1.8.2. Hydraulické priečne vyrovnávanie podvozku na kolesách
1.8.3. Možnosť bočnej korekcie nákladu buď posuvom výložníka, alebo prostredníctvom prídavného zariadenia s bočným výsuvom.
1.9. Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:
1.9.1. 2-kolesové riadenie
1.9.2. 4-kolesové riadenie
1.9.3. Krabie riadenie
1.9.4. Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm
1.10. Objem nádrží:
1.10.1. Palivová nádrž - min. 140 L
1.10.2. Hydraulická nádrž - min. 100 L 
1.10.3. Nádrž na  AdBlue - min. 18 L
1.11. Kabína:
1.11.1. Bezpečnostná, plne uzatvorená spĺňajúca aktuálne normy ROPS a FOPS úroveň 2 - ISO 471 alebo ISO 3449
1.11.2. Hluk v prostredí - max. 110 dB
1.11.3. Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silent-blokoch
1.11.3.1. Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB
1.11.4. Slnečná clona
1.11.5. Kúrenie, klimatizácia 
1.11.6. Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena
1.11.7. Automatické rozpoznávanie náradia
1.11.8. Cúvacia kamera
1.11.9. Vzduchom odpružené sedadlo s  bezpečnostným pásom
1.11.10. Nastaviteľný volant
1.11.11. Elektronický multifunkčný joystick 
1.11.12. Prevádzkové a smerové svetlá podľa platnej legislatívy - schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR
1.11.13. Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)
1.11.14. Predné a zadné stierače
1.12. Výbava manipulátora typu A:
1.12.1. Akustický signál pri cúvaní
1.12.2. Výstražný oranžový maják v súlade s platnými predpismi SR
1.12.3. Tlmenie rázov ramena manipulátora
1.12.4. 2x LED pracovné svetlá na ramene
1.12.5. Rýchloupínací hydraulický mechanizmus príslušenstva ovládaný z kabíny
1.12.6. Monitorovanie zariadenie na sledovanie bezpečnosti, efektivity a zaťaženia výložníka
1.12.7. Systém na váženie nakladaného materiálu s ukazovateľom v kabíne
1.12.8. Súprava základného servisného náradia
1.12.9. Štandardná povinná výbava vozidla podľa platných predpisov SR v čase dodania
1.12.10. Zabudované centrálne mazanie
1.12.11. Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028
1.13. Prídavné zariadenia pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu A):
1.13.1. Lopata na stredne ťažké materiály (min. 1800 kg/m3) so šírkou min. 2,4 m (objem min. 1300 L) - 7 ks
1.13.2. Plávajúce paletizačné vidly - 7 ks
1.13.3. Žeriavový hák s nosnosťou min. 5 000 kg - 7 ks
1.13.4. Lopata na ťažké materiály (min. 2000 kg/m3) so šírkou min. 2,2 m (objem min. 900 L), min. 7 zubov - 7 ks
1.13.5. Pracovná plošina rotačná (90 vpravo/vľavo), šírka min. 2300 mm, min. 3 osoby, s kapacitou min. 300 kg, vrátane diaľkového ovládania výložníka manipulátora a rotácie plošiny - 7 ks
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2. Teleskopický manipulátor typu B (krátky dosah), rok výroby - min. 2026 a novšie - 9 ks:
2.1. Výkon:
2.1.1. Výška zdvihu na pneumatikách min. 7m
2.1.2. Menovitá nosnosť min. 3 600 kg
2.1.3. Nosnosť pri max. výške na pneumatikách min. 1 750 kg
2.1.4. Nosnosť pri max. dosahu na pneumatikách min. 1 750 kg
2.1.5. Max. dosah na pneumatikách min. 3,7m
2.2. Rozmery:
2.2.1. Prevádzková hmotnosť max. 8500 kg
2.2.2. Výška bez majáka max. 2 600 mm 
2.2.3. Celková šírka max. 2 400 mm
2.2.4. Šírka kabíny min. 900 mm
2.2.5. Dĺžka stroja (po čelnú upínaciu dosku) max. 5 100 mm
2.2.6. Rázvor min. 2 750 mm
2.3. Motor:
2.3.1. Palivo - motorová nafta
2.3.2. Výkon min. 85 kW
2.3.3. Počet valcov min. 4
2.3.4. Motor vybavený technológiou regulácie znečistenia ovzdušia min. STAGE 5 alebo vyššou
2.3.5. Motor vybavený technológiou reverzibilného chodu ventilátora pre možnosť odstránenia nečistôt z chladiča
2.4. Hydraulický systém:
2.4.1. Výkon piestovo-axiálneho čerpadla s funkciou Load Sensing min. 135 l/min
2.4.2. Možnosť ovládania 3 funkcií naraz
2.4.3. Pracovný tlak max. 250 bar
2.4.4. Automatické pridávanie otáčok motora pri používaní hydrauliky bez ovplyvnenia pojazdu stroja
2.4.5. Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou 
2.5. Pohon:
2.5.1. Hydrostatický s elektronickou reguláciou, min. 2 rýchlostné rozsahy
2.5.2. Nápravy vybavené portálovým prevodom na kolesách, ktoré zabezpečia vyššiu svetlú výšku celého zariadenia - min. svetlá výška 350 mm
2.5.3. Pohon zabezpečený permanentným prenosom krútiaceho momentu na všetky 4 kolesá
2.5.4. Maximálna rýchlosť min. 40 km/h
2.5.5. Voľba smeru jazdy pod volantom aj na joysticku
2.5.6. Samostatný hydraulický okruh pre hydrostatický systém pojazdu s oddelenou náplňou
2.5.7. Uzávierka diferenciálu , alebo samosvorný diferenciál na prednej náprave
2.6. Pneumatiky:
2.6.1. Štandardné - min. 400/70-24 (určené na spevnené povrchy) 
2.7. Brzdy:
2.7.1. Automatická parkovacia brzda
2.7.2. Ručná parkovacia brzda
2.7.3. Servisná alebo prevádzková brzda
2.7.4. Suché kotúčové brzdy s diskami na každé koleso
2.8. Riadenie - 3 režimy riadenia s poloautomatickým vyrovnávaním kolies:
2.8.1. 2-kolesové riadenie
2.8.2. 4-kolesové riadenie
2.8.3. Krabie riadenie
2.8.4. Vonkajší polomer otáčania max. 4 000 mm
2.9. Objem nádrží :
2.9.1. Palivová nádrž min. 120 l
2.9.2. Hydraulická nádrž min. 100 l
2.9.3. Nádrž na AdBlue min. 10 l
2.10. Kabína:
2.10.1. Hluk v prostredí - max. 105 dB
2.10.2. Bezpečnostná, plne uzatvorená, spĺňajúca aktuálne normy ROPS - FOPS cab (level 2) - ISO 471 alebo ISO 3449
2.10.3. Zvukovo izolovaná a plne presklená, uložená na silentblokoch
2.10.3.1. Hluk v kabíne obsluhy max. 80 dB
2.10.4. Slnečná clona
2.10.5. Kúrenie, klimatizácia, vetranie
2.10.6. Multifunkčný min. 7“ LCD displej s funkciou informatívneho váženia a zapisovania jednotlivých fúr. Možnosť nastavenia limitov výšky zdvihu a výsuvu výložníka cez displej. Prediktívna ochrana proti preťaženiu na základe aktuálneho bremena
2.10.7. Automatické rozpoznávanie náradia
2.10.8. Cúvacia kamera
2.10.9. Vzduchom odpružené nastaviteľné sedadlo
2.10.10. Nastaviteľný volant
2.10.11. Elektronický multifunkčný joystick
2.10.12. Prevádzkové a smerové svetlá podľa aktuálne platnej legislatívy – schválené pre prevádzku na pozemných komunikáciách v SR
2.10.13. Prídavné pracovné LED svetlá (min. 2x vpredu a 2x vzadu)
2.10.14. Predné a zadné stierače
2.11. Ďalšie požiadavky :
2.11.1. Zadná elektrická zásuvka
2.11.2. Manuálny hák v zadnej časti stroja
2.11.3. Výstražný maják
2.11.4. Vonkajšie spätné zrkadlá (ľavé/pravé)
2.11.5. Zabudované centrálne mazanie
2.11.6. Farebné vyhotovenie v odtieni RAL 1028
2.12. Prídavné zariadenie pripojiteľné na čelnú upínaciu dosku (kompatibilné s teleskopickým manipulátorom typu B):
2.12.1. Lopata na ľahké materiály so šírkou min. 2,4 m (objem min. 2400 L) - 9 ks
2.12.2. Plávajúce paletizačné vidly - pár, šírka rámu min. 1,4 m - 9 ks
2.12.3. Žeriavový hák s nosnosťou min. 4 000 kg - 9 ks
3. Ostatné požiadavky predmetu zákazky (platí pre oba typy A a B):
3.1. Záručná doba - min. 24 mesiacov (pre manipulátor aj prídavné zariadenia) od podpisu preberacieho protokolu,
3.2. V cene predmetu zákazky uchádzač zahrnie aj výdavky spojené s dodaním manipulátorov s príslušenstvom na miesto dodania v SR (príslušné stredisko NDS, a.s.) určené v konkrétnej objednávke spolu so zaškolením min. 6 pracovníkov Objednávateľa na každom mieste dodania,
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3.3. V cene je zahrnuté uvedenie manipulátora do prevádzky a odskúšanie jeho funkčnosti, pričom ponúkaný manipulátor musí spĺňať požiadavky ES Vyhlásenia o zhode EU a CE certifikáciu (dokumenty je potrebné predložiť až pri dodaní teleskopických manipulátorov). Zároveň manipulátor musí byť spôsobilý na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v SR v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ,
3.4. V cene sú zahrnuté aj výdavky spojené s evidenciou na dopravnom úrade SR a prihlásenie na príslušnom úrade Policajného zboru SR s pridelením EČV na základe plnomocenstiev,
3.5. V cene sú zahrnuté  všetky potrebné dokumenty súvisiace s predmetom zákazky (v slovenskom alebo českom jazyku) potrebné na prevádzku v SR v čase dodania. (Osvedčenie o evidencii vozidla len v slovenskom jazyku, návod na obsluhu a údržbu, záručný list, predpokladaná životnosť mechanizmu stanovená výrobcom, plán servisných úkonov stanovených výrobcom podľa požiadavky na plánovanú servisnú činnosť),
3.6. V celkovej cene má byť zahrnuté dodanie aktuálneho katalógu náhradných dielov/bežných spotrebných náhradných dielov týkajúcich sa predmetu zákazky, ktoré sa používaním opotrebúvajú a sú vymeniteľné bez servisného zásahu, katalóg má byť dodaný v papierovej forme ,v elektronickej forme na USB kľúči. Všetky vyššie požadované dokumenty budú dodané pri preberaní teleskopických manipulátorov.
3.7. Súčasťou každého manipulátora (typ A a typ B) je inštalácia monitorovacieho systému kompatibilného s doteraz používaným systémom vo vozidlách NDS, a.s. v zmysle Opisu predmetu zákazky (monitorovanie polohy, spotreba a stav PHM v nádrži, činnosť všetkých prídavných zariadení a pracovných nadstavieb, prihlásenie vodiča do systému cez karty zamestnancov s následným automatickým vytvorením stazky vozidla, výška zdvihu, vzdialenosť výsuvu, atď.). Verejný obstarávateľ aktuálne používa monitorovací systém Truck Data Memory G3.
3.8. Verejný obstarávateľ požaduje uviesť cenu za plánovanú servisnú činnosť, resp. údržbu (zahŕňajúcu príslušnú prácu a príslušný materiál) kompletných teleskopických manipulátorov s príslušenstvom, v zmysle minimálnych požiadaviek Verejného obstarávateľa uvedených v bode 3.12 nižšie, podľa plánovaných servisných intervalov/pokynov výrobcu manipulátorov po 50 MTH, 500 MTH, 1 000 MHT, 1 500 MTH a 2 000 MTH, ktorá začína plynúť od dátumu uvedeného na preberacom protokole.
3.9. Dodanie objednaného množstvo tovaru musí byť v lehote uvedenej v písomnej objednávke, nie však dlhšej ako 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov odo dňa doručenia písomnej objednávky

3.10. Plánovaná Servisná činnosť, resp. údržba kompletných teleskopických manipulátorov a ich príslušenstva bude vykonávaná v mieste dodania, t. j. na príslušnom stredisku správy a údržby Verejného obstarávateľa.
3.11. Plánovaná servisná činnosť zahŕňa plánovanú údržbu, resp. údržbu manipulátorov typu A a typu B vrátane poskytnutia k tomu potrebných originálnych náhradných dielov, resp. ich ekvivalentov rovnakej alebo vyššej kvality.
3.12. Minimálne požiadavky na plánovanú servisnú činnosť, resp. údržbu pre manipulátory typu A a typu B, resp. oba typy je:
3.12.1. Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 50 MTH, ktorá zahŕňa:
3.12.1.1. Výmenu motorového oleja
3.12.1.2. Výmenu filtra motorového oleja
3.12.1.3. Výmenu palivového filtra
3.12.1.4. Výmenu filtra pojazdového oleja
3.12.1.5. Kontrolu prevádzkových kvapalín, prípadne doplnenie
3.12.2. Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 500 MTH, ktorá zahŕňa:
3.12.2.1. Výmenu motorového oleja
3.12.2.2. Výmenu filtra motorového oleja
3.12.2.3. Výmenu palivového filtra
3.12.2.4. Výmenu filtra pojazdového oleja
3.12.2.5. Výmenu hydraulického filtra
3.12.2.6. Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média
3.12.2.7. Kontrolu kúrenia
3.12.2.8. Kontrolu matíc kolies
3.12.3. Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 1 000 MTH, ktorá zahŕňa:
3.12.3.1. Výmenu motorového oleja
3.12.3.2. Výmenu filtra motorového oleja
3.12.3.3. Výmenu palivového filtra
3.12.3.4. Výmenu filtra pojazdového oleja
3.12.3.5. Výmenu vzduchových filtrov
3.12.3.6. Výmenu hydraulického filtra
3.12.3.7. Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média
3.12.3.8. Kontrolu kúrenia
3.12.3.9. Kontrolu matíc kolies
3.12.4. Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 1 500 MTH, ktorá zahŕňa:
3.12.4.1. Výmenu motorového oleja
3.12.4.2. Výmenu filtra motorového oleja
3.12.4.3. Výmenu palivového filtra
3.12.4.4. Výmenu filtra pojazdového oleja
3.12.4.5. Výmenu hydraulického filtra
3.12.4.6. Výmenu oleja v nápravách
3.12.4.7. Výmenu oleja v prevodovke
3.12.4.8. Výmenu hydraulického oleja
3.12.4.9. Výmenu oleja v hydrostatickom pohone
3.12.4.10. Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média
3.12.4.11. Kontrolu kúrenia
3.12.4.12. Kontrolu matíc kolies
3.12.5. Plánovaná servisná činnosť, resp. údržba po 2 000 MTH, ktorá zahŕňa:
3.12.5.1. Výmenu motorového oleja
3.12.5.2. Výmenu filtra motorového oleja
3.12.5.3. Výmenu palivového filtra
3.12.5.4. Výmenu filtra pojazdového oleja
3.12.5.5. Výmenu vzduchových filtrov
3.12.5.6. Výmenu hydraulického filtra
3.12.5.7. Kontrolu klimatizácie, prípadne doplnenie chladiaceho média
3.12.5.8. Kontrolu kúrenia
3.12.5.9. Kontrolu matíc kolies
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