Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky  
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY  
	Názov zákazky: 
	Rozširenie a technické vybavenie prevádzky – Syráreň pod Maginhradom 

	Obstarávateľ:
	KEĽO A SYNOVIA,s.r.o.
Hlavná 137, Veľké Teriakovce , 98051
IČO: 36058904



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno: 
	

	Sídlo 
	

	IČO: 
	

	Platca DPH: 
	Áno/Nie 

	Telefón a e-mail: 
	



POŽADOVANÉ PARAMETRE PREDMETU ZÁKAZKY:

1. Profesionálne  zariadenie  na tlač  etikiet pre balenie  syrových  výrobkov    s váhou a riadiacim  PC 

	Požadované parametre – technická špecifikácia :

	p.č. 
	Položka

	1. 
	Zariadenie je určené pre profesionálne použitie a  tlačí aj farebné  etikety

	2. 
	Zariadenie  disponuje  digitálnou  certifovanou váhou na  váženie  výrobkov v rozsahu 50 – 4000g

	3. 
	Riadiace PC je v prevedení notebook a je hardwerovo kompatibilne s tlačiarňou

	4. 
	Softwer umožnuje  úpravu grafiky etikiet  , podporuje tlač EAN a QR kodov

	5. 
	Operačný system PC je  kompatibilny s riadiacim softwerom,, pričom dodávateľ celé zariadenie  odovzdá v plne  funkčnom stave




2. Profesionálna dvojkomorová vákuová balička  pre balenie  syrových  výrobkov
	Požadované parametre – technická špecifikácia :

	p.č. 
	Položka

	1. 
	Zariadenie je určené pre profesionálne použitie a disponuje  dvoma komorami

	2. 
	Zariadenie  disponuje  digitálnym riadiacim systémom s  pamäťou 

	3. 
	Rozmery komôr sú v intervale :650 – 700 x 745 – 780 x 200- 220 mmm

	4. 
	Zariadenie  disponuje podporou pre prídavné plynové zariadenie

	5. 
	Vákuová pumpa má výkon v rozsahu 150 – 200 m3/h




3. Modulový predajný kontajner  s chladiacim boxom  - rozšírenie  predajnej  plochy  existujúcej predajne.

	Požadované parametre – technická špecifikácia :

	p.č. 
	Položka

	1. 
	Vonkajšia šírka kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 2400 - 2800 mm

	2. 
	Vonkajšia dĺžka  kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 12 000 – 12 500 mm mm

	3. 
	Vonkajšia výška   kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 2900- 3300 mm

	4. 
	Plášť kontajnera je  zateplený a z vnútornej strany  zmývateľný , z vonkajšej strany  jeho povrch je z plechu

	5. 
	Interier disponuje  klimatizáciou a vnútorným chladiacim boxom s rozmermi 2 000x 2 000x 2 500 mmm / výška/  funkčným umývadlom s prívodom teplej a studenej  vody

	6.
	Kontajner má 2 ks vstupných dverí a 2 ks okien s rozmermi : dvere 1100 x 2100, okná 900 x 1100 mm








4. Modulový výrobný kontajner  s chladiacim boxom  - rozšírenie plochy  existujúcej  syrárne.

	Požadované parametre – technická špecifikácia :

	p.č. 
	Položka

	1. 
	Vonkajšia šírka kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 2800 – 3200 mm

	2. 
	Vonkajšia dĺžka  kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 9500 – 10 500 mm mm

	3. 
	Vonkajšia výška   kontajnera  bez  strechy je v rozsahu : 2400- 2600 mm

	4. 
	Plášť kontajnera je  zateplený a z vnútornej strany  zmyvateľný , z vonkajšej strany  jeho povrch je  z dekoratívneho plechu

	5. 
	Interier disponuje  klimatizáciou a vnútorným chladiacim boxom s rozmermi 2000x2000x 2000 mmm funkčným umývadlom s privodom teplej a studenej  vody

	6.
	Kontajner má 2 ks vstupných dverí a 2 ks okien s rozmermi : dvere 1100 x 2100, okná 900 x 1100 mm



5. Komplexné  zariadenie /  v počte 2 ks/  pre výdaj  zakúpených balených chladených výrobkov - potravín   konečnému  spotrebiteľovi  :  

	Požadované parametre – technická špecifikácia :

	p.č. 
	Položka

	1. 
	Zariadenie  disponuje chladenými uschovnými boxami v počte  10 – 15 ks a chladenie  je  v rozsahu 2 – 8 st C

	2. 
	Disponuje  podporou pripojenia  na  internet , pripojenia na rozvod elektriny 230V a je  vybavené  meracími  hodinami spotreby  elektrickej  energie

	3. 
	Jednotlivé  úschovné boxy sú otvoritelné  konečným zákazníkom po zadaní kódu, ktorý je hardverovou jednotkou nastavovaný online

	4. 
	Vnútorne rozmery  boxu  sú v intervale : dxšxv , 400 -440 mm x 250 - 400mm – 170 – 200 mm

	5. 
	Vonkajšia výška  zariadenia  je  max 2000 mm

	6.
	Kontajner má 2 ks vstupných dverí a 2 ks okien s rozmermi : dvere 1000 x 2100, okná 900 x 1100 mm



Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.  

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky: 
Rozširenie a technické vybavenie prevádzky – Syráreň pod Maginhradom
	Cena v €  
za kus  
bez DPH:
	Počet 
kusov 
	DPH:

	1. Profesionálne  zariadenie  na tlač  etikiet pre balenie  syrových  výrobkov    s váhou a riadiacim  PC 

Názov , typové označenie:  xxxxxxxxxx
	
	1 
	

	6. 2. Profesionálna dvojkomorová vákuová balička  pre balenie  syrových  výrobkov

Názov , typové označenie:  xxxxxxxxxx
	
	1
	

	3. Modulový predajný kontajner  s chladiacim boxom  - rozšírenie  predajnej  plochy  existujúcej predajne.

Názov , typové označenie:  xxxxxxxxxx
	
	1
	

	4. Modulový výrobný kontajner  s chladiacim boxom  - rozšírenie plochy  existujúcej  syrárne.
Názov , typové označenie:  xxxxxxxxxx
	
	1
	

	5. Komplexné  zariadenie /  v počte 2 ks/  pre výdaj  zakúpených balených chladených výrobkov - potravín   konečnému  spotrebiteľovi 
Názov , typové označenie:  xxxxxxxxxx
	
	1
	




	Cena celkom bez DPH za položku č.1 až 5
	

	DPH
	

	Cena celkom s DPH za položku č. 1 až 5
	



	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu
	

	Podpis a pečiatka
	







	Miesto a dátum podpisu
	



