	Položka č. 1. Skener 3D laserový terestrický s príslušenstvom.

	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	€ bez DPH

	3D skener umožňuje dokumentáciu väčších priestorov (interiérov aj exteriérov), pričom vytvorí 3D snímky priestoru tzv. „pointcloud“, ku ktorým sa bude môcť kedykoľvek vrátiť s možnosťou merania vzdialeností a plôch. Obsahuje špeciálny softvér, ktorý  slúži na vyhodnotenie výstupov zo zariadení, vrátane špeciálneho forenzného softvéru na analýzu krvných obrazcov. 
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Požadované technické vlastnosti:
	
	

	Prevedenie:              3D laser skener 
	
	

	Výrobca
	
	

	Typové označenie
	
	

	Zorné pole 
	min. horizontálne 360 °, 
min. vertikálne 300 °
	
	

	Dosah skenovania objektov
	minimálna požadovaná hodnota je od 0,4 do 0,6 m
maximálna požadovaná hodnota je od 180 m pri všetkých rozlíšeniach
	
	

	Definícia bodov
	v súradnicovom systéme X, Y, Z
	
	

	Presnosť merania/šum 

	Pri 90 % odrazivosti min. 0,2 mm pri 10m
	
	

	Počet priestorových bodov za sekundu
	min. 1 500 000
	
	

	
	
	
	

	Polohovanie skenov
	Možnosť predregistrácie jednotlivých skenov v teréne pomocou tabletu alebo telefónu.

	
	

	Pozícia pri skenovaní
	možnosť skenovania dole hlavou
	
	

	Vlastnosti
	zachytávanie viacerých objektov súčasne, údaje musia odrážať skutočný stav v čase skenovania, pracovná teplota od min. -10 °C do min. +45 °C, certifikát IP 54, možnosť 3D merania v tme (nočný režim), schopnosť snímkovania v HDR móde,  trieda lasera class 1, integrovaný prijímač GNSS
	
	

	Kamera
	zariadenie umožňujúce snímať reálne farby RGB s možnosťou tvorby panoramatických HDR snímok, RAW rozlíšenie min. 800 Mpix
	
	

	Úložisko dát
	alternatívne integrovaná pamäť ≥ 128 GB, alebo v prípade že pamäť nie je integrovaná, tak možnosť pripojenia ľubovoľného vymeniteľného pamäťového média s kapacitou ≥ 256 GB
	
	


	Pripojiteľnosť
	minimálne: Wifi
	
	

	Typ výstupu
	minimálne parametre: e57,  LAS, PTX, xyz
	
	

	Príslušenstvo
	plastový transportný kufor, teleskopický karbónový statív s ochranným puzdrom so zaťažením vhodným pre daný skener, 2ks  náhradných batérií s nabíjačkou,možnosť nabíjať batérie pomocou skenera.
obslužný softvér (2 licencie) tento softvér musí umožňovať diaľkové ovládanie skenera ako aj plnohodnotné nastavenie všetkých parametrov skenera, ktorý je možné nainštalovať na tablet. Vyhodnocovací softvér (2 licencie softvéru), ktorý musí byť možné nainštalovať na počítač. Vyhodnocovací softvér musí umožňovať zobrazenie naskenovaných dát, zobrazenie nasnímaných panoramatických HDR fotografií, možnosť vykonávania základných meraní ako aj možnosť priameho spojenia (registrácie) jednotlivých stanovísk do jedného celku. Musí obsahovať integrované nástroje pre fotogrametriu a videogrametriu, umožňujúce vytvárať 3D bodové mračná z fotografií a videí získaných z dronov, smartfónov alebo fotoaparátov bez potreby použitia externého alebo cloudového softvéru. Súčasťou musí byť možnosť tvorby ortografických snímok v reálnej mierke, vykonávania meraní a anotácií a tvorby 2D diagramov. Vrátane aktualizácií po dobu štyroch rokov.
Špeciálny forenzný softvér na analýzu krvných obrazcov vrátane aktualizácií po dobu 4 rokov.
	
	











	Hmotnosť prístroja 
bez batérie
	max. 5 kg 
	
	

	Ovládací panel
	Integrovaný a dotykový ovládací panel
	
	

	Výdrž Batérie
	min. 3,5 hod
	
	

	Školenie
	úvodné 1 dňové zaškolenie na prácu so skenerom a softvérom a to do 5 užívateľov a ďalej osobná minimálne 1 dňová účasť minimálne jedného školiaceho technika pri prvom zameraní resp. spracovávaní prvého zamerania a to do 5 užívateľov, 1 dňové zaškolenie na prácu s forenzným softvérom (prezenčne alebo online)
	
	

	Servis, záruka a technická podpora
	technická podpora (e-mailovú a telefonická) dostupná minimálne v pracovných dňoch, technická podpora musí byť dostupná v slovenskom jazyku.
Továrenská hardvérová záručná doba na 3D skener min. 2 roky.
	
	

	Prevedenie:              Riadiaca jednotka - PC
	
	

	Výrobca 
	
	

	Typové označenie
	
	

	Procesor
	S výkonom min. 50000 bodov na stránke www.cpubenchmark.net
	
	

	Pamäť
	min. 128GB DDR4 
	
	

	Monitor
	min. 27"
	
	

	Pevný disk 1
	min. SSD 2TB
	
	

	Grafická karta
	S výkonom min. 30000 bodov vo videocardbenchmarku PassMark - GPU Mark
	
	

	Základná doska
	minimálne parametre: 2 ks portov USB 3.0, HDMI 2.0, 1ks zvukový vstup/ výstup, WLAN, BT
	
	

	Operačný systém
	Microsoft Windows 11 Pro 64-bit alebo ekvivalentný s platnou OEM licenciou. Ekvivalentom sa rozumie 64-bit OEM operačný systém v slovenskej lokalizácii, lokálna aj centralizovaná správa skupín užívateľov, podpora práce s multimédiami, možnosť pravidelnej aktualizácie užívateľmi ako aj centralizovane
	
	

	Príslušenstvo
	kompatibilná klávesnica, myš
	
	




	Položka č. 2 – Priestorová 3D kamera 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	€ bez DPH

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Ručná priestorová 3D kamera kombinujúca LiDAR a viac-kamerový systém, určená na rýchly zber priestorových dát, tvorbu fotorealistických 3D modelov a bodových mračien.
	
	

	Trieda lasera
	Laser triedy Class 1
	
	

	Dosah 
	Min. 0,1 až 30 m pri 10 % odrazivosti a min. 60 m pri 90 % odrazivosti.
	
	

	Zorné pole 
	Min. 180° azimut x 180° elevácia.
	
	

	Frekvencia bodov
	Min. 850 000 bodov/s.
	
	

	Kamerový systém
	Min. 4 kamery, každá s rozlíšením min. 12 MP (4000 x 3000 px)
	
	

	Zorné pole kamier
	Fisheye min. 200° x 200°; predné kamery min. 100° x 85°.
	
	

	Senzor
	Veľkosť senzora min. 1/2", typ CMOS
	
	

	Úložisko a dátové rozhranie
	Integrované úložisko min. 512 GB, dátové rozhranie min. USB 3.0; možnosť externého úložiska.
	
	

	Bezdrôtová konektivita
	Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz a Bluetooth min. 5.0.
	
	

	Batéria
	Vymeniteľná Li-ion batéria, prevádzka pri kontinuálnom skenovaní min. 60 min.
	
	

	Hmotnosť
	Max. 0,9 kg bez statívu.
	
	

	Rozmery
	Max. približne 140 x 100 x 85 mm.
	
	

	Prevádzková teplota
	Min. rozsah -20 °C až +45 °C.
	
	

	Softvér 
	Softvér na ovládanie zberu a následné spracovanie dát vrátane tvorby 3DGS modelov a bodových mračien.
	
	

	Príslušenstvo
	Prepravné ochranné riešenie vhodné pre zariadenie.
	
	

	

Položka č. 3 – Ručný 3D laserový skener 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	€ bez DPH

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Ľahký ručný 3D laserový skener s technológiou SLAM, farebným point cloudom v reálnom čase a integrovaným GNSS RTK, vhodný pre interiér aj exteriér.
	
	

	Presnosť
	Relatívna presnosť (RMSE) max. 1 cm; absolútna presnosť max. 3 cm; hrúbka bodového mračna max. 1 cm.
	
	

	Dosah LiDAR
	Min. 40 m pri 10 % odrazivosti, min. 70 m pri 80 % odrazivosti; maximálny dosah min. 100 m.
	
	

	Rýchlosť skenovania
	Min. 200 000 bodov/s.
	
	

	Zorné pole LiDAR
	Horizontálne 360°; vertikálny rozsah minimálne -7° až +52°.
	
	

	Trieda lasera
	Class 1.
	
	

	Kamerový systém
	Min. 3 kamery s rozlíšením min. 12 MP
	
	

	Zorné pole kamier
	Panoramatické/fisheye kamery min. 200° x 200°; predná kamera min. 100° x 85°.
	
	

	RTK / georeferencovanie
	Integrovaný GNSS RTK modul pre získanie absolútnych súradníc a georeferencovanie dát.
	
	

	Výstupy
	Min. farebný point cloud v reálnom čase, postprocesovaný point cloud vo formáte LAS, Mesh a 3DGS model.
	
	

	
	
	
	

	Úložisko a rozhranie
	Interné úložisko min. 512 GB; dátové rozhranie min. USB 3.1.
	
	

	Výdrž batérie
	Min. 1,5 hodiny.
	
	

	Hmotnosť
	Max. 1,2 kg vrátane batérie a základne.
	
	

	Prevádzková teplota
	Min. -20 °C až +50 °C.
	
	

	Odolnosť
	Min. IP54.
	
	

	Softvér
	Mobilná aplikácia pre zber a správu zariadenia a desktopový softvér na spracovanie point cloudov, Mesh a 3DGS.
	
	

	Príslušenstvo
	Min. 2 batérie, nabíjačka, držiak telefónu, prepravný kufor, referenčná doska a sada GCP bodov.
	
	




	Položka č. 4 – Profesionálny mapovací dron
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	€ bez DPH

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Kompaktný profesionálny mapovací dron s RTK, viac-kamerovým systémom, laserovým diaľkomerom a všesmerovým snímaním prekážok, určený na fotogrametriu, mapovanie a 3D dokumentáciu.
	
	

	Hmotnosť
	Max. 1,3 kg v štandardnej konfigurácii.
	
	

	Max. vzletová hmotnosť
	Max. 1,5 kg.
	
	

	Max. čas letu
	Min. 49 minút bez vetra
	
	

	Max. horizontálna rýchlosť
	Min. 21 m/s.
	
	

	Odolnosť voči vetru
	Min. 12 m/s pri vzlete a pristátí.
	
	

	Prevádzková teplota
	Min. -10 °C až +40 °C.
	
	

	GNSS / RTK
	GPS, Galileo, BeiDou; podpora RTK. Presnosť RTK fix max. 1 cm + 1 ppm horizontálne a 1,5 cm + 1 ppm vertikálne.
	
	

	Širokouhlá kamera
	Senzor min. 4/3" CMOS, min. 20 MP, ekv. ohnisko 24 mm, nastaviteľná clona 
	
	

	Stredný teleobjektív
	Senzor min. 1/1.3" CMOS, min. 48 MP, ekv. ohnisko 70 mm.
	
	

	Teleobjektív
	Senzor min. 1/1.5" CMOS, min. 48 MP, ekv. ohnisko 168 mm.
	
	

	Interval snímania
	Minimálny interval fotografovania max. 0,5 s.
	
	

	Video
	Min. 4K 3840 x 2160 pri 30 fps, H.264/H.265.
	
	

	Laserový diaľkomer
	Dosah merania min. 1 800 m pri pri 20 % odrazivosti cieľa
	
	

	Gimbal
	3-osová stabilizácia.
	
	

	Snímanie prekážok
	Všesmerový binokulárny vizuálny systém doplnený spodným 3D infračerveným senzorom.
	
	

	Prenos obrazu
	Enterprise systém prenosu obrazu s dosahom min. 12 km v režime CE v prostredí bez prekážok a rušenia.
	
	

	Ovládač
	Profesionálny enterprise diaľkový ovládač s integrovaným displejom.
	
	

	Softvér / mapovanie
	Podpora profesionálnych mapovacích misií a tvorby 2D/3D výstupov; kompatibilita s DJI Pilot 2 a DJI Terra.
	
	

	Balenie obsahuje
	Kompletné balenie pripravené na prevádzku vrátane dronu, ovládača, batérie, nabíjacieho príslušenstva, prepravného kufra a servisného plánu DJI Care Enterprise Plus.
	
	





	Položka č. 5 – Mobilný 3D laserový SLAM skener 
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	1 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	€ bez DPH

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Mobilný 3D laserový skener s technológiou SLAM, určený na rýchly zber priestorových dát v interiéri aj exteriéri, s farebným bodovým mračnom a možnosťou statického skenovania.
	
	

	Hlavná technológia 3D skeneru
	SLAM
	
	

	Max. rýchlosť snímania bodov
	Min. 600 000 bodov/s
	
	

	Snímanie farebných informácií
	Áno
	
	

	Rozlíšenie obrazového súboru
	Min. 8K
	
	

	Trieda laseru
	Očiam bezpečná bez ochranných pomôcok - Laser Class 1
	
	

	Meranie bez nutnosti kalibrácie
	Áno
	
	

	Interné úložisko
	Min. 256 GB
	
	

	Životnosť batérie
	Min. 2 hodiny
	
	

	Dosah
	Min. 100 m
	
	

	Možnosť tvorby statických skenov
	Áno
	
	

	Vlastnosti SW
	Registrácia SLAM skenov
	
	

	
	Registrácia terestrických laserových skenov v bežných formátoch
	
	

	
	Geotransformácia
	
	

	Príslušenstvo
	Náhradná batéria
	
	

	
	Ovládacie mobilné zariadenie
	
	

	
	Karbónová výtyčka
	
	



