	Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom 

	Vlastný návrh plnenia  
(doplní uchádzač) 
 
 
Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. 
V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu


	Položka č.1 – Multispektrálny osvetľovací forenzný systém s DSLR forenzným fotoaparátom
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú stránku
s fotografiou a technickou špecifikáciou
ponúkaného zariadenia, napr. link na
technický alebo katalógový list
	
	

	Vlastnosti
	Zariadenie s fotoaparátom, s integrovaným multispektrálnym LED osvetlením s využitím UV svetla (krátkovlnné/dlhovlnné), viditeľného svetla a infračerveného svetla, automatizovaným výberom vstavaných filtrov s min. počtom kombinácií 53, integrovaným softvérom na ovládanie zariadenia a úpravu uložených snímok s dotykovým 7“ anti-glare displejom, vymeniteľná nabíjateľná batéria. Zariadenie, ktoré je možné použiť na mieste činu a rovnako aj v laboratóriu. Podpora SD, micro SD, USB, Micro-USB pripojenia, WiFi pripojenia.

	
	

	Softvér
	Užívateľsky jednoduchá aplikácia na spracovanie a úpravu uložených snímok (jas, kontrast, gamma a pod.). Ovládanie a nastavenie fotoaparátu. Ovládanie jednotlivých druhov osvetlenia a filtrov. Možnosť prehliadania ulžených snímok. Softvér v CZ alebo SVK jazyku.
	
	

	Rozlíšenie fotoaparátu
	min. 20 MP
	
	

	Príslušenstvo
	Odolný kufor na uloženie daného zariadenia aj s príslušenstvom

2 ks nabíjateľných batérií kompatibilných so zariadením s minimálnymi parametrami 10 V, 4 Ah a nabíjačkou na batérie s indikátorom nabíjania, pripojiteľné do siete 230V/50Hz

Adaptér na pripojenie do elektrickej siete 230V/50Hz

Nastaviteľný popruh na rameno/krk

Pamäťová SD alebo MicroSD karta s minimálnou úložnou kapacitou 128 GB

Podpora aktualizácií softvéru 3 roky
	
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia. Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR.
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. Č. 1
	
	

	Položka č. 2 – Okuliare s antireflexnou vrstvou na prezeranie pri forenznom osvetlení
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Sada okuliarových filtrov s antireflexnou vrstvou na prehliadanie stôp/miesta činu pri používaní forenzného multispektrálneho svetla. Rozsah použitia UV spektrum (vlnové dĺžky min. od 350 nm do max. 380 nm), viditeľné spektrum (vlnové dĺžky min. od 395 nm do max. 700 nm)
	
	

	Príslušenstvo
	Puzdro alebo kufrík na uloženie filtrov
	
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia.  Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR.
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania	
	Bratislava, Sklabinská ul. Č. 1



	
	

	Položka č. 3 – Forenzné svetlo prenosné
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	6 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	

	

	Charakteristika
	Ručný multispektrálny svetelný LED zdroj s využitím UV svetla (krátkovlnné/dlhovlnné), viditeľného svetla a infračerveného svetla s ovládaním a prepínaním svetiel priamo na zariadení a zobrazením stavu batérie. 1“ LCD displej Využiteĺnosť na mieste činu/ v laboratóriu. Ochrana zairadenia min. IP64 (odolný proti striekajúcej vode, prachuodolný)
	
	

	Príslušenstvo
	Odolný kufor na uloženie daného zariadenia
 
Sada príslušných farebných filtrov

Adadptér na statív

2 ks nabíjateľných baterií kompatibilných so zariadením s parametrom min. 3,2 Ah Lítium-Ion

Nabíjačka na batérie

Kábel na pripojenie do siete 230V/50 Hz
	
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia.  Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR.
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	Položka č. 4 – DVI súprava 1 (veľk.S) + chladiaci box
	 Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	2 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na
technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika

	Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom  30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti
Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm

Obsah ruksaku: 

slnečne okuliare S3  -  fotochromaticke (polarizačné )

ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek

nepremokavý obal na dokumenty formatu A4  

plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks

plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4

sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks

5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm

outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha

výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť S)

Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť S


Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks)

Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml

Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor

25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy

Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť S, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli

Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť M 185cm

Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g

Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť short

Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť regular

Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g

Univerzálny ručný GPS navigátor:
· Min. šírka 6 cm – max. 8 cm 
· Min. výška 14 cm – max. 18 cm
· Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm
· Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“
· Hmotnosť max. 300 g
· Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín
· Odolnosť min. voči vode
· Odolný voči nízkym a vysokým teplotám
· GPS prijímač MULTI-BAND GNSS
· Anténa interná aj externá
· Podpora externej antény
· Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp
· Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu
· Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie
· Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz
· Kompatibilné putko na batoh
· Prepojovací USB kábel

Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín

Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel

Nosné zátky 1bal/50ks

Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným  kolieskom (53-63 cm), 

1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol
Šírka min. 400 mm
Dĺžka min. 300 mm
Výška min. 150 mm
S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku

15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm

5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm

3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks

Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm

Patologický vak na zips  plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm

Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks

FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks

Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks

50 ks Benzínalkohol v balení 150 g 

Ochranný tvárový štíť
materiál: PET
jednotná veľkosť
umývateľný, možno používať opakovane
ochrana proti zahmlievaniu
elastický sťahovací pásik
podľa normy EN 166:2001

Pistaľka
bezguličková, hlasitosť min. 125dBA

2ks ochranný kryt pred poveternostnými podmienkami
Odľahčená konštrukcia zo sklolaminátu
Miminálny priemer 140cm
Hmotnosť maximálne 750g

1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom  

Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks 

Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam)

Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks

Chirurgické Rukavice veľk S bezpráškové -  20 párov

Bavlnené rukavice veľk S určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry
 
Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. S

USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s

1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť

1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť

Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm

Chladiaci box  na prepravu biologického materiálu
Min. 20l
z elektrickej siete 230 V alebo 12 V - 24 V z auta alebo lode
vybavený kompresorom s pracovnou teplotou 0° - 10°C ako chladnička,  systém ochrany batérie proti vybitiu, displej s tlačidlami na ovládanie a pripojením USB
 alebo ako mriaziaci box s teplotou do -20°C




	 
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	
	
	
	

	Položka č. 5 – DVI súprava 2 (veľk. M)
	 Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	8 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na
technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika

	Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom  30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti
Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm

Obsah ruksaku: 

slnečne okuliare S3  -  fotochromaticke (polarizačné )

ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek

nepremokavý obal na dokumenty formatu A4  

plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks

plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4

sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks

5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm

outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha

výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť M)

Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť M

Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks)

Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml

Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor

25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy

Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť M, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli

Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť M 185cm

Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g

Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť M

Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť regular

Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g

Univerzálny ručný GPS navigátor:
· Min. šírka 6 cm – max. 8 cm 
· Min. výška 14 cm – max. 18 cm
· Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm
· Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“
· Hmotnosť max. 300 g
· Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín
· Odolnosť min. voči vode
· Odolný voči nízkym a vysokým teplotám
· GPS prijímač MULTI-BAND GNSS
· Anténa interná aj externá
· Podpora externej antény
· Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp
· Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu
· Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie
· Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz
· Kompatibilné putko na batoh
· Prepojovací USB kábel

Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín

Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel

Nosné zátky 1bal/50ks

Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným  kolieskom (53-63 cm), 

1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol
Šírka min. 400 mm
Dĺžka min. 300 mm
Výška min. 150 mm
S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku

15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm

5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm

3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks

Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm

Patologický vak na zips  plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm

Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks

FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks

Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks

50 ks Benzínalkohol v balení 150 g 

Ochranný tvárový štíť
materiál: PET
jednotná veľkosť
umývateľný, možno používať opakovane
ochrana proti zahmlievaniu
elastický sťahovací pásik
podľa normy EN 166:2001

Pistaľka
bezguličková, hlasitosť min. 125dBA

1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom  

Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks 

Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam)

Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks

Chirurgické Rukavice veľk M bezpráškové -  20 párov

Bavlnené rukavice veľk M určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry
 
Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. M

USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s

1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť

1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť

Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm

	 
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	Položka č. 6 – DVI súprava 3 ( veľk. L)
	 Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	5 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na
technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika

	Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom  30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti
Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm

Obsah ruksaku: 

slnečne okuliare S3  -  fotochromaticke (polarizačné )

ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek

nepremokavý obal na dokumenty formatu A4  

plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks

plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4

sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks

5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm

outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha

výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť L)

Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť L

Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks)

Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml

Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor

25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy

Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť L, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli

Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť L 200cm

Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g

Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť long

Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť large

Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g

Univerzálny ručný GPS navigátor:
· Min. šírka 6 cm – max. 8 cm 
· Min. výška 14 cm – max. 18 cm
· Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm
· Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“
· Hmotnosť max. 300 g
· Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín
· Odolnosť min. voči vode
· Odolný voči nízkym a vysokým teplotám
· GPS prijímač MULTI-BAND GNSS
· Anténa interná aj externá
· Podpora externej antény
· Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp
· Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu
· Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie
· Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz
· Kompatibilné putko na batoh
· Prepojovací USB kábel

Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín

Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel

Nosné zátky 1bal/50ks

Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným  kolieskom (53-63 cm), 

1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol
Šírka min. 400 mm
Dĺžka min. 300 mm
Výška min. 150 mm
S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku

15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm

5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm

3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks

Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm

Patologický vak na zips  plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm

Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks

FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks

Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks

50 ks Benzínalkohol v balení 150 g 

Ochranný tvárový štíť
materiál: PET
jednotná veľkosť
umývateľný, možno používať opakovane
ochrana proti zahmlievaniu
elastický sťahovací pásik
podľa normy EN 166:2001

Pistaľka
bezguličková, hlasitosť min. 125dBA

1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom  

Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks 

Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam)

Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks

Chirurgické Rukavice veľk. L bezpráškové -  20 párov

Bavlnené rukavice  veľk. L určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry
 
Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. L

USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s

1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť

1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť

Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm



	 
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	Položka č. 7 – DVI súprava 4 ( veľk XL)
	 Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	5 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú
Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na
technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika

	Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom  30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti
Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm

Obsah ruksaku: 

slnečne okuliare S3  -  fotochromaticke (polarizačné )

ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek

nepremokavý obal na dokumenty formatu A4  

plastové obaly A4 na dokumenty, 10 ks

plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4

sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks

5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm

outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha

výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť XL)

Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť XL

Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks)

Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml

Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor

25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy

Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť L, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli

Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť L 200cm

Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g

Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť large

Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť large

Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g

Univerzálny ručný GPS navigátor:
· Min. šírka 6 cm – max. 8 cm 
· Min. výška 14 cm – max. 18 cm
· Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm
· Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“
· Hmotnosť max. 300 g
· Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín
· Odolnosť min. voči vode
· Odolný voči nízkym a vysokým teplotám
· GPS prijímač MULTI-BAND GNSS
· Anténa interná aj externá
· Podpora externej antény
· Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp
· Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu
· Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie
· Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz
· Kompatibilné putko na batoh
· Prepojovací USB kábel

Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín

Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel

Nosné zátky 1bal/50ks

Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným  kolieskom (53-63 cm), 

1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol
Šírka min. 400 mm
Dĺžka min. 300 mm
Výška min. 150 mm
S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku

15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm

5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm

3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks

5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks

Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm

Patologický vak na zips  plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm

Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks

FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks

Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks

50 ks Benzínalkohol v balení 150 g 

Ochranný tvárový štíť
materiál: PET
jednotná veľkosť
umývateľný, možno používať opakovane
ochrana proti zahmlievaniu
elastický sťahovací pásik
podľa normy EN 166:2001

Pistaľka
bezguličková, hlasitosť min. 125dBA

1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom  

Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks 

Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam)

Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks

Chirurgické Rukavice bezpráškové -  20 párov veľk. XL

Bavlnené rukavice veľk. XL určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry
 
Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. XL

USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s

1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť

1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť

Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm

	 
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	Položka č. 8 – Daktyloskopická súprava na daktyloskopovanie mŕtvol
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj
(číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	20 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Kufor obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odobreanie daktyloskopických odtlačkov z mŕtvol.
	
	

	Rozmery
	Šírka min. 400 mm
Dĺžka min. 300 mm
Výška min. 150 mm
	
	

	Obsah súpravy
	Lupa s min. 4 násobným zväčšením a priemerom sklenenej šošovky min. 50 mm

4 ks prostriedku na zvýrazňovanie papilárnych línií na pokožke o objeme min. 100 ml

3 ks odlievacia hmota bielej farby o objeme min. 50 ml spolu s dávkovacou pištoľou kompatibilnou k danému prípravku

2 ks daktyloskopickej černe v tube o objeme min. 60 ml

1 ks čistič daktyloskopickej černe min. objem 250 ml

1 ks daktyloskopický valček široký min. 10 cm a s priemerom min. 2,5 cm

1 ks sklenená alebo plastová doštička na rozotieranie daktyloskopickej černe so šírkou min. 100 mm a dĺžkou min. 150 mm

1 ks daktyloskopická poduška obsahujúca nanesnú daktyloskopickú čerň so šírkou min. 15 cm, dĺžkou min. 6,5 cm a výškou min. 1 cm

Sada 50 ks prúžkov na odoberanie odtlačkov prstov pre pravú ruku s predtlačenými 5 okienkami pre jednotlivé prsty

Sada 50 ks prúžkov na odoberanie odtlačkov prstov pre ľavú  s predtlačenými 5 okienkami pre jednotlivé prsty

100 ks čistiacich bavlených obrúskov suchých

100 ks čisitacich vlhčených (liehových) obrúskov

100 ks vrecká na zaistenie stôp s tlakovým uzáverom so šírkou min. 8 cm a dĺžkou 20 cm

15 ks injekčných striekačiek s ihlou s minimálnym objemom 10 ml

2 ks pinzetá rovná nerezová, min. 15 cm

1 ks pinzeta zahnutá nerezová, min. 15 cm

1 ks peán rovný nerezový, min. 15 cm

1 ks peán zahnutý nerezový, min. 20 cm

2 ks nožnice nerezové, min. 15 cm

2 fľašky s glycerínom, min. objem 100 ml

1 balenie daktyloskopický prášok hodvábny čierny nemagnetický, min. objem 50 ml

5 ks daktyloskopických štecov s veveričej srsti, min. dĺžka 13 cm a min. dĺžka chlpov 3 cm

1ks live scanner na snímanie odtlačkov prstov
Optický jednoprstový, 500 DPI, výstup obrázka priamo do PC cez USB, pracovná teplota  –10 °C až +40 °C, odolné pre vonkajšie použitie
	
	

	Záručná doba
	Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	

	Položka č. 9 –Dokumentačná fototechnika
	Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom)
	Uchádzač
uvedie
Áno/Nie

	Množstvo:
	20 ks
	
	

	Výrobca:
	
	

	Typové označenie:
	
	

	Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list
	
	

	Charakteristika
	Digitálny bezzrkadlový fotoaparát
	
	

	Efektívne rozlíšenie snímača
	Min 30.0. Mpx
	
	

	Formát snímača
	APS-C CMOS
	
	

	Sériové snímanie
	Min. 15 fps (30 fps elektronické) 
	
	

	Video interne
	4K 60p elektronický
	
	

	Displej
	4K 60p, LCD, výklopný, otočný, s uhlopriečkou min. 7 cm 
	
	

	2 sloty na pamäťovú kartu:
	1x CFe/ XQD + 1x SD
UHS II alebo 2x SD
UHS II
	
	

	Porty:
	Min. USB 3.2 Gen 1
	
	

	Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA
	Áno 
	
	

	Počet ostriacich bodov:
	min. 5 f stops
	
	

	Výstupy:
	HDMI min. požadované
podvzorkovanie
farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit
	
	

	Kodek:
	Min H 265
	
	

	Objektív:
	Štandardný zoom obejktív

Premenlivá ohnisková vzdialenosť 24 mm až 70 mm

Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností f/2.8

Vlastnosti: autofokus, bezzrkadlový bajonet

Šošovka objektívu s antireflexnou vrstvou/vrstvami

Materiál konštrukcie: kov

Kompatibilita s daným zariadením
	
	

	Externý blesk:
	Súmerné číslo blesku pri ISO 100 min. 50

Systém merania expozície cez objektív

Podpora bodov zaostrenia min. 1 – 180

Diaľková spúšť

Špeciálna batéria, ktorá je súčasťou balenia

Kompatibilita s daným zariadením
	
	

	Príslušenstvo:
	Nabíjačka na použitý typ batérie, do siete 230V/50Hz

Adaptér na bezzrkadlový bajonet fotoaparátu

2 ks originálna náhradná batéria

4 ks pamäťová karta SD UHS-II s kapacitou min. 256 GB, rýchlosťou čítania min. 270 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 150 MB/s, klasifikácia U3 (V60) alebo vyššia

Batoh/brašňa na fotoaparát s príslušenstvo – vodeodolné, odolné voči mechanickému opotrebeniu, priestor pre blesk, zoom objektív, farba (čierna/tmavošedá/tmavozelená)
	
	

	Záručná doba
	  Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia
	
	

	Dodacia lehota
	  Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy
	
	

	Návod na obsluhu a údržbu
	  V slovenskom alebo českom jazyku
	
	

	Miesto dodania
	Bratislava, Sklabinská ul. č. 1

	
	



